Professioneller CD-Recorder CD-RW2000
zur Aufnahme von Audiomaterial von analogen und digitalen Quellen auf CD-Rs und CD-RWs; automatisches Starten und Beenden von Aufnahmen (Sync-Start), 24-Bit-A/D- und -D/A-Wandler; Samplingratenkonverter, Digital-Direct-Funktion (zur Umgehung des Samplingratenkonverters); Löschfunktion für CD-RWs; drei Modi zur Titelerzeugung; Probefunktion für Sync-Start-Aufnahmen und automatische Titelerzeugung; Ein-/Ausblenden von Aufnahmen; Eventstart, Fader-Start/-Stop; wählbare Wiedergabemodi: fortlaufende, zufällige, programmierte, schrittweise und wiederholte Wiedergabe; Call-; Auto-Ready- und Auto-Cue-Funktionen; Rec-Mute zur Erzeugung von Leerpausen; wählbarer Kopierschutz: Frei, SCMS oder Verboten; digitale AES/EBU- und analoge symmetrische Ein-/Ausgänge; analoge und digitale Eingangspegelregler; Word-Clock-Eingang; Parallelschnittstelle zur externen Steuerung; Regler für Kopfhörerlautstärke; Multi-Dial für Titelsuche und Menüführung; kabelgebundene Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 HE

Technische Daten
CD-Laufwerk
verwendbare CDs 	CD-R, CD-RW
Quantisierung	16 Bit linear
Samplingfrequenz	44,1 kHz

Audiodaten
Wiedergabe
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz, ±0,8 dB
Fremdspannungsabstand	>98 dB
Dynamikbereich	>94 dB
Verzerrung (THD)	<0,005% (1 kHz, Full-Scale)
Kanaltrennung	>85 dB (1 kHz, Full-Scale)
Aufnahme
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz, ±1 dB
Fremdspannungsabstand	>92 dB
Dynamikbereich 	>92 dB
Verzerrung (THD)	<0,01% (1 kHz, Full-Scale)
Kanaltrennung	>80 dB (1 kHz, Full-Scale)

Analogeingänge und -ausgänge
unsymmetrischer Eingang (Cinch)
Nominalpegel 	-10 dBV
Impedanz	33 kOhm
symmetrischer Eingang (XLR)
Nominalpegel 	+4 dBu
Impedanz	10 kOhm
unsymmetrischer Ausgang (Cinch)
Nominalpegel 	-10 dBV
Impedanz	1 kOhm
symmetrischer Ausgang (XLR)
Nominalpegel 	+4 dBu
Impedanz	75 Ohm

Digitaleingänge und -ausgänge
AES/EBU-Eingang/Ausgang	XLR, IEC60958 Typ I
SPDIF-Eingang/Ausgang	Cinch, IEC60958 Typ II
Optical-Eingang/Ausgang	TOS, IEC60958 Typ II

Spannungsversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 98 mm x 312 mm
Gewicht	6,9 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-RW2000

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.