CD-Player/-Recorder/-Kopierer CD-RW402
CD-Player/-Recorder/-Kopierer in einem, unabhängige Bedienelemente, Displays, Eingänge und Ausgänge für einfache Bedienung, kopiert Audio- und Daten-CD-Formate mit 4-, 2- oder 1-facher Schreibgeschwindigkeit, 2 Locatorpunkte auf Deck 1 zum Einstarten von Titeln oder für Bearbeitungsfunktionen, A–B-Kopierfunktion kopiert eine Passage als neuen Titel, liest/schreibt CD-Text-Information, PS/2-Tastaturanschluss für bequemes Benennen von Titeln, verarbeitet alle handelsüblichen CD-R- und CD-RW-Medien, langlebige TEAC-Computer-CD-Laufwerke, unabhängige symmetrische (XLR) und unsymmetrische (Cinch) Analog-E/A, unabhängige koaxiale und optische Digital-E/A (SPDIF), eigenständiger gemeinsamer Ausgang (Cinch, unsymmetrisch), Kopfhörerausgang mit Pegelregler, einstellbare Tonhöhe/Geschwindigkeit auf Deck 1 (Pitch-Control, ±10%), pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (Sync Record), automatischer Wechsel in den Pausenmodus (Auto Ready), automatisches Aufsuchen des Audioanfangs eines Titels (Auto Cue), Rückkehr zum letzten Cue-Punkt (Call-Funktion), Eingangsmonitor, automatisches Erzeugen von Titelnummern (Auto ID), digitale Verstärkung und Ein-/Ausblendzeit einstellbar, SCMS-Kopierschutz wählbar, Wiedergabe programmierter Titel (bis 25), Parallelschnittstelle, Faderstart-Funktion, 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler, Kabelfernbedienung im Lieferumfang enthalten, 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE

Technische Daten
Deck 1 (CD-Player)
verwendbare CDs	CD, CD-R, CD-RW
Quantisierung	16 Bit
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Analogausgang (unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV (-16 dBFS)
  Maximalpegel	+6 dBV
  Nominalimpedanz	570 Ohm
Analogausgang (symmetrisch)	XLR
  Nominalpegel	+4 dBu (-16 dBFS)
  Maximalpegel	+20 dBu
  Nominalimpedanz	75 Ohm
Digitalausgang (koaxial)	Cinch
  Format	IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitalausgang (optisch)	TOS LINK
  Format	IEC60958 Typ II (SPDIF)
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, ±0,8 dB
Fremdspannungsabstand	95 dB
Dynamikbereich	95 dB
Verzerrung (THD)	<0,005%
Kanaltrennung	>90 dB (bei 1 kHz)

Deck 2 (CD-RW-Recorder)
verwendbare CDs	CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA
Aufnahmeformate	CD-DA (mit CD-TEXT), CD-ROM (ISO9660), CD EXTRA
Quantisierung	16 Bit
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Analogeingang (unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV (-16 dBFS)
  Maximalpegel	+6 dBV
  Nominalimpedanz	23 kOhm
Analogeingang (symmetrisch)	XLR
  Nominalpegel	+4 dBu (-16 dBFS)
  Maximalpegel	+20 dBu
  Nominalimpedanz	12 kOhm
Analogausgang (unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV (-16 dBFS)
  Maximalpegel	+6 dBV
  Nominalimpedanz	570 Ohm
Analogausgang (symmetrisch)	XLR
  Nominalpegel	+4 dBu (-16 dBFS)
  Maximalpegel	+20 dBu
  Nominalimpedanz	75 Ohm
Digitaleingang (koaxial)	Cinch
  Format	selbsterkennend, IEC60958 Typ II (SPDIF) oder 
AES3-1992 (AES/EBU)
Digitaleingang (optisch)	TOS LINK
  Format	selbsterkennend, IEC60958 Typ II (SPDIF) oder 
AES3-1992 (AES/EBU)
Digitaleingang (koaxial)	Cinch
  Format	IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitalausgang (optisch)	TOS LINK
  Format	IEC60958 Typ II (SPDIF)
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, ±0,8dB (Wiedergabe)
20 Hz bis 20 kHz, ±1,0dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand	95 dB (Wiedergabe)
80 dB (Aufnahme)
Dynamikbereich	95 dB (Wiedergabe)
80 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD)	<0,005% (Wiedergabe)
<0,008% (Aufnahme)
Kanaltrennung	>90 dB (bei 1kHz, Wiedergabe)
>80 dB (bei 1kHz, Aufnahme)

Andere Eingänge und Ausgänge
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke (10 mW  + 10 mW an 32 Ohm)
Parellelschnittstelle	Sub-D, 25-polig
Tastaturanschluss	6-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)
Fernbedienungsanschluss	zum Anschluss von RC-RW402

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	120 V AC (60 Hz) / 230 V AC (50 Hz)
Leistungsaufnahme	34 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 138 mm x 301 mm
Gewicht	8,0 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-RW402

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.