Multiformat-CD-Recorder CD-RW5000
zum Aufzeichnen von Audio- und anderen Daten in den Formaten CD-R-DA und CD-RW-DA, CD-R, CD-RW, automatisches Starten und Beenden von Aufnahmen (Sync-Start), wahlweise automatische oder manuelle Vergabe von Start-IDs, integrierter Samplingraten-Konverter, Löschfunktion für einzelne Titel oder ganze CD, AES/EBU-Eingang, koaxiale und optische SPDIF-Schnittstelle, symmetrische und unsymmetrische Analogeingänge und -Ausgänge (XLR- und Cinch), Pegelregler am XLR-Analogausgang, Parallelschnittstelle zum Senden und Empfangen von Wiedergabe-, Pause-, Aufnahme- und Stop-Befehlen, 19-Zoll-Gehäuse mit 2 HE.

Technische Daten
CD-Laufwerk
Wiedergabemedien	CD, CD-R, CD-RW
Aufnahmemedien	CD-R, CD-RW (Audio und Daten)
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Quantisierung	16 Bit linear

Aufnahme (Wiedergabe)
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz, ±1 dB (20 Hz - 20 kHz, ±0,5 dB)
Frendspannungsabstand	>90 dB (>98 dB)
Dynamikumfang	>90 dB (>98 dB)
Kanaltrennung	>86 dB (>90 dB)
Klirrfaktor (THD)	<0,012% (<0,008%)

Analoge Anschlüsse
Unsymmetrische Eingänge	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
Symmetrische Eingänge	XLR
  Nominalpegel	+4 dBu
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
Unsymmetrische Ausgänge	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV
  Ausgangsimpedanz	200 Ohm
Symmetrische Ausgänge	XLR
  Nominalpegel	+4 dBu (absenkbar um 0 bis -12 dB)
  Eingangsimpedanz	75 Ohm

Digitale Anschlüsse
Koaxialer Eingang/Ausgang	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Optischer Eingang/Ausgang	TO5, IEC60958 Typ II
AES/EBU-Eingang/-Ausgang	XLR, IEC60958 Typ I

Sonstige Anschlüsse
Parallelschnittstelle	15-poliger Sub-D, TTL-Pegel
Fernbedienungsanschluss	3,5-mm-Klinke für RC-RW5000

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	24 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 104* mm x 310 mm (*einschl. Füße)
Gewicht	5,6 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-RW5000

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.