Audio-CD-RW-Recorder CD-RW900
robuster CD-Recorder für hochwertige Audioaufnahmen auf CD-R und CD-RW; 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler; Abtastratenwandler im Eingang (32–48 kHz nach 44,1 kHz); separate Eingangspegelregler (L/R) für Aufnahmen von den Analogeingängen; Digitaler Pegelregler; Synchron-Aufnahmestart (pegelabhängig/digital); automatisches oder manuelles Setzen von Titelmarken; Ein-/Ausblenden von 1 bis 30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten; Leerpausen aufzeichnen; CD-RWs öffnen oder löschen; CD-Text (Aufnahme und Wiedergabe); Computertastatur-Anschluss (PS/2) für die Eingabe von CD-Text und zur Laufwerkssteuerung; Timerfunktion (Wiedergabe beginnt, sobald Gerät mit Strom versorgt wird); Wiedergabearten: fortlaufend, einzeln, zufällig oder in programmierter Folge (bis 99 Titel); Wiederholfunktion: ein Titel, alle Titel, Abschnitt; Wiedergabe von MP3-Dateien auf CDs (nur 128 Kb/s), auch innehrlab von Verzeichnissen; Anzeige von MP3-Informationen (ID3-Tags); Pitch-Control (Geschwindigkeit ändern um ±16% in 0,1- bis 1-Sekunden-Schritten); Key-Control (Tonhöhe ändern um ±6 Halbtöne); Tonhöhe halten (nur die Geschwindigkeit ändert sich); Koaxialer Digitaleingang/-ausgang (SPDIF); Optischer Digitaleingang/-ausgang (TOS); Unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch); Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Höheneinheiten für Schrankeinbau.

Technische Daten

Allgemein
Für die Aufnahme nutzbare Medien 	CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA
Quantisierung 	16 Bit linear
Abtastrate 	44,1 kHz
zulässige Samplingfrequenz am Eingang 	32-48 kHz
Frequenzbereich 	20 Hz - 20 kHz, ±0,8 dB (Wiedergabe)
		20 Hz - 20 kHz, ±1,0 dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand 	95 dB (Wiedergabe)
		90 dB (Aufnahme)
Dynamikbereich 	95 dB (Wiedergabe)
		90 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD) 	<0,006 % (Wiedergabe)
		<0,008% (Aufnahme)
Kanaltrennung 	>90 dB bei 1 kHz (Wiedergabe)
		>80 dB bei 1 kHz (Aufnahme)

Analogeingänge und -ausgänge
Analogeingang 	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Eingangspegel 	-10 dBV (-16 dBFS)
  max. Eingangspegel 	+6 dBV
  nominale Ausgangsimpedanz 	22 kOhm
Analogausgang 	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	-10 dBV (-16 dBFS)
  max. Ausgangspegel 	+6 dBV
  nominale Ausgangsimpedanz 	600 Ohm
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  nominaler Ausgangspegel 	2 x 20 mW (an 32 Ohm)

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingänge 	
  Koaxial 	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
  Optisch 	TOS, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitalausgänge 	
  Koaxial 	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
  Optisch 	TOS, IEC60958 Typ II (SPDIF)

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	120 V/60 Hz, USA/Kanada
		230 V/50 Hz, UK/Europa
		240 V/50 Hz, Australien
Leistungsaufnahme 	16 W (USA/Kanada)
		18 W (UK, Europa, Australien)
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 93 mm x 308 mm
Gewicht 	4,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör 	Infrarot-Fernbedienung RC-RW900

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-RW900

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.