CD-RW900SL
Audio-CD-RW-Recorder
Robuster CD-Recorder für hochwertige Audioaufnahmen auf CD-R und CD-RW; Laufwerk mit Einzugsschacht; 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler; Abtastratenwandler im Eingang (32–48 kHz nach 44,1 kHz, abschaltbar); separate Eingangspegelregler (L/R) für Aufnahmen von den Analogeingängen; Digitaler Pegelregler; Synchron-Aufnahmestart (pegelabhängig/digital); automatisches oder manuelles Setzen von Titelmarken; Ein-/Ausblenden von 1 bis 30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten; Leerpausen aufzeichnen; CD-RWs öffnen oder löschen; CD-Text (Aufnahme und Wiedergabe); Computertastatur-Anschluss (PS/2) für die Eingabe von CD-Text und zur Laufwerkssteuerung; Timerfunktion (Wiedergabe beginnt, sobald Gerät mit Strom versorgt wird); Wiedergabearten: fortlaufend, einzeln, zufällig oder in programmierter Folge (bis 99 Titel); Wiederholfunktion: ein Titel, alle Titel, Abschnitt; Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel); Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels); Wiedergabe von MP3-Dateien auf CDs, auch innerhalb von Verzeichnissen; Anzeige von MP3-Informationen (ID3-Tags); Pitch-Control (Geschwindigkeit ändern um ±16% in 0,1- bis 1-Sekunden-Schritten); Key-Control (Tonhöhe ändern um ±6 Halbtöne); Tonhöhe halten (nur die Geschwindigkeit ändert sich); Koaxialer Digitaleingang/-ausgang (SPDIF); Optischer Digitaleingang/-ausgang (TOS); Unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch); Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Höheneinheiten für Schrankeinbau.

Technische Daten

Allgemein
Für die Aufnahme nutzbare Medien 	CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA (High-speed-CD-RW wird unterstützt)
Quantisierung 	16 Bit linear
Abtastrate 	44,1 kHz
Frequenzbereich 	20 Hz - 20 kHz, ±0,8 dB (Wiedergabe)
		20 Hz - 20 kHz, ±1,0 dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand 	95 dB (Wiedergabe)
		90 dB (Aufnahme)
Dynamikbereich 	95 dB (Wiedergabe)
		90 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD) 	<0,006 % (Wiedergabe)
		<0,008% (Aufnahme)
Kanaltrennung 	>90 dB bei 1 kHz (Wiedergabe)
		>80 dB bei 1 kHz (Aufnahme)
Gleichlaufschwankungen 	< 0,001 % (unterhalb der Messgrenze)

Analogeingänge und -ausgänge
Analogeingang 	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Eingangspegel 	-10 dBV (-16 dBFS)
  nominale Eingangsimpedanz 	22 kOhm ±10 %
Analogausgang 	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	-10 dBV (-16 dBFS)
  max. Ausgangspegel 	+6 dBV ±2 dB
  nominale Ausgangsimpedanz 	600 Ohm ±10 %
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  nominale Ausgangsleistung 	2 x 20 mW (an 32 Ohm)

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingänge
  Abtastraten 	32–48 kHz (Abtastratenwandler ein)
		44,1 kHz (Abtastratenwandler aus)
  Koaxial 	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
  Optisch 	TOS, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitalausgänge
  Koaxial 	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
  Optisch 	TOS, IEC60958 Typ II (SPDIF)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 	18 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 94 mm x 308 mm
Gewicht 	4,5 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-RW900SL

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.