Audio-CD-RW-Recorder für professionelle Ansprüche CD-RW901 
robuster CD-Recorder für professionellen Einsatz; beschreibt und spielt Medien des Typs CD-R und CD-RW sowie CD-R Digital Audio und CD-RW Digital Audio; 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler; symmetrischer Analogeingang/-ausgang (XLR); unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch); koaxialer und optischer Digitaleingang/-ausgang (SPDIF); AES/EBU-Digitaleingang/-ausgang; automatischer Abtastratenwandler im Eingang (32–48 kHz nach 44,1 kHz, abschaltbar); separate Eingangspegelregler (L/R) für Aufnahmen von den Analogeingängen; digitaler Pegelregler; Synchronaufnahme (automatischer Aufnahmebeginn, pegelgesteuert oder digital); Titelmarken automatisch setzen und manuell anpassen; Titelmarken in festgelegten Zeitabständen setzen (1 bis 10 Minuten); Indexmarken setzen; Indexsuche; Ein-/Ausblenden von 1–30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten; Leerpausen aufzeichnen; CD-RWs öffnen oder löschen; Wiedergabearten: fortlaufend, einzeln, zufällig oder in programmierter Folge (bis 99 Titel); Wiederholfunktion: ein Titel, alle Titel, Abschnitt; Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel), Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels), Call-Funktion (zurück zum Punkt, an dem die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde); titelweise Wiedergabe; Wiedergabe von MP3-Dateien auf CDs (nur 128 Kb/s), auch innerhalb von Verzeichnissen; Anzeige von MP3-Informationen (ID3-Tags); Pitch-Control (Geschwindigkeit ändern um ±16% in 0,1- bis 1-Sekunden-Schritten); Key-Control (Tonhöhe ändern um ±6 Halbtöne);Tonhöhe halten (nur die Geschwindigkeit ändert sich); Kopierschutz wählbar; CD-Text (Aufnahme und Wiedergabe); Computertastatur-Anschluss (PS/2) für die Eingabe von Titelnamen und zur Laufwerkssteuerung; serielle RS-232C-Schnittstelle (Sub-D, 9-polig); Parallelschnittstelle (Sub-D, 15-polig); Timerfunktion: CD-Wiedergabe beginnt, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird (über den Hauptschalter der Installation oder über eine Zeitschaltuhr); kabelgebundene Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Höheneinheiten für Schrankeinbau.

Technische Daten

Allgemein
Für die Aufnahme nutzbare Medien 	CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA
		CD-RW: Multi-Speed (1–4x) und High-Speed (4–10x)
Quantisierung 	16 Bit linear
Abtastrate 	44,1 kHz
zulässige Samplingfrequenz am Eingang 	32–48 kHz
Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, ±0,8 dB (Wiedergabe)
		20 Hz bis 20 kHz, ±1,0 dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand 	95 dB (Wiedergabe)
		90 dB (Aufnahme)
Dynamikumfang 	95 dB (Wiedergabe)
		90 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD) 	<0,006 % (Wiedergabe)
		<0,008 % (Aufnahme)
Kanaltrennung (1 kHz) 	>90 dB (Wiedergabe)
		>80 dB (Aufnahme)

Analogeingänge und -ausgänge
Analogeingang (unsymmetrisch) 	Cinch
  nominaler Eingangspegel 	–10 dBV (–16 dBFS)
  Max. Eingangspegel 	+6 dBV
  Nominalimpedanz 	22 kOhm
Analogeingang (symmetrisch) 	XLR
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu ( –16 dBFS)
  Max. Eingangspegel 	+20 dBu
  Nominalimpedanz 	14 kOhm
Analogausgang (unsymmetrisch) 	Cinch
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (–16 dBFS)
  Max. Ausgangspegel 	+6 dBV
  Nominalimpedanz 	600 Ohm
Analogausgang (symmetrisch) 	XLR
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu ( –16 dBFS)
  Max. Ausgangspegel 	+20 dBu
  Nominalimpedanz 	75 Ohm
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Ausgangsleistung 	2 x 20 mW (an 32 Ohm)

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingänge 	
  Koaxial 	Cinch, IEC60958 (SPDIF)
  Optisch 	TOS, IEC60958 (SPDIF)
  AES/EBU 	XLR, IEC60958 (AES/EBU)
Digitalausgänge 	
  Koaxial 	Cinch, IEC60958 (SPDIF)
  Optisch 	TOS, IEC60958 (SPDIF)
  AES/EBU 	XLR, IEC60958 (AES/EBU)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	USA/Kanada: 120 V 60 Hz
		Europa: 230 V 50 Hz
		Australien: 240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme 	19 W (Europa, Australien)
		17 W (USA/Kanada)
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 93 mm x 309 mm
Gewicht 	5,4 kg
Mitgeliefertes Zubehör 	kabelgebundene Fernbedienung RC-RW901

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-RW901

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.