Zweifach-DAT-Recorder DA-302
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf DAT-Kassetten, zwei R-DAT Laufwerke in einem Gehäuse, Kopien zwischen Laufwerken mit normaler oder hoher Geschwindigkeit, Software-Servosteuerung für verbesserte Bandhandhabung und höhere Zuverlässigkeit, Samplingfrequenzen 48 kHz, 44,1 kHz und 32 kHz, parallele, serielle oder ununterbrochene Wiedergabe oder Aufnahme von einer gemeinsamer Eingangsquelle, 100-prozentige Klone beim Kopieren von Laufwerk 1 auf 2 einschließlich ABS Time, Subcode, Timecode und PCM-Daten, 32 kHz Long-Play-Modus für 4 Stunden Spielzeit mit einer 120-Minuten-Kassette, -schaltbarer Kopierschutz: frei/eine Kopie/keine Kopie, analoge und digitale SPDIF Ausgänge für jedes Laufwerk sowie analoge und digitale Kaskadierungsausgänge zum Zusammenschalten mehrerer Geräte, drahtgebundene Fernbedienung RC-D302 im Lieferumfang enthalten, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE.

Optionen
LA-D302	XLR-Symmetrierkit
WR-7000	Synchro-Kabel

Technische Daten
Bandgeschwindigkeit	8,15 mm/s (SP: Aufnahme, Wiedergabe)
	16,3 mm/s (SP: Kopieren mit doppelter Geschwindigkeit, LP: Kopieren mit 4-facher Geschwindigkeit)
	4,075 mm/s (LP: Aufnahme, Wiedergabe)
	12,225 mm/s (zur Wiedergabe von Musikbändern)
Aufnahmezeit	SP: max. 120 Minuten
	LP: max. 240 Minuten
Umspulzeit	ca. 60 s mit C-120
Gleichlaufschwankungen	unterhalb der Messgrenze
Kanäle	2-Kanal, stereo
Quantisierung	SP: 16 bit linear
	LP: 12 bit nichtlinear
Samplingfrequenzen	44,1 kHz (Aufnahme, Wiedergabe)
	48 kHz (Aufnahme, Wiedergabe)
	32 kHz (Aufnahme, Wiedergabe)
Emphasis	Wiedergabe 50 µs/15µs
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB (48/44,1 kHz)
	20 Hz - 14,5 kHz ±0,8 dB (32 kHz)
Fremdspannungsabstand	>89 dB
Dynamikumfang	>89 dB
Verzerrung (THD)	SP: <0,007%
	LP: <0,07%
Kanaltrennung	>85 dB (bei 1 kHz)

Analogeingänge und -ausgänge
Line-Eingang	Cinchbuchsen; Nenneingangspegel -10 dBV)
Line-Ausgang	Cinchbuchsen; Nennausgangspegel -10 dBV)
Kopfhörerausgang	6,35 mm Stereoklinke

Digitaleingänge und -ausgänge
Eingang (2x Cinch)	IEC958 Typ I (AES/EBU); IEC958 Typ II (SPDIF) autom. Wahl
Ausgang (2x Cinch)	IEC958 Typ I (AES/EBU); IEC958 Typ II (SPDIF) umschaltbar

Stromversorgung und andere Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	27 W
Gewicht	7,2 kg
Abmessungen (B x H x T)	482 x 132* x 353 mm (*einschl. Füße)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-302