Professioneller DAT-Recorder DA-40
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf DAT-Kassetten, Shuttle-Ring für Cueing mit variabler Geschwindigkeit, schaltbare Samplingfrequenz, schaltbarer SCMS-Kopierschutz, Longplay-Modus (Aufnahmezeit bis 4 Stunden), editierbarer Sub-Code (Start ID, Skip ID, Titelname und TOC), programmierbare variable Auto-ID-Funktion, 2-Punkt-Locator mit programmierbarer Wiederholfunktion, schaltbare Auto-ID-Pegelschwelle, Locator, regelbarer Kopfhörerausgang, symmetrische und unsymmetrische Analogeingänge und-ausgänge, SPDIF- und AES/EBU-Eingänge/Ausgänge, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE.

Optionen
RC-D45	Fernbedienung, kabelgebunden (5 m)

Technische Daten
Daten in [eckigen Klammern] für LP-Modus
Bandgeschwindigkeit	8,15 mm/s [4,075 mm/s]
Aufn./Wiederg.zeit	120 Minuten mit 120-Min.-Kassette [240 Minuten]
Umspulzeit	<60 s (mit 120-Min.-Kassette)
Quantisierung	16 Bit linear [12 Bit nicht-linear]
Samplingfrequenzen	48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (Aufn./Wiederg.) [32 kHz]
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB [20 Hz bis 14,5 kHz, ±0,5 dB]
Fremdspannungsabstand	>92 dB
Verzerrung (THD)	<0,005% [<0,075%]
Kanaltrennung	>90 dB (bei 1 kHz)
Gleichlaufschwankungen	nicht meßbar (<0,001%)
Line-Eingänge und -Ausgänge
XLR, symmetrisch	+4 dBu (Full-Scale -16 dB)
Cinch, unsymmetrisch	-10 dBV
Digitaleingänge (Auto-detect)	XLR und Cinch, AES/EBU oder SPDIF)
Digitalausgänge (wählbar)	XLR und Cinch, AES/EBU oder SPDIF)
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke
Parallelschnittstelle	Sub-D, 15-polig
Leistungsaufnahme	21 W
Gewicht	8 kg
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 151 mm x 364 mm
Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-40