24-Bit-DAT-Recorder DA-45 HR
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf DAT-Kassetten, Aufnahme/Wiedergabe mit 24 Bit (Hi-Speed) oder mit 16 Bit (Standard), 24-Bit-A/D- und 20-Bit-D/A-Wandler mit Dither, symmetrische (XLR) und unsymmetrische (Cinch) Analogeingänge/-ausgänge, AES/EBU-Eingang/-Ausgang (XLR), SPDIF-Eingang/-Ausgang (Cinch), Word-Sync-In/Thru, zwei Speicher für Locator- und Wiederholfunktionen (A-B, einzelner Titel, ganzes Band, Aus), Wiedergabe einzelner bzw. programmierter Titel, Jog/Shuttle, alphanumerisch editierbare IDs, Titel und Inhaltsverzeichnisse, getrennte Eingangspegelregler, Pegel des XLR-Analogausgangs einstellbar, Samplingfrequenzen 48 kHz, 44,1 kHz und 32 kHz wählbar, schaltbarer Auto-ID-Pegel, Kopfhörerausgang, umfangreiche Menüsteuerung, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE.

Optionen
RC-D45	Fernbedienung, kabelgebunden (5 m)

Technische Daten
Bandgeschwindigkeit	16,3 mm/s (24-Bit-Modus)
	8,15 mm/s (16-Bit-Modus)
Aufn./Wiederg.zeit	60 Min. im 24-Bit-Modus (mit 120-Min.-Kassette)
	120 Minuten im 16-Bit-Modus (mit 120-Min.-Kassette)
Samplingfrequenzen	44,1 kHz und 48 kHz (Aufnahme/Wiedergabe)
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand	
Aufnahme mit 24 Bit	>112 dB
Aufn./Wiederg. mit 24 Bit	>105 dB
Aufn./Wiederg. mit 16 Bit	>95 dB
Dynamikumfang	
Aufnahme mit 24 Bit	>113 dB
Aufn./Wiederg. mit 24 Bit	>105 dB
Aufnahme/Wiedergabe mit 16 Bit	>95 dB
Verzerrung (THD)
Aufnahme mit 24 Bit	<0,002%
Aufn./Wiederg. mit 24 Bit	<0,004%
Aufn./Wiederg. mit 16 Bit 	<0,005%
Kanaltrennung	>95 dB (bei 1 kHz)
Gleichlaufschwankungen	nicht meßbar (<0,001%)
Line-Eingänge/_Ausgänge
XLR, symmetrisch	+4 dBu (FS -16/-18/-20 dB)
Cinch, unsymmetrisch	-10 dBV
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse
Digitaleingänge (Auto-detect)	XLR (AES/EBU) und Cinch (SPDIF)
Digitalausgänge (wählbar)	XLR (AES/EBU) und Cinch (SPDIF)
WordSync IN/THRU (unsymmetrisch)	BNC, unsymmetrisch, 75 Ohm
Parallelschnittstelle	Sub-D, 15-polig
Leistungsaufnahme	40 W
Abmessungen (H x B x T)	151 mm x 483 mm x 368 mm
Gewicht	8,3 kg
Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-45 HR