Synchronisierbarer DAT-Recorder DA-60 MKII
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf DAT-Kassetten, 4-Köpfe, 4-DD Motormechanismus, Hinterbandkontrolle, -nahtloses Punch-In/-Out, Samplingfrequenz wählbar zwischen 48 kHz und 44,1 kHz, eingebauter Chase-Synchronizer für SMPTE oder Sony P2, Pitch Control bei Wiedergabe (±12,5%), Sofortstart (Memory-Start), Shuttle-Rad, Auto-Cue und Rehearsal-Modus mit Auto-Punch, Speicher für zwei Locatorpunkte, Aufzeichnung von Absolutzeit, Start-ID, End ID und Programmnummer auf der Subcode-Spur, DAT-Timecode-Aufzeichnung, Copy-ID 00, 01 oder 11 wählbar, 1-fache, 3-fache oder 9-fache Geschwindigkeit beim Abhören im schnellen Vor- / Rücklauf (schaltbar), LED-Fehleranzeige, Digitaleingänge / -ausgänge (XLR, AES/EBU), Word-Sync-In/-Out/-Thru, symmetrische und unsymmetrische Analogeingänge und -ausgänge (XLR und Cinch), 37-polige Parallelschnittstelle zur externen Steuerung, z.B. Laufwerkssteuerung, Event-Start, Fader-Start, usw., 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE.

Optionen
RC-D6	Fernbedienung
Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-60 MKII
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.