16/24-Bit-DTRS-Recorder DA-78HR
Achtspur-Recorder für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf Hi8-Kassetten, kompatibel mit Kassetten im bisherigen 16-Bit-Format, exklusiver, hochleistungsfähiger und widerstandsfähiger 4-Kopf-Rotationsmechanismus mit DTRS®-Spurformat, Verwendung handelsüblicher, kostengünstiger Medien mit langen Aufnahme- und Wiedergabezeiten, lineare Quantisierung mit 24 Bit oder 16 Bit Auflösung bei Abtastraten von 44,1 kHz oder 48 kHz für Sound in CD-Qualität oder besser, schnelle, Frame-genaue Bandsuche und -positionierung; Spulzeit für ein 120er Band beträgt nur etwa 80 Sekunden, digitale Synchronisation von bis zu 16 DTRS-Recordern (128 Spuren) ohne externen Synchronizer oder Controller, direktes, digitales Kopieren zwischen DTRS-Recordern; interne digitale Patchbay für die Zuweisung von Spuren zu Eingängen und für die Wahl digitaler, analoger und externer Quellen ohne zusätzliche Schalt- oder Steckfelder, interner 8 x 2 Mixer (Pegel und Pan) für die Stereowiedergabe aufgenommener Spuren und Ausgabe über einen üblichen SPDIF-Anschluss ohne externes Mischpult, SPDIF-Stereoeingang, symmetrische Analogeingänge und -ausgänge (+4 dBu), zugänglich über einen praktischen, kompakten Sub-D-Steckverbinder, unsymmetrische Cinch-Buchsen (-10 dBV) für den Anschluss semiprofessioneller Geräte, 15-Segment-Pegelanzeigen mit frei wählbarer Ballistik und variabler Haltezeit (einschließlich fortdauerndem Halten der Spitzenwerte), Pegelanzeigen auch zur Darstellung der Kanal- und Spurinformationen, integrierter digitaler Sinusoszillator (440 Hz und 1 kHz) zum Stimmen sowie andere Frequenzen für Einrichtungszwecke, Digitaleingänge und -ausgänge zugänglich über einen einzelnen praktischen Sub-D-Steckverbinder (TDIF-1-Format), menügeführte Einstellungen, SMPTE/EBU-Timecode-Eingang und -Ausgang, MIDI-Timecode und MIDI-Machine-Control, -vereinfachtes Abhören von Quell- und Bandsignalen dank automatischer Umschaltung, AutoPunch-In und Punch-Out mit Probemodus, leistungsfähiger 2-Punkt-Autolocator mit Wiederholfunktion (A-B), Aufnahme und Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit (bis ±6,0% in 0,1-%-Schritten), Shuttle-Modus zum manuellen Aufsuchen von Bandpositionen mit variabler Geschwindigkeit (in beiden Laufrichtungen), im Dateneingabe-Modus dient der Shuttle-Ring zum Einstellen von Parametern, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE.

Technische Daten
Laufwerk und Audio
Format	DTRS-/DTRS-HR-Format
Aufnahmemethode	Trommelkopf mit Schrägspur-System
Bandart	Hi-8MP-Band / Hi-8ME
Kopfaufbau	2 x Aufnahme, 2 x Wiedergabe
Spurregelungsverfahren	ATF (Automatic Track Finding)
Löschverfahren	Überschreiben
Umdrehungszahl der Kopftrommel	2000 RPM
Bandgeschwindigkeit	15,955 mm/s
Äquivalente Bandgeschwindigkeit	4,2 m/s
max. Aufnahmezeit	108 Min. (mit P6-120 Kassette)
Anlaufzeit (Stop/Play)	<2 s
Vorspul- / Rückspulzeit	80 s (mit P6-120 Kassette)
Suchgeschwindigkeit	max. 100-fache Wiedergabegeschwindigkeit
		Shuttle-Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts mit
		8-, 4-, 2-, 1-, 0,5- und 0,25-facher Wiedergabegeschwindigkeit
		(1-fache Geschwindigkeit nur in Vorwärtsrichtung)
Varispeed	±6% (in 0,1-%-Schritten)
Positioniergenauigkeit	1 Sample
Lockzeit beim Positionieren	innerhalb 8 s (beim Arbeiten mit zwei verkoppelten DA-78HR)
Anzahl der Aufnahmespuren	8
Subcode	ABS-Spur, SMPTE/EBU-Timecode
Fehlerkorrektur	doppelt kodierter Reed-Solomon-Code
Samplingfrequenz	44,1 kHz, 48 kHz
Auflösung Aufnahme/Wiedergabe	16/24 Bit linear (DTRS/DTRS-HR)
Referenzpegel	16 dB
Überblendzeit	10 ms bis 200 ms (in 10-ms-Schritten)
Spurdelay	200 bis +7200 Samples (-4 bis +150 ms) in Einzelschritten, einstellbar in Samples oder ms.
Versatz		2 Stunden (Sample-genau)
Synchronisationstakt	Intern, Word oder SPDIF
A/D-Wandler	128-faches Oversampling, 24 Bit DS (Dither schaltbar)
D/A-Wandler	128-faches Oversampling, 24 Bit DS
unterstützte Timecodeformate	30 drop, 30 non-drop, 29,97 drop, 29,97 non-drop, 25 und 24 fps
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand (Fs = 48 kHz, 22k LPF und A-bewertet)	>104 dB (DTRS-HR)
		>100 dB (DTRS)
Dynamikbereich (Fs = 48 kHz, 22k LPF und A-bewertet)	> 104 dB (DTRS-HR)
		>95 dB (DTRS)
Verzerrung (THD)	<0,004% (DTRS-HR)
		<0,005% (DTRS)
Kanaltrennung	>90 dB bei 1 kHz
Gleichlaufschwankungen	nicht messbar

Analogeingänge und -ausgänge
Analogeingänge (symmetrisch)	25-pol. Sub-D, weiblich, +4 dBu, Impedanz: 20 kOhm
Analogeingänge (unsymmetrisch)	8 x Cinch -10 dBV Impedanz: 10 kOhm
Analogausgänge (symmetrisch)	Sub-D, 25polig, weiblich, +4 dBu, Impedanz 10 kOhm (mit Last)
Analogausgänge (unsymmetrisch)	8 x RCA -10 dBV, Impedanz: 250 Ohm

Digitaleingänge und -ausgänge
TDIF (unsymmetrisch)	Sub-D, 25-polig, weiblich
AES/EBU, SPDIF (koaxial, unsymmetrisch)	Cinch

Synchronisations- und sonstige Anschlüsse
Remote In/Sync In	Sub-D, 15-polig, weiblich, entsprechend REMOTE IN/SYNC IN Protokoll
Sync	Sub-D, 15-polig, weiblich, entsprechend REMOTE IN/SYNC IN Protokoll
Word-Sync-Out	BNC-Anschluss, 75 Ohm mit TTL-Pegel
Timecode-Eingang	Cinch-Buchse, Eingangsimpedanz: 10 kOhm, Eingangspegel: 0,5 Vp-p bis 10,0 Vp-p
Timecode-Ausgang	Cinch-Buchse, Ausgangsimpedanz: 100 Ohm, Ausgangspegel: 2,0 Vp-p
MIDI	In, Out, Thru (entsprechend MIDI-Standard)
Fernbedienungsanschluss	8-polige DIN-Buchse (für RC-808)
Anschluss für fernbedienten Punch-In/Out	6,3-mm-Monoklinkenbuchse (für optionalen Fußschalter RC-30P)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	34 W
Abmessungen über alles (B x H x T)	482 mm x 143 mm x 350 mm
Gewicht	8,1 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-78HR
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.