Professioneller 24-Bit-DTRS-Recorder DA-98HR
Achtspur-Recorder für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf Hi8-Kassetten, kompatibel mit Kassetten im bisherigen 16-Bit-Format; exklusiver, hochleistungs- und widerstandsfähiger 4-Kopf-Rotationsmechanismus mit DTRS®-Spurformat; Nutzung handelsüblicher, kostengünstiger Medien mit langen Aufnahme- und Wiedergabezeiten; lineare Quantisierung mit 16/24 Bit Auflösung bei Abtastraten von 44,1 kHz/48 kHz (8 Kanäle) oder 24 Bit bei 88,2 kHz/96 kHz (4 Kanäle) oder 176,4 kHz/196 kHz (2 Kanäle) für DVD-Qualität; schnelle, Frame-genaue Bandsuche und -positionierung; Geräteversatz Sub-Frame- oder Sample-genau einstellbar; Punch-in/-out auf 0,1 Frames genau; Clock-Quelle wählbar zwischen Intern, Word, Video, AES/EBU und Analogkarte; interne digitale Patchbay für die Zuweisung von Spuren zu Eingängen und für die Wahl digitaler, analoger und externer Quellen ohne zusätzliche Schalt- oder Steckfelder; interner 8 x 2 Mixer (Pegel und Pan) für interne Mischung oder Stereowiedergabe aufgenommener Spuren und Ausgabe ohne externes Mischpult; AES/EBU- und TDIF-Eingänge als Standard, symmetrische Analogeingänge und -ausgänge optional erhältlich; umschaltbarer Referenzpegel; 15-Segment-Pegelanzeigen mit frei wählbarer Ballistik und variabler Haltezeit (einschließlich fortdauerndem Halten der Spitzenwerte); Pegelanzeigen auch zur Darstellung der Kanal- und Spurinformationen, integrierter digitaler Sinusoszillator (440 Hz und 1 kHz); integrierter Synchronizer für Sony-P2- und MMC-Protokolle; MIDI-In/Out/Thru; 2-Punkt-Autolocator mit Wiederholfunktion (A-B); Aufnahme und Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit (Pitch-Control, bis ±6,0% in 0,1-%-Schritten); Shuttle-Modus zum manuellen Aufsuchen von Bandpositionen mit variabler Geschwindigkeit (in beiden Laufrichtungen); menügeführte Einstellungen; einfache Eingabe per Shuttle-Ring; 19-Zoll-Gehäuse, 4 HE.
Optionen
IF-AN98HR	 8-kanalige A/D-Karte, XLR, symmetrisch
- 8 Kanäle mit 24 Bit und 44,1 kHz/48 kHz oder
- 4 Kanäle mit 24 Bit und 88,2 kHz/96 kHz
- 128-faches Oversampling, THD kleiner 0,004%
- Dynamikumfang größer 110 dB

Technische Daten
Laufwerk und Audio
Format	DTRS- / DTRS-HR-Format
Bandart	Hi-8MP oder Hi-8ME
Köpfe	Trommelkopf mit Schrägspur-System (2 x Aufnahme, 2 x Wiedergabe)
Spurregelungsverfahren	ATF (Automatic Track Finding)
Löschverfahren	Überschreiben
max. Aufnahmezeit	108 Min. (mit 120er NTSC-Kassette), 113 Min. (mit 90er PAL/SECAM-Kassette)
Vorspul- / Rückspulzeit	80 s (100-fache Wiedergabegeschwindigkeit, 120er Kassette)
Shuttle-Geschwindigkeit	0,25- bis 8-fache Wiedergabegeschwindigkeit
Positioniergenauigkeit	1 Sample
Pitch-Control	±6% (in 0,1-%-Schritten)
Anzahl der Aufnahmespuren	8 plus Subcode-Bereich
Subcode	ABS, SMPTE/EBU-Timecode
Auflösung Aufnahme/Wiedergabe	16/24 Bit linear (DTRS / DTRS-HR)
Samplingfrequenz	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Fehlerkorrektur	doppelt kodierter Reed-Solomon-Code
Modulationsverfahren	8-10 / 1-7 (DTRS / DTRS-HR)
Emphasis	50 µs / 15 µs (nur Wiedergabe)
Überblendzeit	10 ms bis 200 ms (in 10-ms-Schritten)
Spurversatz	-200 bis +7200 Samples oder -4 bis +150 ms in Einzelschritten (wählbar)
Versatz	2 Stunden (Subframe- oder Sample-genau)
Synchronisationstakt	Intern, Word, Video oder AES/EBU
A/D-Wandler (optional)	24 Bit, 128-faches Oversampling (Delta-Sigma)
D/A-Wandler	24 Bit, 128-faches Oversampling (Delta-Sigma)

Audiodaten (mit IF-AN98HR)
Samplingfrequenz	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Frequenzbereich (Fs = 44,1 / 48 kHz)	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB
Frequenzbereich (Fs = 88,2 / 96 kHz)	20 Hz bis 40 kHz, ±1,0 dB
Dynamikbereich	>104 dB (bei 1 kHz, Fs = 48 kHz und -60 dBFS am Eingang)
Fremdspannungsabstand (1 kHz, Fs = 48 kHz)	>104 dB (bei 1 kHz, Fs = 48 kHz und -60 dBFS am Eingang)
Verzerrung (THD)	<0,004% (bei 1 kHz, Fs = 48 kHz und -60 dBFS am Eingang)
Kanaltrennung	>95 B bei 1 kHz

Analogeingänge und -ausgänge
Analogeingänge (symmetrisch)	25-pol. Sub-D
  Nominalpegel	+4 dBu
  Impedanz	>10 kOhm
  Maximalpegel	20 dBu, 22 dBu, 24 dBu wählbar
Analogausgänge (symmetrisch)	25-pol. Sub-D
  Nominalpegel	+4 dBu
  Impedanz	>100 Ohm
  Maximalpegel	20 dBu, 22 dBu, 24 dBu wählbar

Digitaleingänge und -ausgänge
TDIF (unsymmetrisch)	Sub-D, 25-polig
AES/EBU (PRO AES3-1992)	Sub-D, 25-polig

Synchronisations- und sonstige Anschlüsse
Timecode-Eingang (symmetrisch)	XLR-3, female
  Impedanz	>10 kOhm
  Pegel	0,5 Vp-p bis 10,0 Vp-p
Timecode-Ausgang	XLR-3, male
  Impedanz	<100 Ohm
  Pegel	2,0 Vp-p
Remote In/Sync In	Sub-D, 15-polig, female
Word-Sync-In/Thru	BNC, 75 Ohm (THRU selbst-terminierend)
Word-Sync-Out	BNC, 75 Ohm, TTL-Pegel
Video-In/Thru	BNC, 75 Ohm (THRU selbst-terminierend)
MIDI-In/Out/Thru 	DIN-Buchse, 5-polig entsprechend MIDI-Standard
RS-422	Sub-D, 9-polig
Parallelschnittstelle	Sub-D, 37-polig
Anschluss für externe Pegelanzeigen	Sub-D, 15-polig

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	30 W (46 W mit IF-AN98HR)
Abmessungen über alles (B x H x T)	482 mm x 176 mm  (187 mm einschl. Füße) x 350 mm
Gewicht	8,1 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-98HR
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.