Professioneller portabler DAT-Recorder DA-P1
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf DAT-Kassetten, schaltbare Samplingfrequenz, eingebauter Limiter zur Begrenzung von Pegelspitzen, symmetrische XLR-Mikrofon-/Line-Eingänge, unsymmetrische Line-Eingänge, schaltbare Phantomspeisung, schaltbares Dämpfungsglied (-20 dB), keine SCMS-Kopiersperre, beleuchtetes LC-Display für ABS-Timecode, Remain, Program Time und Margin, Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler, schaltbare Sperre für Bedienelemente, ca. zwei Stunden Aufnahmezeit mit geladenem Akku, externes Netzteil.

Optionen
BP-D1	zusätzlicher Ni-Cd-Akku
CB-D1	Akku-Ladegerät

Technische Daten
Samplingfrequenzen:	48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (nur Digitaleingang)
Quantisierung:	16 Bit linear
Fremdspannungsabstand:	>90 dB (Line)
Mic-/Line-Eingänge:	XLR symmetrisch, +4 dBm, 2,5 kOhm
	Mikrofon: -60 dBm (-20-dB-PAD, schaltbar)
	Cinch unsymmetrisch, -10 dBV, 35 kOhm
Line-Ausgänge:	Cinch unsymmetrisch, -10 dBV, 500 Ohm,
Digitaleingang/-ausgang:	Cinch, SPDIF
Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-P1