Digitalmischpult DM-24
vollständig kompatibel zu 24 Bit / 96 kHz ab Werk, flexible Konfiguration mit 32 Kanälen, 24-kanalige TDIF-Schnittstelle und 8-kanalige ADAT-Optical-Schnittstelle, zwei Stereo-AES/EBU-Schnittstellen, zwei Stereo-SPDIF-Schnittstellen in der Grundausstattung, zwei Erweiterungssteckplätze für zusätzliche Schnittstellenmodule (AES/EBU, Analog, TDIF oder ADAT), 16 Analogeingänge (XLR/Mic und Klinke/Line), Einschleifweg in jedem Eingang, verbesserte Mikrofonverstärker, hochwertige 24-Bit-A/D- und -D/A-Wandler, leistungsfähige integrierte Automation mit völlig neuer Arbeitsweise (kein externer Rechner erforderlich), hochwertiger Kompressor in jedem Kanal, konfigurierbares Gate zusätzlich in Kanälen 1 bis 16, vollständig parametrischer 4-Band-Equalizer mit einstellbarer Anhebung/Absenkung, Mittelfrequenz und Q (Bandbreite) in jedem Kanal, digitale Verzögerungseinheit in jedem Kanal, zum Ausgleich von Latenzzeiten der Wandler bei der Arbeit mit externen Analoggeräten oder zur Kompensation von Laufzeiten bei Mikrofonie und Beschallung, zwei eingebaute Effektprozessoren mit Hall, Raumeffekten und Mikrofon-/Lautsprecher-Modelingeffekten von TC Works®, Antares® und Tascam, 32-Bit-Floating-Point-DSPs für höchste Rechenleistung bei zeitbasierten Effekten, übersichtliche Benutzeroberfläche mit großem LC-Display und LED-Ringencodern, komfortable, motorisierte und berührungsempfindliche 100-mm-Fader, zwei DM-24 lassen sich kaskadieren und wie ein einziges Pult bedienen, umfassende Maschinensteuerung, daher ideale Ergänzung zum Harddisk-Recorder MX-2424 von Tascam

Technische Daten
Analogeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingänge1-16	XLR-3-31, symmetrisch
  Nominalimpedanz	2,2 kOhm
  Eingangspegel	-56 dBu (TRIM max.) bis -2 dBu (TRIM min.)
Line-Eingänge 1-16	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
  Nominalimpedanz	10 kOhm
  Nominalpegel	-42 dBu (TRIM max.) bis +12 dBu (TRIM min.)
Einschleifwege 1-16	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
  nominale Ausgangsimpedanz	100 Ohm
  nominaler Ausgangspegel	-2 dBu
  max. Ausgangspegel	+20 dBu
  nominale Eingangsimpedanz	10 kOhm
  nominaler Eingangspegel	-2 dBu
  Übersteuerungsreserve	16 dB
Zuweisbare Sends 1-4	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
  Nominalimpedanz	100 Ohm
  Nominalpegel	-2 dBu
  Maximalpegel	+14 dBu
Zuweisbare Returns 1-4	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
  Nominalimpedanz	5 kOhm
  Nominalpegel	-2 dBu
  Übersteuerungsreserve	16 dB
2-Spur-Eingang (L/R)	Cinch, unsymmetrisch
  Nominalimpedanz	10 kOhm
  Nominalpegel	-10 dBV
  Übersteuerungsreserve	16 dB
Summenausgang (L/R)	XLR-3-31, symmetrisch
  Nominalimpedanz	100 Ohm
  Nominalpegel	+4 dBu
  Maximalpegel	+20 dBu
Stereo-Einschleifweg (L/R)	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
  nominale Ausgangsimpedanz	100 Ohm
  nominaler Ausgangspegel	-2 dBu
  max. Ausgangspegel	+14 dBu
  nominale Eingangsimpedanz	10 kOhm
  nominaler Eingangspegel	-2 dBu
  Übersteuerungsreserve	22 dB
CR-Monitorausgang (L/R)	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
  Nominalimpedanz	100 Ohm
  Nominalpegel	+4 dBu
  Maximalpegel	+20 dBu
Studio-Monitorausgang (L/R)	Cinch, unsymmetrisch
  Nominalimpedanz	100 Ohm
  Nominalpegel	-10 dBV
  Maximalpegel	+6 dBV
Kopfhörerausgänge 1-2	6,3-mm-Stereoklinke
  max. Ausgangsleistung	120 mW+ 120 mW insgesamt, 33 Ohm

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingang 1 (eingebauter schaltbarer Fs Konverter, Anschluss wählbar)
(1) Anschluss	XLR -3-31, symmetrisch
  Nominalimpedanz	110 Ohm
  Format	entspricht AES3-1992/IEC60958 (selbsterkennend)
  Audio-Wortlänge	24 Bit
(2) Anschluss	Koaxial
  Nominalimpedanz	75 Ohm
  Format	entspricht AES3-1992/IEC60958 (selbsterkennend)
  Audio-Wortlänge	24 Bit
Digitaleingang 2 (eingebauter schaltbarer Fs Konverter, Anschluss wählbar)
(1) Anschluss	XLR -3-31, symmetrisch
  Nominalimpedanz	110 Ohm
  Format	entspricht AES3 -1992/IEC60958 (selbsterkennend)
  Audio-Wortlänge	24 Bit
(2) Anschluss	Koaxial
  Nominalimpedanz	75 Ohm
  Format	entspricht AES3-1992/IEC60958 (selbsterkennend)
  Audio-Wortlänge	24 Bit
Digitalausgang 1
(1) Anschluss	XLR -3-31, symmetrisch
  Nominalimpedanz	110 Ohm
  Format	entspricht AES3-1992/IEC60958 (wählbar)
  Audio-Wortlänge	24 Bit
(2) Anschluss	Koaxial
  Nominalimpedanz	75 Ohm
  Format	entspricht AES3-1992/IEC60958 (wählbar)
  Audio-Wortlänge	24 Bit
Digitalausgang 2
(1) Anschluss	XLR -3-31, symmetrisch
  Nominalimpedanz	110 Ohm
  Format	entspricht AES3-1992/IEC60958 (wählbar)
  Audio-Wortlänge	24 Bit
(2) Anschluss	Koaxial
  Nominalimpedanz	75 Ohm
  Format	entspricht AES3-1992/IEC60958 (wählbar)
  Audio-Wortlänge	24 Bit
TDIF-1-Schnittstellen 1-3	25-poliger Sub-D, female
  Format	entspricht TDIF-1-Spezifikation
  Audio-Wortlänge	24 Bit
ADAT (IN/OUT)	Lichtleiter
  Format	entspricht ADAT-Optical-Spezifikation
  Audio-Wortlänge	24 Bit 

Synchronisations- und andere Anschlüsse
Word-Sync IN	BNC mit schaltbarem Abschluss (Terminator)
  Nominalimpedanz	75 Ohm
  Eingangspegel	TTL
Word-Sync OUT/THRU	BNC
  Ausgangspegel	TTL
MIDI IN, OUT und THRU/OUT2	3 x DIN 5-polig
  Format	entspricht MIDI-Spezifikation
Timecode IN	Koaxial
  Format	entspricht SMPTE-Spezifikation
DTRS REMOTE OUT	Sub-D, 15-polig, male
  Format	entspricht DTRS-Sync-Format
RS -422 (für Sony 9-Pin)	Sub-D, 9-polig, female
Fußschalteranschluss	6,3-mm-Klinke
Anschluss für optionale Meterbridge MU-24	Sub-D, 25-polig, female
Fader	17 berührungsempfindliche, motorisierte 100-mm-Fader
  Auflösung	128 Stufen
GPI	Sub-D, 9-polig, female 

Allgemeine Systemdaten (fs = 48 kHz)
Samplingfrequenz
  Intern	48/44,1 kHz, 96/88,2 kHz (High-Sampling)
  Extern	innerhalb ±6,0% von fs
Signalverzögerung	<1,5 ms (Line-Eingang bis Summenausgang)
Verzerrung (THD, Nominalpegel)
  Line-Eingang bis Insert-Send, 20 Hz - 20 kHz	<0,1%
  Line-Eingang bis Summenausgang, 1 kHz	<0,01%
Frequenzbereich (Line-Eingang bis Summenausgang, Nominalpegel)	20 Hz bis 20 kHz, ±1,0 dB
Fremdspannungsabstand (20 Hz - 20 kHz, TRIM max., 150 Ohm, -60 dB)
  Mikrofoneingang bis Insert-Send	>127 dBu, typisch 128 dBu
  Mikrofoneingang bis Bus/Aux-Ausgang	>73 dBu
Übersprechen (1 kHz)
  Summen-/Bus/Aux-Ausgänge	>80 dB
  Monitorausgänge	>70 dB
Displays und Anzeigen
  LC-Display	320 x 240 Punkte, Hintergrundbeleuchtungs- und Kontrastregler
  Optionale Meterbridge MU-24	24 + 2 12-Segment-LED-Anzeigen

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	82 W
Abmessungen (B x H x T)	580 mm x 140 mm x 592 mm
Gewicht	20,5 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DM-24

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.