Digitalmischpult DM-3200
Umfangreich ausgestattetes Digitalpult mit 48 Mischkanälen für den professionellen Einsatz; Mixerbereich: 48 Mischkanäle (32 Kanaleingänge + 16 Rückspielwege); vollparamterische 4-Band-Klangregelung und Dynamikbearbeitung in jedem der 32 Eingangskanäle; 16 Busausgänge, 8 Ausspielwege (Aux), 1 Stereo-Summenausgang; Dynamikbearbeitung in jedem dieser Ausgänge; eingebaute Effektprozessoren; eingebautes TC Reverb (Hallgerät); 16 + 1 berührungsempfindliche Motorfader; Tasten für Kanalwahl, Vorhören, Stummschalten und Drehgeber (Encoder) mit ringförmiger LED-Anzeige in jedem der 16 Kanalzüge; 5 Mischebenen (Kanäle 1–16, 17–32, Return 1–16, Bus 1–16, Aux 1–8) plus Controller-Ebene mit mehreren Bänken zur Steuerung einer DAW; eingebautes Talkback-Mikrofon; flexible Routingmöglichkeiten; Surround-Fähigkeit mit Panning bis hin zu 6.1; integrierte Automation; Total Recall mittels Projektmanagement; Eingänge und Ausgänge: 16 symmetrische Mikrofon-/Lineeingänge (XLR) mit Phantomspeisung, 20-dB-Pad und einer neuen Mikrofonvorverstärkerschaltung mit hoher Übersteuerungsreserve; 16 symmetrische Lineeingänge (Klinke); 16 Einschleifwege (Klinke); 4 zuweisbare Sends und Returns; symmetrischer Summenausgang (XLR); unsymmetrischer Studioausgang (Cinch); unsymmetrischer Zeispur-Eingang (Cinch); symmetrischer Regieraum-Ausgang (Klinke); 2 AES/EBU-Schnittstellen (XLR); 2 SPDIF-Schnittstellen (koaxial); ADAT-Schnittstelle (optisch, 8 Kanäle); 3 TDIF-1-Schnittstellen (24 Kanäle); 2 Kopfhörerausgänge; Timecode-Eingang (Cinch); 2 Steckplätze für zusätzliche Schnittstellen (z.B. FireWire, ADAT, AES/EBU, Analog oder TDIF); Allgemein: Abtastraten: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, Auflösung: 24 Bit; mit 96 kHz gleiche Mischkonfiguration wie mit 48 kHz; Wordclock-In/Out/Thru; MIDI-In/Out/Thru, MTC-Ausgang; spezieller Kaskadierungsanschluss zur Verbindung zweier DM-3200; optionale Meterbridge (MU-1000); Möglichkeit der DAW-Steuerung mittels optionaler FireWire-Karte (IF-FW/DM MKII); Laufwerkssteuerung; Surround-Monitoring mit optionaler Karte (IF-SM/DM); Speicherung interner Daten auf CompactFlash-Karte; im Lieferumfang enthalten: Tascam-Software „Mixer Companion“ (für Windows XP und MacOS X); treiberlose USB-Verbindung mit einem Computer; Datensicherung/-wiederherstellung über USB; GPI-Funktionalität (8 Ausgänge); Anschluss für Fußschalter (RC-30P); Serielle Schnittstelle (RS-422) zur Steuerung externer Geräte

Technische Daten
Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Alle Daten beziehen sich auf den voreingestellten Referenzpegel von –16 dBFS.
Mikrofoneingänge (Kanäle 1 bis 16) 	XLR-Steckverbinder (Buchse), symmetrisch
  Eingangspegel einstellbar 	–60 dBu (TRIM-Regler max.) bis –4 dBu (Dämpfungsglied 0 dB)
		–40 dBu (TRIM-Regler max.) bis +16 dBu (Dämpfungsglied –20 dB)
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm
  Phantomspeisung 	+48 V, zuschaltbar für jeweils vier Kanäle
(1–4, 5–8, 9–12, 13–16)
Lineeingänge (Kanäle 1 bis 16) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, symmetrisch
  Eingangspegel einstellbar 	–44 dBu (TRIM-Regler max.) bis +12 dBu (TRIM-Regler min.)
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
Einschleifwege (Kanäle 1 bis 16) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, 3-polig
  nominaler Ausgangspegel, Send 	–2 dBu
  maximaler Ausgangspegel, Send 	+14 dBu
  Impedanz, Send 	100 Ohm
  nominaler Eingangspegel, Return 	–2 dBu
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Impedanz 	10 kOhm
Zuweisbare Returns (1 bis 4) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, symmetrisch
  nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Eingangsimpedanz 	5 kOhm
Zuweisbare Sends (1 bis 4) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, pseudosymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	–2 dBu
  maximaler Ausgangspegel 	+14 dBu
Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
Zweispureingang (L/R) 	2 Cinchbuchsen
  nominaler Eingangspegel 	–10 dBV
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
Stereosummenausgang (L/R) 	XLR-Steckverbinder (Stecker), symmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
Regieraum-Monitorausgang 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, pseudosymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
Studio-Monitorausgang 	Cinchbuchsen
  nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
Kopfhörerausgang 	2 Stereoklinkenbuchsen
  Gesamtleistung 	50 mW + 50 mW an 32 Ohm

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
Digitaleingänge (1, 2) 	Umschaltbar zwischen 2 XLR-Steckverbindern (Buchse) oder 2 Cinchbuchsen
  Eingangsimpedanz 	110 Ohm (XLR), 75 Ohm (Cinch)
  Datenformat 	AES3-1992 oder IEC60958 (automatische Erkennung)
Wortlänge 	24 Bit, zuschaltbarer Abtastratenwandler
Digitalausgänge (1, 2) 	2 XLR-Steckverbinder (Stecker), 2 Cinchbuchsen
  Ausgangsimpedanz 	110 Ohm (XLR), 75 Ohm (Cinch)
  Datenformat 	AES3-1992 oder IEC60958 (einstellbar)
  Wortlänge 	24 Bit
TDIF-1-Schnittstellen (1, 2, 3) 	3 Sub-D-Steckverbinder (Buchse), 25-polig, Befestigungsschrauben mit metrischem Gewinde
  Datenformat 	TDIF-1-Standard
  Wortlänge 	24 Bit
ADAT-Schnittstelle 	2 optische Lichtleiteranschlüsse entsprechend ADAT-Optical-Spezifikation
  Wortlänge 	24 Bit
Samplingfrequenzen 	Intern 44,1 kHz/48 kHz, 88,2 kHz/96 kHz (hohe Samplingfrequenzen)
Toleranz für externe Samplingfrequenzen 	±6,0 %
Signalverzögerung, Lineeingang bis Summenausgang 	< 1,7 ms (Fs = 48 kHz)
		< 0,85 ms (Fs = 96 kHz)

Sonstige Eingänge und Ausgänge
Wordclockeingang 	BNC-Steckverbinder, zuschaltbarer Abschlusswiderstand, 75 Ohm, TTL-Pegel
Wordclockausgang/-durchgang 	BNC-Steckverbinder, umschaltbar, 75 Ohm, TTL-Pegel
MIDI-Eingang/-Ausgang/-Durchgang, MTC-Ausgang 	3 DIN-Steckverbinder, 5-polig, entsprechend MIDI-Spezifikation
USB 	USB-1.1-Anschluss, Typ B (12 Mbps)
Timecodeeingang 	Cinch-Steckverbinder, entsprechend SMPTE-Spezifikation
Fußschalteranschluss 	6,3-mm-Monoklinkenbuchse
Anschluss für optionale Meterbridge MU-1000 	Sub-D-Anschluss (Buchse), 25-polig, 
		Befestigungsschrauben mit nichtmetrischem Gewinde
RS-422 (Sony 9-Pin) 	Sub-D-Anschluss (Buchse), 9-polig, 
		Befestigungsschrauben mit nichtmetrischem Gewinde, 
		Beschaltung nach RS-422-Standard
GPI-Anschluss (für Maschinensteuerung) 	Sub-D-Anschluss (Buchse), 9-polig, für GPI-Steuerung, 
		Befestigungsschrauben mit nichtmetrischem Gewinde

EQ (Klangregelung)
EQ-Schalter 	Ein/Aus
HIGH-Filter
  Absenkung/Anhebung (Gain) 	±18 dB
  Auflösung 	0,5 dB
  Frequenz 	31 Hz bis 19 kHz
  Q-Faktor 	0,27 bis 8,65
  Filtertypen 	Shelvingfilter hoch, Glockenfilter, Tiefpassfilter
HI MID-Filter
  Absenkung/Anhebung (Gain) 	±18 dB
  Auflösung 	0,5 dB
  Frequenz 	31 Hz bis 19 kHz
  Q-Faktor 	0,27 bis 8,65
  Filtertypen 	Glockenfilter, Kerbfilter
LO MID-Filter
  Absenkung/Anhebung (Gain) 	±18 dB
  Auflösung 	0,5 dB
  Frequenz 	31 Hz bis 19 kHz
  Q-Faktor 	0,27 bis 8,65
Filtertypen 	Glockenfilter, Kerbfilter
LOW-Filter
  Absenkung/Anhebung (Gain) 	±18 dB
  Auflösung 	0,5 dB
  Frequenz 	31 Hz bis 19 kHz
  Q-Faktor 	0,27 bis 8,65
  Filtertypen 	Shelvingfilter tief, Glockenfilter, Hochpassfilter
Alle Filter verfügen über einen Nullsteller.

Übertragungsdaten
Klirrfaktor (THD, Max.pegel, 1 kHz, TRIM min., 20 Hz – 22 kHz)
  Lineeingang bis Insert Send 	< 0,005 %
  Lineeingang bis Summenausgang 	< 0,008 %
Frequenzbereich (Nominalpegel, 1 kHz, TRIM min.) 
  Mic-/Lineeingang bis Insert Send, 44,1/48 kHz 	20 Hz – 20 kHz, 0,5 dB/-1,0 dB
  Mic-/Lineeingang bis Insert Send, 88,2/96 kHz 	20 Hz – 40 kHz, 0,5 dB/-1,5 dB
  Mic-/Lineeingang bis Summenausgang, 44,1/48 kHz 	20 Hz – 20 kHz, 0,5 dB/-1,0 dB
  Mic-/Lineeingang bis Summenausgang, 88,2/96 kHz 	20 Hz – 40 kHz, 0,5 dB/-1,5 dB
Eigenrauschen (20 Hz – 22 kHz, TRIM max., 150 Ohm)
  Mic-Eingang (Dämpfungsglied aus) bis Insert Send 	< –128 dB(A) (Äquiv. Eingangsrauschen)
  Summenausgang (kein Eingang zugewiesen) 	< –83 dBu
  Zuweisbarer Return bis Zuweisbarer Send 	< –85 dBu
  Zweispureingang bis Regieraum-Ausgang (CR Maximalstellung, 0 dB) 	< –78 dBu
  Zweispureingang bis Studioausgang (STUDIO OUT: 0 dB) 	< –88 dBu
Übersprechdämpfung (1 kHz)
  Summen-, Bus-, Aux- und Monitorausgänge 	> 90 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	120 V AC, 60 Hz
		230 V AC, 50 Hz
		240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 	65 W
Abmessungen einschließlich Stütze (B x H x T) 	700 mm x 230 mm x 824 mm
Gewicht 	24 kg
Display und Pegelanzeigen 	Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Kontrastregler, 320 x 240 Bildpunkte, 
		2 zwölfstufige LED-Pegelanzeigen
Fader 	17 berührungsempfindliche Motorfader, Stellweg 100 mm
Mitgeliefertes Zubehör 	Netzkabel, Schnelleinstieg, CompactFlash-Karte 32 MB, USB-Kabel, CD-ROM, Garantiekarte

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DM-3200

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.