Digitalmischpult DM-4800
Umfangreich ausgestattetes Digitalpult mit 64 Mischkanälen für den professionellen Einsatz; Mixerbereich: 24 Busse, 12 Ausspielwege, 48 Direktausgänge, Stereo-Summenbus; Vollparamterische 4-Band-Klang­regelung und Dynamikbearbeitung in jedem der 48 Vollkanäle; Vollständige Dynamikbearbeitung mit Kompressor/Expander und Gate in jedem Vollkanal; Zwei qualitativ hochwertige Digital-Effektprozessoren, einschließlich Halleffekt von TC Works; 24 berührungsempfindliche Motorfader für die Kanäle, ein weiterer für die Stereosumme; 24 Drehgeber mit ringförmigen LED-Ketten; Fünf Mischebenen (Kanäle. 1–24, 25–48, 49–64, Busse 1–24, Aux 1–12) plus Controller-Ebene zur Steuerung einer DAW; Eingebautes Talkback-Mikrofon; Flexible Routingmöglichkeiten; Drei Surroundkonfigurationen; Integrierte Automation; Total Recall mittels Projektmanagement; Eingänge und Ausgänge: 24 symmetrische Mikrofon-/Line­eingänge (XLR) mit Phantom­speisung und 20-dB-Pad; 24 symmetrische Lineeingänge (Klinke); 24 Einschleifwege (Klinke); Acht zuweisbare Ausspiel- und Zuspielwege; Symmetrischer Summenausgang (XLR); Unsymmetrischer Zweispur-Eingang (Cinch); Zwei AES/EBU-Schnittstellen (XLR); Zwei SPDIF-Schnittstellen (koaxial); ADAT-Schnittstelle (optisch, 8 Kanäle); Drei TDIF-1-Schnittstellen (24 Kanäle); Vier Steckplätze für optionale Erweiterungskarten (z.B. FireWire, ADAT, AES/EBU, Analog oder TDIF); Zwei Ausgänge für große und kleine Regieraum-Abhörlautsprecher mit sechs wählbaren, zuweisbaren Quellen; Zwei Kopfhörerausgänge; Wordclock-Eingang und -Ausgang (BNC); Timecode-Eingang (Cinch); MIDI-In/Out/Thru, MTC-Ausgang; Allgemein: Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, Auflösung: 24 Bit; Gleiche Mischkonfiguration mit 96 kHz wie mit 48 kHz; Kaskadierungsmöglichkeit für die Verbindung zweier DM-4800; Direkte Anbindung an DAW-Software über optionale FireWire-Karte (IF-FW/DM MKII); Laufwerkssteuerung; Surround-Monitoring mit optionaler Erweiterungskarte (IF-SM/DM); Speicherung interner Daten auf CompactFlash-Karte; Im Lieferumfang enthalten: Tascam-Software «Mixer Companion» für Windows XP und MacOS X; Treiberlose USB-Verbindung mit einem Computer; Datensicherung/-wiederherstellung über USB; GPI-Funktionalität (8 Ausgänge); Fußschalteranschluss für freihändige Bedienung ausgewählter Funktionen; Serielle Schnittstelle (RS-422) zur Steuerung externer Geräte

Technische Daten
Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Alle Daten beziehen sich auf den voreingestellten Referenzpegel von –16 dBFS.
Mikrofoneingänge (Kanäle 1 bis 24) 	XLR-Steckverbinder (Buchse), symmetrisch
  Eingangspegel einstellbar 	–60 dBu (TRIM-Regler max.) bis –4 dBu (Dämpfungsglied 0 dB)
		–40 dBu (TRIM-Regler max.) bis +16 dBu (Dämpfungsglied –20 dB)
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm
  Phantomspeisung 	+48 V, zuschaltbar für jeweils vier Kanäle (1–4, 5–8, 9–12, 13–16, 17–20, 21–24)
Lineeingänge (Kanäle 1 bis 24) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, symmetrisch
  Eingangspegel einstellbar 	–44 dBu (TRIM-Regler max.) bis +12 dBu (TRIM-Regler min.)
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
Einschleifwege (Kanäle 1 bis 24) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, 3-polig
  nominaler Ausgangspegel, Send 	–2 dBu
  maximaler Ausgangspegel, Send 	+14 dBu
  Impedanz, Send 	100 Ohm
  nominaler Eingangspegel, Return 	–2 dBu
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Impedanz 	10 kOhm
Zuweisbare Returns (1 bis 8) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, symmetrisch
  nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Eingangsimpedanz 	5 kOhm
Zuweisbare Sends (1 bis 8) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, pseudosymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	–2 dBu
  maximaler Ausgangspegel 	+14 dBu
Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
Zweispureingang (L/R) 	2 Cinchbuchsen
  nominaler Eingangspegel 	–10 dBV
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
Stereosummenausgang (L/R) 	XLR-Steckverbinder (Stecker), symmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
Regieraum-Monitorausgänge LARGE(BAL) und SMALL(BAL) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, symmetrisch (2 Paare)
  nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
Studio-Monitorausgang 	Cinchbuchsen
  nominaler Ausgangspegel 	–2 dBu
  maximaler Ausgangspegel 	+14 dBu
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
Kopfhörerausgang 	2 Stereoklinkenbuchsen
  Gesamtleistung 	50 mW + 50 mW an 32 Ohm

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
Digitaleingänge (1, 2) 	Umschaltbar zwischen 2 XLR-Steckverbindern (Buchse) oder 2 Cinchbuchsen
  Eingangsimpedanz 	110 Ohm (XLR), 75 Ohm (Cinch)
  Datenformat 	AES3-1992 oder IEC60958 (automatische Erkennung)
Wortlänge 	24 Bit, zuschaltbarer Abtastratenwandler
Digitalausgänge (1, 2) 	2 XLR-Steckverbinder (Stecker), 2 Cinchbuchsen
  Ausgangsimpedanz 	110 Ohm (XLR), 75 Ohm (Cinch)
  Datenformat 	AES3-1992 oder IEC60958 (einstellbar)
  Wortlänge 	24 Bit
TDIF-Schnittstellen (1,2,3) 	3 Sub-D-Steckverbinder (Buchse), 25-polig, Befestigungsschrauben mit metrischem Gewinde
  Datenformat 	TDIF-1-Standard
  Wortlänge 	24 Bit
ADAT-Schnittstelle 	2 optische Lichtleiteranschlüsse entsprechend ADAT-Optical-Spezifikation
  Wortlänge 	24 Bit
Samplingfrequenzen 	Intern 44,1 kHz/48 kHz, 88,2 kHz/96 kHz (hohe Samplingfrequenzen)
Toleranz für externe Samplingfrequenzen 	±6,0 %
Signallaufzeit, Lineeingang bis Summenausgang 	< 1,8 ms (Fs = 48 kHz)
		< 0,9 ms (Fs = 96 kHz)

Sonstige Eingänge und Ausgänge
Wordclockeingang 	BNC-Steckverbinder, zuschaltbarer Abschlusswiderstand, 75 Ohm, TTL-Pegel
Wordclockausgang/-durchgang 	BNC-Steckverbinder, umschaltbar, 75 Ohm, TTL-Pegel
MIDI-Eingang/-Ausgang/-Durchgang, MTC-Ausgang 	3 DIN-Steckverbinder, 5-polig, entsprechend MIDI-Spezifikation
USB 	USB-1.1-Anschluss, Typ B (12 Mbps)
Timecodeeingang 	Cinch-Steckverbinder, entsprechend SMPTE-Spezifikation
Fußschalteranschluss 	6,3-mm-Monoklinkenbuchse
Anschluss für optionale Meterbridge MU-1000 	Sub-D-Anschluss (Buchse), 25-polig, 
		Befestigungsschrauben mit nichtmetrischem Gewinde
RS-422 (Sony 9-Pin) 	Sub-D-Anschluss (Buchse), 9-polig, 
		Befestigungsschrauben mit nichtmetrischem Gewinde, 
		Beschaltung nach RS-422-Standard
GPI-Anschluss (für Maschinensteuerung) 	Sub-D-Anschluss (Buchse), 9-polig, für GPI-Steuerung, 
		Befestigungsschrauben mit nichtmetrischem Gewinde

Entzerrung (Klangregelung)
EQ-Schalter 	Ein/Aus
HIGH-Filter 
  Absenkung/Anhebung (Gain) 	±18 dB
  Auflösung 	0,5 dB
  Frequenz 	31 Hz bis 19 kHz
  Q-Faktor 	0,27 bis 8,65
  Filtertypen 	Shelvingfilter hoch, Glockenfilter, Tiefpassfilter
HI MID-Filter 
  Absenkung/Anhebung (Gain) 	±18 dB
  Auflösung 	0,5 dB
  Frequenz 	31 Hz bis 19 kHz
  Q-Faktor 	0,27 bis 8,65
  Filtertypen 	Glockenfilter, Kerbfilter
LO MID-Filter 
  Absenkung/Anhebung (Gain) 	±18 dB
  Auflösung 	0,5 dB
  Frequenz 	31 Hz bis 19 kHz
  Q-Faktor 	0,27 bis 8,65
Filtertypen 	Glockenfilter, Kerbfilter
LOW-Filter 
  Absenkung/Anhebung (Gain) 	±18 dB
  Auflösung 	0,5 dB
  Frequenz 	31 Hz bis 19 kHz
  Q-Faktor 	0,27 bis 8,65
  Filtertypen 	Shelvingfilter tief, Glockenfilter, Hochpassfilter
Alle Filter verfügen über einen Nullsteller. 

Übertragungsdaten
Klirrfaktor (THD, Max.pegel, 1 kHz, TRIM min., 20 Hz–22 kHz) 
  Lineeingang bis Insert Send 	< 0,005 %
  Lineeingang bis Summenausgang 	< 0,008 %
Frequenzbereich (Nominalpegel, 1 kHz, TRIM min.) 	 
  Mic-/Lineeingang bis Insert Send, 44,1/48 kHz 	20 Hz–20 kHz, 0,5 dB/-1,0 dB
  Mic-/Lineeingang bis Insert Send, 88,2/96 kHz 	20 Hz–40 kHz, 0,5 dB/-1,5 dB
  Mic-/Lineeingang bis Summenausgang, 44,1/48 kHz 	20 Hz–20 kHz, 0,5 dB/-1,0 dB
  Mic-/Lineeingang bis Summenausgang, 88,2/96 kHz 	20 Hz–40 kHz, 0,5 dB/-1,5 dB
Eigenrauschen (20 Hz–22 kHz, TRIM max., 150 Ohm) 	 
  Mic-Eingang (Dämpfungsglied aus) bis Insert Send 	< –128 dB(A) (Äquiv. Eingangsrauschen)
  Summenausgang (kein Eingang zugewiesen) 	< –83 dBu
  Zuweisbarer Return bis Zuweisbarer Send 	< –85 dBu
  Zweispureingang bis Regieraum-Ausgang (Maximalstellung, 0 dB) 	< –78 dBu
  Zweispureingang bis Studioausgang (0 dB) 	< –84 dBu
Übersprechdämpfung (1 kHz) 	 
  Summen-, Bus-, Aux- und Monitorausgänge 	> 90 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	120 V AC, 60 Hz
		230 V AC, 50 Hz
		240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 	90 W
Abmessungen einschließlich Stütze (B x H x T) 	933 mm x 230 mm x 824 mm
Gewicht 	35 kg
Display und Pegelanzeigen 	Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Kontrastregler, 320 x 240 Bildpunkte, 
		2 zwölfstufige LED-Pegelanzeigen
Fader 	25 berührungsempfindliche Motorfader, Stellweg 100 mm
Mitgeliefertes Zubehör 	Netzkabel, Schnelleinstieg, CompactFlash-Karte, 
		USB-Kabel, CD-ROM mit TMCompanion, Garantiekarte

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DM-4800
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.