Tascam DP-24SD
Digital-Portastudio

24-Spur-Digital-Portastudio; 12 Monospuren, 6 Stereospuren, 19 Fader; Gleichzeitige Wiedergabe von 24 Spuren; Gleichzeitige Aufnahme von 8 Spuren; Abtastrate 44,1 kHz oder 48 kHz, Auflösung 16 Bit oder 24 Bit; 8 Eingänge mit XLR/Klinke-Kombibuchsen; Phantomspeisung in allen Eingängen (wählbar A–D, E–H); Instrumenteneingang für den direkten Anschluss einer Gitarre oder eines Bass; 3-Band-Klangregelung in jedem Eingang und jeder Spur; Einfache Bedienung dank Farbdisplay (LCD) und Kanalzug mit zwölf Drehgebern; Jeweils eigene Regler für EQ, Panorama und Effekt-Ausspielweg; Spitzenwertspeicher in den Pegelanzeigen auf dem Display; Stereoausgang über Cinchbuchsen; Zwei Effekt-Sends (6,3-mm-Klinkenbuchsen); Kopfhörerausgang mit 70 mW Ausgangsleistung je Kanal; Fernbedienungsanschluss für optionalen Fußschalter RC-3F (ermöglicht die freihändige Steuerung verschiedener Funktionen); Automatisches Ein-/Aussteigen bei der Aufnahme (Auto-Punch); Zwischenmischungen können erstellt werden, um zusätzliche Spuren freizugeben; 8 virtuelle Spuren je Spur für alternative Takes und Kompositionen; Bis zu 99 Locatormarken je Song; Spurbearbeitungsfunktionen wie nichtüberschreibendes/überschreibendes Kopieren und Verschieben, Auftrennen, Ausschneiden, Stille einfügen, Duplizieren und Spur leeren); Editieren auf Subframe-Ebene; Rückgängigmachen und Wiederherstellen mit Ereignisliste (bis zu 10 Schritte); Dynamikeffekte für die Eingänge (Limiter, Kompressor, Rauschunterdrückung, Exciter); Multieffekt für Gitarre (beinhaltet Rauschunterdrückung, Verstärkersimulation, Kompression, Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Auto-Wah, Delay); Effekte für die Mischung (Hall, Delay, Stereo-Chorus); Masteringwerkzeuge (Equalizer, Multiband-Kompressor, Normalizer); Chromatische Stimmfunktion; Metronom; Dateiübertragung über USB 2.0; Spezieller Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten (GPE248-120200-Z); Solid-State-Technologie (Aufnahme auf SD-Karte) bietet bessere Stoßfestigkeit als vergleichbare Festplattenrecorder; SD-Karte im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
Speichermedien und Dateisysteme
Aufnahmemedium 	SD-Karte (512 MB – 2 GB)
		SDHC-Karte (4–32 GB)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Eingänge A–H (MIC/LINE INPUTS A – H) 	
XLR, symmetrisch 	XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Eingangsimpedanz 	2,4 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	–14 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+2 dBu
Klinkenbuchse (symmetrisch) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Eingangsimpedanz 	>22 kΩ
Eingang H, GUITAR/LINE-Schalter in Position GUITAR: 1 MΩ
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu
Stereoausgang (L/R) 	Cinchbuchsen
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
Effektsends 1/2 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, 2-polig
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
Monitorausgang L/R 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, 3-polig
  Nominaler Ausgangspegel 	–2 dBu
  Maximaler Ausgangspegel 	+14 dBu
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximaler Ausgangspegel 	70 mW + 70 mW oder mehr (THD+N <0,1 %, 32 Ω)

Weitere Eingänge und Ausgänge
USB-Anschluss 	USB, Typ Mini-B, 4-polig
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class
Fernbedienungsanschluss 	2,5-mm-Klinkenbuchse, 3-polig

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, +1/–1 dB
		MIC/LINE INPUT bis STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT
Verzerrung 	<0,01 %
		MIC/LINE INPUT bis STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT
Fremdspannungsabstand 	>90 dB
		MIC/LINE INPUT bis STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT

Systemvoraussetzungen Hostcomputer
Windows 	Pentium 300 MHz oder schneller
		128 MB Hauptspeicher oder mehr
Mac 	Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz oder schneller
		64 MB Hauptspeicher oder mehr
Empfohlene USB-Schnittstelle 	USB 2.0
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel Chipsatz
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 8 (including 8.1), Windows 7, Windows Vista, Windows XP
		Mac OS X 10.2 oder höher

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Wechselstromadapter (GPE248-120200-Z)
Leistungsaufnahme 	12 W (Phantomspeisung aktiviert)
Abmessungen (B x H x T, ohne vorstehende Teile) 	514 mm × 104 mm × 340 mm
Gewicht 	5,8 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DP-24SD

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.