Tascam DR-08
Linear-PCM/MP3-Recorder

Hochwertiger Recorder im Taschenformat; Kompakte Abmessungen und einfache Bedienung; Nutzt eine Micro-SD-Karte als Aufnahmemedium (2 GB im Lieferumfang enthalten); Unterstützte Audioformate: Lineare PCM (WAV-Format) mit 16 Bit/44,1 kHz (CD-Qualität) oder 24 Bit/44,1 kHz, Lineare PCM (WAV-Format), 24 Bit/48 kHz, Lineare PCM (WAV-Format), 24 Bit/96 kHz, Komprimiert (MP3-Format): 32–320 kbit/s (VBR-Dateien können wiedergegeben aber nicht aufgenommen werden)
Aufnahme
Zwei eingebaute, hochwertige Mikrofone mit Nierencharakteristik, schwenkbar für unterschiedliche Anwendungen (ausgeklappt: Standardeinstellung für Musikaufnahmen oder Aufnahmen im Freien, ausgeklappt und gedreht: Stellen Sie den Recorder so auf einen Tisch, um ein Meeting oder eine Besprechung aufzunehmen, XY-Ausrichtung ermöglicht monokompatible Aufnahmen mit hoher Lokalisationsschärfe (lebendige Interviews oder andere Aufnahmen mit Atmo)); Schaltbares Filter zur Unterdrückung unerwünschter Tiefenanteile; Manuelles Einstellen des Aufahmepegels für Musik- und Außenaufnahmen; Automatische Aussteuerung (Auto Gain Control) für Besprechungen und Interviews; Automatisches, pegelgesteuertes Starten und Stoppen von Aufnahmen; Zeitgesteuerte Starten von Aufnahmen (Timer-Funktion); Speicher für vorgezogene Aufnahme (2 Sekunden) ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Stereo-Mikrofon-/Lineeingang für andere Aufnahmequellen oder Mikrofone; EQ ermöglicht Klanganpassungen während der Aufnahme
Wiedergabe
Variable Wiedergabegeschwindigkeit, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen (50–200 %); Wiederholfunktion (einen oder alle Titel wiederholen); Loop-Funktion (wiederholte Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts); Wiedergabelisten erstellen, um Titel in festgelegter Reihenfolge wiederzugeben; Flash-Back-Funktion, um im Titel ein kleines Stück zurückzuspringen; Rauschunterdrückung; EQ ermöglicht Klanganpassungen während der Wiedergabe; Eingebauter Lautsprecher; Kopfhörer-/Lineausgang
Weitere Merkmale
Schnittfunktion, um unerwünschte Geräusche abzuschneiden oder lange Aufnahmen zu teilen (nur WAV-Dateien); Funktionen zur Verwaltung von Dateien und Ordnern; Gut lesbares, hintergrundbeleuchtetes Display; USB-2.0-Verbindung für schnellen und einfachen Dateiaustausch mit einem Computer; Stromversorgung mittels USB oder zweier Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Größe AAA, Mignon); Ausklappbarer Ständer auf der Rückseite für einfache Aufstellung

Technische Daten

Aufnahme-/Wiedergabemedien und -formate
Aufnahme-/Wiedergabemedium 	Micro-SD-Karte (64 MB – 2 GB)
	Micro-SDHC-Karte (4–32 GB)
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	 
  WAV 	44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit (Stereo oder Mono)
  MP3 	44,1 kHz, 32/64/96/160 kbit/s (Mono), 64/128/192/320 kbit/s (Stereo)

Audioeingänge und -ausgänge
MIC/EXT. IN 	Mini-Stereoklinkenbuchse (3,5 mm)
  Eingangsimpedanz 	200 kOhm
  Nominaler Eingangspegel, MIC 	LOW: –45 dBV
	HIGH: –61 dBV
  Nominaler Eingangspegel, EXT. IN 	LOW: –19 dBV
	HIGH: –31 dBV
  Maximaler Eingangspegel, MIC 	LOW: –29 dBV
	HIGH: –45 dBV
  Maximaler Eingangspegel, EXT. IN 	LOW: –3 dBV
	HIGH: –3 dBV
Kopfhörer/LINE OUT-Buchse 	Mini-Stereoklinkenbuchse (3,5 mm)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	–18 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	–2 dBV
  Maximale Ausgangsleistung 	5 mW + 5 mW (an 16 Ohm)
Eingebauter Lautsprecher 	100 mW (mono)

USB-Verbindung
USB-Anschluss 	Typ Micro-B
Format 	USB 2.0

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
	20 Hz – 22 kHz (48 kHz)
	20 Hz – 40 kHz (96 kHz)

Systemanforderungen Computer
Windows 	Pentium 300 MHz oder schneller
	128 MB Arbeitsspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0)
Macintosh 	Power PC 266 MHz, iMac, G3, G4 oder schneller
	64 MB Hauptspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0)
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel-Chipsatz
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	Mac OS X 10.2 oder höher

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Zwei Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AAA)
	Stromversorgung über USB-Verbindung
Leistungsaufnahme 	1 W maximal
Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb) 	Rund 6 Stunden
	(MP3, Aufnahme oder Wiedergabe, nach JEITA-Norm, Alkaline-Batterien)
Abmessungen (B x H x T) 	37 mm x 140 mm x 15 mm
Gewicht 	0,056 kg (ohne Batterien)
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-08

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.