Tragbarer Stereorecorder  DR-100
Digitalrecorder im Taschenformat für den Einsatz im professionellen Umfeld; Robustes Metallgehäuse; Aufnahme und Wiedergabe von MP3- und WAV-Dateien; Aufnahme auf SD-/SDHC-Karten; Wählbares Aufnahmeformat: WAV mit 16 oder 24 Bit, MP3 mit 32, 64, 96, 128, 192, 256 oder 320 KBit/s; Auflösung bei der Aufnahme: 96 kHz, 48 kHz oder 44,1 kHz; Vier eingebaute, hochwertige Kondensatormikrofone: Zwei gerichtete Mikrofone für Stereo-Musikaufnahmen, Zwei ungerichtete Mikrofone für Konferenz- und Tagungsmitschnitte; Zwei XLR-Mikrofoneingänge mit schaltbarer 48-Volt-Phantomspeisung; Hochleistungs-Mikrofonvorverstärker mit weitem Einstellbereich (–58 dBu bis +2 dBu); Verwendung von A/D- und D/A-Wandlern der Audio4pro™-Familie von AKM mit einem Rauschabstand von mehr als 100 dB; Stereo-Lineeingang mit einstellbarem Pegel für andere Aufnahmequellen (Mini-Klinkenbuchse); Tandem-Pegelsteller für intuitives Einpegeln; Schaltbares Trittschallfilter (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz); Schaltbare analoge, automatische Pegelaussteuerung; Analoger Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung (schaltbar mittels Schiebeschalter); Eingebauter Abhörlautsprecher (abschaltbar mittels Schiebeschalter); Kopfhörerausgang mit Pegelsteller (Mini-Klinkenbuchse); Separater Stereo-Lineausgang (Mini-Klinkenbuchse); Speicher für vorgezogene Aufnahme (2 Sekunden) ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Verzögerte Aufnahme verhindert, dass der DR-100 Tastengeräusche aufzeichnet; Pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (die Aufnahme startet, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel überschreitet); Overdub-Funktion ermöglicht es, Sprache, Gesang oder Instrumente einer vorhandenen Aufnahme hinzuzufügen; Locate-Marken; Dateien umbenennen; Audiodateien teilen (etwa um unerwünschte Geräusche abzuschneiden); Während der Aufnahme eine neue Audiodatei erstellen (manuell oder automatisch bei einer bestimmten Dateigröße); Direktes Markieren oder Löschen einer Datei auf der Display-Startseite; Wiedergabefunktionen einschließlich: Loop-Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts, Wiedergabe eines gewählten Verzeichnisses oder einer Playliste, Anzeige von ID3-Informationen (bis Version 2.4), Pitch-Control (–50 % bis +16 %), Tempo ändern, ohne die Tonlage zu beeinflussen, Stativadapter (¼ Zoll) auf der Unterseite erlaubt es, den Recorder auf einem Tisch- oder Mikrofonstativ zu befestigen; 2-Gigabyte-SD-Karte im Lieferumfang enthalten; USB-2.0-Verbindung für Dateiaustausch mit einem Computer; Batterie- oder Akkubetrieb: BP-L2 Lithium-Ionen-Akku (enthalten, für lange Betriebszeit) oder zwei praktisch überall erhältiche AA-Batterien; Drahtlose Fernbedienung, Windschutz und Transporttasche im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingänge 	XLR-3-32 (symmetrisch), schaltbare 48-Volt-Phantomspeisung
  Eingangsimpedanz 	1,2 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–58 dBu (GAIN HIGH)
		–36 dBu (GAIN MID)
		–14 dBu (GAIN LOW)
  Maximaler Eingangspegel 	–42 dBu (GAIN HIGH)
		–20 dBu (GAIN MID)
		+2 dBu (GAIN LOW)
Lineeingang 	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
  Eingangsimpedanz 	23 kOhm
  Eingangspegel (nominal/maximal) 	–10 dBV/ +6 dBV
Lineausgang 	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
  Ausgangspegel (nominal/maximal) 	–10 dBV/ +6 dBV
Kopfhörerausgang 	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
Maximale Ausgangsleistung 	25 mW + 25 mW (Kopfhörerimpedanz 32 Ohm)
Wiedergabelautsprecher 	0,4 W Ausgangsleistung

Übertragungsdaten (LINE IN > LINE OUT)
Frequenzbereich 	20 Hz–20 kHz, +1/–3 dB (44,1 kHz)
		20 Hz–22 kHz, +1/–3 dB (48 kHz)
		20 Hz–42 kHz, +1/–3 dB (96 kHz)
Verzerrung 	<0,01 %
Fremdspannungsabstand 	>90 dB

Unterstützte Audiodateiformate
MP3-Dateien 	32–320 KBit/s, Abtastrate 44,1/48 kHz, variable Bitrate (nur Wiedergabe), ID3-Tag-Informationen bis Version 2.4
WAV-Dateien 	Abtastrate: 44,1/48/96 kHz, Wortbreite: 16/24 Bit
Aufnahmemedien 	SD-Karte (64 MB bis 2 GB) oder SDHC-Karte (4–32 GB)
Dateisystem 	FAT-Partition: FAT16/32

Systemanforderungen Computer
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 2000 Professional mit SP4 oder neuer, Windows XP, Windows Vista,
		Mac OS X 10.2 oder höher
Windows 	Pentium 300 MHz oder schneller,
		128 MB Hauptspeicher oder mehr
Macintosh 	Power PC, iMac, G3, G4, 266 MHz oder schneller, 64 MB Hauptspeicher oder mehr
USB-Schnittstelle 	USB 2.0 wird empfohlen
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel Chipsatz

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Lithium-Ionen-Akku (BP-L2, mitgeliefert) oder
		NiMH-Akkus (HR15/51) oder
		Alkaline-Batterien (LR6) oder
		Wechselstromadapter PS-P520 (als Zubehör erhältlich)
Batterie-/Akkulaufzeit (Dauerbetrieb, Displaybeleuchtung aus, MP3 mit 128 KBit/s, abhängig von den Betriebsbedingungen)
		Li-Akku: ca. 5 Stunden (Aufnahme/Wiedergabe)
		NiMH-Akkus: ca. 4 Stunden (Aufnahme/Wiedergabe)
		Alkaline-Batterien: ca. 2 Stunden (Aufnahme/Wiedergabe)
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C
Leistungsaufnahme 	1,7 W (bei MP3-Wiedergabe)
		5,5 W (maximal)
Abmessungen (B x H x T) 	80 mm x 153 mm x 35 mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht 	0,29 kg (ohne Batterien/Akku)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-100

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.