Tascam DR-100MKII
Tragbarer Linear-PCM-Stereorecorder

Digitalrecorder im Taschenformat für den Einsatz im professionellen Umfeld; Zwei getrennte Batteriestromquellen ermöglichen mehrere Stunden unterbrechungsfreien Einsatz und den Akku-/Batteriewechsel während der Aufnahme; Aufnahme und Wiedergabe von MP3- und WAV-Dateien; Aufnahme auf SD-/SDHC-Karten; Wählbares Aufnahmeformat: Linear-PCM (WAV) mit 16 oder 24 Bit oder MP3 mit 32/64/96/128/192/256/320 KBit/s; Unterstützte Abtastraten: 96/48/44,1 kHz; Vier eingebaute, hochwertige Kondensatormikrofone; Zwei gerichtete Mikrofone für Stereo-Musikaufnahmen; Zwei ungerichtete Mikrofone für Konferenz- und Tagungsmitschnitte; Zwei verriegelbare XLR-Eingänge (Mic/Line) mit schaltbarer 48-Volt-Phantomspeisung; Hochleistungs-Vorverstärker mit weitem Einstellbereich (–58 dBu bis +24 dBu); Drei wählbare Eingangsempfindlichkeiten (schaltbar mittels Schiebeschalter); Stereo-Lineeingang mit einstellbarem Pegel für andere Aufnahmequellen (Mini-Klinkenbuchse); Tandem-Pegelsteller für intuitives Einpegeln des Analogsignals; Digitaleingang (verwendbar über mitgeliefertes Adapterkabel); Schaltbares Trittschallfilter (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz); Schaltbare automatische Pegelkontrolle; Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung (schaltbar mittels Schiebeschalter); Eingebauter Abhörlautsprecher (abschaltbar mittels Schiebeschalter); Kopfhörerausgang mit Pegelsteller (Mini-Klinkenbuchse); Separater Stereo-Lineausgang (Mini-Klinkenbuchse); Speicher für vorgezogene Aufnahme (2 Sekunden) ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Verzögerte Aufnahme verhindert, dass der Recorder Tastengeräusche aufzeichnet; Pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (die Aufnahme startet, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel überschreitet); Overdub-Funktion ermöglicht es, Sprache, Gesang oder Instrumente einer vorhandenen Aufnahme hinzuzufügen; Marken setzen (automatisch oder manuell); Während der Aufnahme eine neue Audiodatei erstellen (manuell oder automatisch bei einer bestimmten Dateigröße); Audiodateien teilen (etwa um unerwünschte Geräusche abzuschneiden, nur WAV-Format); Dateien umbenennen; Wiedergabefunktionen einschließlich: Loop-Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts, Wiedergabe eines gewählten Verzeichnisses oder einer Playliste, Variable Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch-Control, –50 % bis +16 %), Zuschaltbare VSA-Funktion (die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich ohne Beeinflussung der Tonhöhe); Stativadapter (¼ Zoll) auf der Unterseite erlaubt es, den Recorder auf einem Tisch- oder Mikrofonstativ zu befestigen; USB-2.0-Verbindung für Dateiaustausch mit einem Computer; Batterie- oder Akkubetrieb mittels Lithium-Ionen-Akku (BP-L2), zwei AA-Batterien, optionalem Batteriepack (Tascam BP-6AA) oder optionalem Wechselstromadapter (Tascam PS-P520); drahtlose Fernbedienung RC-10, Windschutz und Transporttasche im Lieferumfang enthalten; Fußschalter mit 3 Pedalen für die Steuerung verschiedener Funktionen als Zubehör erhältlich (Tascam RC-3F)

Technische Daten
Allgemein 
Aufnahmemedien 	SD-Karten (64 MB – 2 GB) und SDHC-Karten (4–32 GB)
Aufnahme-/Wiedergabeformat 	WAV: 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz (HS-Modus), 16/24 Bit
		MP3: 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s
Anzahl der Kanäle 	2 Kanäle (Stereo)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofon-/Lineeingang (symmetrisch, XLR, mit zuschaltbarer Phantomspeisung) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  MIC/LINE 1-Schalter in Stellung MIC (Eingangsimpedanz: 2,1 kΩ, hohe Eingangsempfindlichkeit)
  Nominaler Eingangspegel 	–70 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	–54 dBu
  MIC/LINE 1-Schalter in Stellung MIC (Eingangsimpedanz: 2,1 kΩ, mittlere Eingangsempfindlichkeit)
  Nominaler Eingangspegel 	–42 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	–26 dBu
  MIC/LINE 1-Schalter in Stellung MIC (Eingangsimpedanz: 2,1 kΩ, niedrige Eingangsempfindlichkeit)
  Nominaler Eingangspegel 	–14 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+2 dBu
  MIC/LINE 1-Schalter in Stellung LINE 1
  Eingangsimpedanz 	2,5 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu
Lineeingang (unsymmetrisch) 	Mini-Stereoklinkenbuchse (3,5 mm)
  Eingangsimpedanz 	22 kΩ oder höher
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV
Lineausgang 	Mini-Stereoklinkenbuchse (3,5 mm)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
  Wenn LINE 1-Buchse als Eingang verwendet wird
  Nominaler Ausgangspegel 	–14 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
  Andernfalls
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
Kopfhörerausgang 	Mini-Stereoklinkenbuchse (3,5 mm)
  Maximale Ausgangsleistung 	25 mW + 25 mW (an 32 Ω)
Eingebauter Lautsprecher 	0,4 W (mono)
Digitaler Audioeingang
Digitaleingang (REMOTE/DIGITAL IN-Buchse) 	2,5-mm-Mikroklinkenbuchse (3-polig, in Verbindung mit mitgeliefertem Adapterkabel)
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF)

Weitere Eingänge und Ausgänge
USB-Anschluss 	Mini-B-Buchse
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class
Fernbedienungsanschluss (REMOTE/DIGITAL IN-Buchse) 	2,5-mm-Mikroklinkenbuchse (3-polig)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (Lineeingang bis Lineausgang, 44,1 kHz, JEITA) 	20 Hz bis 20 kHz, +1/–3 dB
Frequenzbereich (Lineeingang bis Lineausgang, 48 kHz, JEITA) 	20 Hz bis 22 kHz, +1/–3 dB
Frequenzbereich (Lineeingang bis Lineausgang, 96 kHz, JEITA) 	20 Hz bis 40 kHz, +1/–3 dB
Verzerrung (XLR-Lineeingang bis Lineausgang, 44,1 kHz, 24 dBu Eingangspegel, JEITA) 	<0,01 %
Fremdspannungsabstand (XLR-Lineeingang bis Lineausgang, 44,1 kHz, 24 dBu Eingangspegel, JEITA) 	92 dB oder mehr
Anmerkung zu JEITA: Entspricht JEITA-Standard CP-2150

Systemanforderungen Computer
Windows 	Pentium 300 oder schneller
		128 MB Hauptspeicher oder mehr
		USB-Anschluss (empfohlen: USB 2.0)
Mac 	Power PC 266 MHz, iMac, G3, G4 oder schneller
		64 MB Hauptspeicher oder mehr
		USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0)
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel-Chipsatz
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.2 oder höher

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Spezieller Lithium-Ionen-Akku (Tascam BP-L2)
Zwei Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AA)
Wechselstromadapter (Tascam PS-P520, als Zubehör erhältlich)
Batteriepack (Tascam BP-6AA, als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme 	4 W (maximal)
Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb, Aufnahme/Wiedergebe entsprechend JEITA)
  Lithium-Ionen-Akku (BP-L2) 	ca 5 Stunden
  NiMH-Akkus (Eneloop) 	ca. 4 Stunden
  Alkaline-Batterien (Evolta) 	ca. 2 Stunden, 45 Minuten
Abmessungen (B x H x T, ohne vorstehende Teile) 	80 mm x 153 mm x 35 mm
Gewicht 	0,29 kg (ohne Batterien)
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C
		0–30 °C (für ordnungsgemäßes Laden des Lithium-Ionen-Akkus) 

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-100MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.