Tascam DR-10C
Recorder für Lavalier-Mikrofone
Micro-Linear-PCM-Recorder für Lavalier-Mikrofone; Kann zwischen ein Lavalier-Mikrofon und einen drahtlosen Taschensender geschaltet werden, um eine Sicherheitsaufnahme zu erstellen; Mono-Aufnahme im BWF-Format mit 48 kHz Abtastrate und einer Auflösung von 24 Bit; Nutzt eine microSD/microSDHC-Karte als Aufnahmemedium (bis 32 GB); Erstellt bei Bedarf zur gleichen Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnahmepegel, um im Fall von Übersteuerung auf eine verzerrungsfreie Datei zurückgreifen zu können; Tastensperre, um das versehentliche Ausschalten des Recorders zu verhindern; Schaltbarer Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung; Schaltbares Trittschallfilter, um unerwünschte Tiefenanteile zu unterdrücken; Automatische Pegelkontrolle; Automatisches Fortsetzen der Aufnahme mit einer neuen Datei nach einem vorgegebenen Intervall (ein-/ausschaltbar); Wiedergabefunktion, um Aufnahmen auf einem Kopfhörer zu überprüfen; Kopfhöreranschluss; Interne Uhr, um Aufnahmedateien mit einem Zeitstempel zu versehen; OLED-Display mit hervorragender Darstellungsqualität; Micro-USB-Anschluss für einfachen Dateiaustausch mit einem Computer; Stromversorgung mittels USB oder einer Alkaline-Batterie beziehungsweise eines NiMH-Akkus (Größe AAA); Mehr als acht Stunden Aufnahmezeit mit einer einzigen AAA-Batterie; Einstellungen können in einer Textdatei auf einem Computer erstellt und anschließend per USB auf den DR-10C übertragen werden; Einstellungen können mittels Infrarot-Übertragung auf andere DR-10C übertragen werden; Firmware-Aktualisierung über die microSD-Karte möglich; DR-10CS für Sennheiser-Mikrofone, optionale Erweiterung erhältlich für Sony/Ramsa (AK-DR10CR)

Allgemein 
Aufnahmemedien 	microSD-Karte (64 MB – 2 GB)
	microSDHC-Karte (4–32 GB) 
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	Mono-WAV-Dateien (BWF-Format), 48 kHz, 24 Bit 

Eingänge und Ausgänge 
Analogeingang (Mikrofon) 	DR-10CS (für Sennheiser): 3,5-mm-Miniklinkenbuchse, verschraubbar
	DR-10CH (für Shure): Mini-XLR, 4-polig, männlich 
  Maximaler Eingangspegel 	–12 dBV 
  Minimaler Eingangspegel 	–53 dBV 
  Verstärkung des Mikrofoneingangs 	10 dB bis 35 dB (je nach Einstellung unter MODEL SELECT) 
  Eingangsimpedanz 	33 kOhm oder höher 
Analogausgang (zum Sender) 	DR-10CS (für Sennheiser): 3,5-mm-Miniklinkenbuchse, verschraubbar
	DR-10CL (für Shure): Mini-XLR, 4-polig, männlich 
Analogausgang (Kopfhöreranschluss) 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse (Ausgabe beidseitig mono) 

Leistungsdaten Audio, Eingang bis Kopfhörerausgang 
Frequenzbereich 	20 Hz – 22 kHz, +1/–3 dB 
Verzerrung 	0,05 % (1-kHz-Sinussignal, maximaler Eingangspegel) 
Fremdspannungsabstand 	88 dB oder größer (PHONES-Regler max., MIC GAIN eingestellt auf LO) 

Systemanforderungen Computer 
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 7, Windows 8 (einschließlich 8.1)
	OS X Mavericks (10.9)
	OS X Mountain Lion (10.8) 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	1 × Alkaline-Batterie, Lithium-Batterie oder NiMH-Akku des Typs AAA
	USB-Verbindung mit einem Computer 
Leistungsaufnahme 	0,45 W (maximal) 
Stromaufnahme (über den USB-Anschluss) 	0,25 A (maximal) 
Erhalt von Datum und Uhrzeit 	Sekundäre Lithium-Batterie (eingebaut) 
Abmessungen (B × H × T) 	52 mm × 56 mm × 25 mm (ohne hervorstehende Teile) 
Gewicht 	63 g (mit Batterie)
	51 g (ohne Batterie) 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C 

Lebensdauer der Batterien 
Bedingungen: WAV-Aufnahme mit 48 kHz/24 Bit, Dauerbetrieb, entsprechend JEITA-Aufnahmezeit in Stunden:Minuten 	
Alkaline-Batterie (Evolta) 
10:00 	Mikrofon und Sender angeschlossen, Kopfhörer nicht angeschlossen, 
	Mikrofonvorspannung aus, Limiter aus, Zweifachaufnahme aus
9:30	Nur Mikrofon angeschlossen, Kopfhörer nicht angeschlossen, 
	Mikrofonvorspannung ein, Limiter aus, Zweifachaufnahme aus
	NiMH-Akkus (Eneloop) 
8:00	Mikrofon und Sender angeschlossen, Kopfhörer nicht angeschlossen, 
		Mikrofonvorspannung aus, Limiter aus, Zweifachaufnahme aus
7:30 	Nur Mikrofon angeschlossen, Kopfhörer nicht angeschlossen, 
		Mikrofonvorspannung ein, Limiter aus, Zweifachaufnahme aus
	Lithium-Batterie (Energizer Ultimate Lithium) 
15:30 	Mikrofon und Sender angeschlossen, Kopfhörer nicht angeschlossen, 
		Mikrofonvorspannung aus, Limiter aus, Zweifachaufnahme aus
14:30	Nur Mikrofon angeschlossen, Kopfhörer nicht angeschlossen, 
		Mikrofonvorspannung ein, Limiter aus, Zweifachaufnahme aus

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-10C

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.