Tascam DR-10L Pro
32-Bit-Float-Audiorecorder mit Lavalier-Mikrofon
Superleichter, hochauflösender Audiorecorder im Miniatur-Format mit Lavalier-Mikrofon; 32-Bit-Float-Auflösung und Dual-A/D-Wandler-Technologie bedeuten, dass keine Aufnahme jemals aufgrund falscher Aussteuerung unbrauchbar wird und keine Feinabstimmung des Eingangspegels notwendig ist; Mindestens 24,5 Stunden Aufnahmezeit mit zwei AAA-Lithium-Batterien für ganztägige Videoaufnahmen; Freilauf-Synchronisation per LTC-Timecode mit einer unbegrenzten Anzahl von DR-10L Pro (ab Firmware-Version 2.0); Optionaler Bluetooth-Adapter AK-BT1 für: – Fernsteuerung von bis zu fünf Geräten über die spezielle App TASCAM RECORDER CONNECT, – Drahtlose Timecode-Synchronisation mit kompatiblen Produkten von Atomos; Riesige Speicherkapazität durch Verwendung von microSDXC-Karten bis zu 512 GByte; Schraubverriegelung verbindet das Mikrofon sicher mit dem Gerät; Lineare PCM-Aufnahme (BWF-kompatibles WAV-Format): Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz, Auflösung: 16 Bit, 24 Bit, 32 Bit Floating Point; MP3-Aufnahme: Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz, Auflösung: 16 Bit, 24 Bit; MP3-Bitrate: 128/192 kbit/s (Aufnahme), 32–320 kbit/s (Wiedergabe); Automatische Pegelanpassung und schaltbarer Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung; Schaltbares Trittschallfilter, um unerwünschte Tiefenanteile zu unterdrücken; Schiebeknopf zum Starten der Aufnahme und Sperrfunktion, um Fehlbedienung während der Aufnahme zu verhindern; Automatisches Schließen der Aufnahmedatei, um bei Störungen den Verlust bereits aufgezeichneter Daten zu verhindern; Kopfhöreranschluss für Eingangsmonitoring und Wiedergabe; Kontrastreiches, gut ablesbares Elektrolumineszenz-Display (EL); USB-C-Anschluss für einfachen Dateiaustausch mit einem Computer; Im Lieferumfang enthalten: Lavalier-Mikrofon (TM-10L, Kabellänge 160 cm), Mikrofonklammer, Windschutz, Gürtelclip, USB-Kabel, Audioreparatursoftware iZotope RX Elements (Download-Gutschein); {head}Fernbedienungs-App Tascam Recorder Connect (erfordert optionalen Bluetooth-Adapter AK-BT1); Erlaubt es, den Betrieb von bis zu fünf DR-10L Pro über ein Smartphone oder einen Tablet-Computer zu steuern und zu überwachen*; Wellenformanzeige zur visuellen Kontrolle des Eingangssignals; Einfache Verwaltung mehrerer Recorder mit eindeutigen Bezeichnungen und Farben zur Identifizierung; Metadaten wie Projektbezeichnung, Szenenbezeichnung und Take-Nummer können in die Aufnahmedatei aufgenommen werden (BEXT, iXML); Voreinstellungen können mit nur wenigen Fingertipps gespeichert und geladen werden; Die Datums-/Zeiteinstellungen des Recorders können mit dem Smartphone/Tablet synchronisiert werden
* Audiomonitoring über die App wird nicht unterstützt

Technische Daten

Speichermedien und Dateiformate
Aufnahme-/Wiedergabemedium	microSD-Karte (64 MB – 2 GB)
	microSDHC-Karte (4–32 GB)
	microSDXC-Karte (64−512 GB)
Aufnahme- und Wiedergabeformate	WAV: ein-/mehrkanalig (BWF-Format), 44,1/48 kHz, 16 Bit / 24 Bit / 32-Bit-Float
	MP3: 44,1/48 kHz, 128/192 kBit/s (Aufnahme), 32–320 kBit/s (Wiedergabe)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingang	3,5-mm-Miniklinkenbuchse, verschraubbar
  Maximaler Eingangspegel	–11 dBu
  Verstärkungsbereich	7,5–38 dB
  Eingangsimpedanz	≥2 kΩ
Mitgeliefertes Mikrofon	TM-10L
  Empfindlichkeit	–42 dBV/Pa
  Maximaler Schalldruckpegel	115 dB SPL
  Versorgungsspannung	2,3 V
Analogausgang (Kopfhöreranschluss)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse (Ausgabe beidseitig mono)
  Maximale Ausgangsleistung	10 mW + 10 mW (THD ≤0,1 %, 32 Ω)
  Arbeitsimpedanz	16–400 Ω

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (Eingang bis aufgezeichnete Daten)	20 Hz – 20 kHz, +0/–1 dB
Verzerrung	0,01 % (1 kHz, Eingangspegel –21 dBV)
Dynamikumfang	≥105 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	2 AAA-Zellen (Alkaline-Batterien, NiMH- oder Li-Akkus, separat erhältlich)
	USB-Verbindung mit einem Computer
Leistungsaufnahme (Batteriebetrieb)	0,3 W (maximal)
Stromaufnahme (über eine USB-Verbindung)	0,1 A (maximal)
Abmessungen (B × H × T)	53 mm × 51 mm × 21 mm (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	65 g (mit Batterien)
	43 g (ohne Batterien)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-10L Pro

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.