Tascam DR-10X
Audiorecorder zum Aufstecken auf ein Mikrofon
Kompakter, leichter Audiorecorder, der direkt auf ein Mikrofon mit XLR-Verbinder aufgesteckt werden kann; Mono-Aufnahme mit 48 kHz Abtastrate und einer Auflösung von 24 Bit; BWF- (WAV-) Format erlaubt es, Zeitinformationen in der Aufnahmedatei zu speichern; Nutzt eine microSD/microSDHC-Karte als Aufnahmemedium (bis 32 GB); Erstellt bei Bedarf zur gleichen Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnahmepegel; Aufnahmepegel kann in drei Stufen voreingestellt werden (Hoch, Mittel, Niedrig); Automatische Aussteuerung (Auto Gain Control); Schaltbarer Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung; Schaltbares Trittschallfilter, um unerwünschte Tiefenanteile zu unterdrücken; Erstellt bei Bedarf neue Aufnahmedateien in bestimmten Zeitintervallen; Wiedergabefunktion, um Aufnahmen auf einem Kopfhörer zu überprüfen; Kopfhöreranschluss; Interne Uhr, um Aufnahmedateien mit einem Zeitstempel zu versehen; Befestigungsmechanismus für eine stabile Verbindung zwischen dem Recorder und dem Mikrofon; OEL-Display mit hervorragender Darstellungsqualität; Micro-USB-Anschluss für einfachen Dateiaustausch mit einem Computer; Stromversorgung mittels USB oder einer Alkaline-Batterie beziehungsweise eines NiMH-Akkus (Größe AAA); Einstellungen können in einer Textdatei auf einem Computer erstellt und anschließend per USB auf den DR-10X übertragen werden; Firmware-Aktualisierung über die microSD-Karte möglich

Allgemein 
Aufnahmemedien 	microSD-Karte (64 MB – 2 GB)
	microSDHC-Karte (4–32 GB) 
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	Mono-WAV-Dateien (BWF-Format), 48 kHz, 24 Bit 

Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofoneingang 	XLR-Buchse (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (–)) 
Wenn für MIC GAIN die Einstellung EXT gewählt ist (unsymmetrischer Eingang) 
  Maximaler Eingangspegel 	–8 dBu
	  Nominaler Eingangspegel 	–24 dBu
Wenn für MIC GAIN die Einstellung LO/MID/HI ausgewählt ist (symmetrischer Eingang)
  Maximaler Eingangspegel 	–31 dBu 
  Minimaler Eingangspegel 	–63 dBu 
  Mikrofon-Eingangsverstärkung 	LO: +29 dB
	MID: +35 dB
	HI: +45 dB 
  Eingangsimpedanz 	≥10 kOhm 
Kopfhörerausgang 	3,5-mm-Stereoklinkenstecker (Ausgabe zweimal Mono) 

Leistungsdaten Audio (Eingang bis Kopfhörerausgang) 
Wenn für MIC GAIN die Einstellung EXT gewählt ist (unsymmetrischer Eingang)
  Frequenzbereich 	20 Hz – 22 kHz, +1/–3 dB
	  Verzerrung 	0,05 % (1-kHz-Sinussignal, maximaler Eingangspegel)
	  Fremdspannungsabstand 	92 dB oder höher (maximale Kopfhörerlautstärke)
Wenn für MIC GAIN die Einstellung LO/MID/HI ausgewählt ist (symmetrischer Eingang) 
  Frequenzbereich 	20 Hz – 22 kHz, +1/–3 dB 
  Verzerrung 	0,05 % (1-kHz-Sinussignal, maximaler Eingangspegel) 
  Fremdspannungsabstand 	80 dB oder höher (maximale Kopfhörerlautstärke) 

Systemanforderungen Computer 
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 7, Windows 8 (einschließlich 8.1)
	Mac OS X Mavericks (10.9)
	Mac OS X Mountain Lion (10.8) 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	1 Alkaline-Batterie, Lithium-Batterie oder NiMH-Akku des Typs AAA
	USB-Verbindung mit einem Computer 
Leistungsaufnahme 	0,65 W (maximal) 
Stromaufnahme (über eine USB-Verbindung) 	0,25 A (maximal) 
Erhalt von Datum und Uhrzeit 	Eingebaute Lithium-Batterie 
Abmessungen (B × H × T, ohne hervorstehende Teile) 	52 mm × 95 mm × 28 mm 
Gewicht 	68 g (mit Batterie)
	56 g (ohne Batterie) 
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C 

Ungefähre Betriebszeit mit Batterie/Akku (Dauerbetrieb) 
Bedingungen: WAV-Aufnahme, 48 kHz/24 Bit, Kopfhörer nicht angeschlossen, Limiter aus, Zweifachaufnahme aus
Alkaline-Batterien (Evolta) 	10 h (JEITA-Aufnahmezeit)
	NiMH-Akkus (Eneloop)	8 h (JEITA-Aufnahmezeit)
	Lithium-Batterie (Energizer Ultimate Lithium)	15,5 h (JEITA-Aufnahmezeit)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-10X

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.