Tascam DR-40XP
Linear-PCM/MP3-Recorder

Tragbarer, hochwertiger Recorder im Taschenformat; Kompakte Maße und einfache Bedienung; Nutzt eine SD/SDHC-Karte als Aufnahmemedium (bis 512 GB); Unterstützte Audioformate: (a) Unkomprimierte, lineare PCM (WAV-Format), bis 96 kHz, bis 32-Bit Float; (b) Komprimiert (MP3-Format): 32–320 Kbit/s
Verbesserungen gegenüber Vorgänger DR-40X: Aufnahme mit 32-Bit-Float-Auflösung; TASCAM HDDA Mikrofonvorverstärker; Verbesserte Mikrofone mit erhöhtem Schutz vor Funk­einstrahlungen; USB-C-Anschluss; Unterstützt SDXC-Speicherkarten bis 512 GB
Allgemein: 4-Spur-Handheld-Recorder mit 32-Bit-Float-Auflösung; Kompakte Maße und einfache Bedienung; Verwendet microSD-Karten als Aufnahmemedium (bis zu 512 GByte); Unterstützte Audioformate: – Linear PCM (WAV/BWF-Format) mit Abtastraten bis zu 96 kHz und Auflösungen bis zu 32 Bit Float; – Komprimiert (MP3-Format ) mit 3–320 kbit/s bei 44,1/48 kHz Abtastrate (VBR-Dateien können wiedergegeben aber nicht aufgenommen werden); USB-Audiointerface-Modus für Mac- und Windows-Computer oder iOS-Geräte (zwei Eingänge, zwei Ausgänge)
Aufnahme: Eingebautes, hochwertiges Stereo-Kondensatormikrofon mit nierenförmiger Richtcharakteristik; – Einfache Einrichtung in AB- oder XY-Konfiguration; – AB für ein breites Stereofeld; – XY für klaren Stereoklang mit weniger Phasendifferenz; – Schalldruckverträglich bis 125 dB SPL; Zwei Mikrofon-/Line-Eingänge (XLR/Klinke) mit zuschaltbarer Phantomspeisung (48 V oder 24 V); MS-Decoder zur Verwendung mit Mikrofonen in Mitte/Seite-Konfiguration (kann während der Aufnahme oder Wiedergabe verwendet werden); Vierspuraufnahme; – Erstellen Sie mithilfe des eingebauten Stereomikrofons und einer externen Quelle zwei Stereoaufnahmen zur gleichen Zeit; – Nicht-überschreibende Overdub-Aufnahme: Nehmen Sie eine Mischung aus einer oder zwei Stereodateien und einem Stereoeingangssignal in einer neuen Stereodatei auf oder nehmen Sie während der Wiedergabe einer Stereodatei nur das Eingangssignal in einer neuen Datei auf; – Abmischfunktion mit Reglern für Pegel, Panoramaposition und Effektanteil für jede Spur (erzeugt eine Stereodatei aus einer Vierspuraufnahme); Überschreibende Punch-in-Aufnahmen (der letzte Schritt kann rückgängig gemacht werden); Schaltbares Tiefenfilter (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz, 220 Hz); Manuelle oder automatische Aussteuerung möglich; Drei Möglichkeiten der automatischen Pegelanpassung während der Aufnahme: Spitzenabsenkung, Pegelanpassung, Limiter; Speicher für vorgezogene Aufnahme (2 Sekunden) ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Verzögerte Aufnahme (Selbstauslöser-Funktion) ermöglicht das Starten einer Aufnahme 5 oder 10 Sekunden nach dem Drücken der Aufnahmetaste; Während der Aufnahme eine neue Audiodatei erstellen (manuell oder in einem bestimmten Zeitintervall); Marken setzen, um bestimmte Positionen im Audiomaterial ansteuern zu können (manuell oder automatisch, bis zu 99 je Datei)
Wiedergabe: Variable Wiedergabegeschwindigkeit, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen (50–150 %); Wiederholfunktion (einen oder alle Titel wiederholen); Loop-Funktion (einen markierten Bereich wiederholen); Wiedergabelisten erstellen, um Titel in festgelegter Reihenfolge wiederzugeben; Nach dem Einschalten des Geräts die Wiedergabe dort fortsetzen, wo sie zuletzt beendet wurde (Resume-Funktion); Vor- und Zurückspringen um eine bestimmte Zeitspanne (8 Optionen von 1 Sekunde bis 10 Minuten); Equalizer für Klanganpassungen während der Wiedergabe; Anzeige von MP3-Informationen (ID3-Tags bis Version 2.4); Eingebauter Mono-Lautsprecher; Kopfhörer-/Line-Ausgang mit Pegelsteller
Weitere Merkmale: Eingebauter Halleffekt (6 Voreinstellungen, anwendbar auf das Eingangs- oder Ausgangssignal); Chromatische Stimmfunktion, um Ihr Instrument zu stimmen; Schnittfunktion, um unerwünschte Geräusche abzuschneiden oder lange Aufnahmen zu teilen (nur WAV-Dateien); Dateimanager zur Verwaltung von Dateien und Ordnern; Tastensperre, um Fehlbedienung zu verhindern; QUICK-Taste für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen; Wählbare Menüsprache (EN, ES, FR, DE, IT, PT, JP, ZH, KO, RU); Gut ablesbares, hintergrundbeleuchtetes Display; USB-C-Anschluss für Datenaustausch und Stromversorgung; Stromversorgung mittels drei Alkaline- oder Lithium-Batterien oder NiMH-Akkus (Größe AA), USB oder optionalem Wechselstromadapter (Tascam PS-P520U); Mehr als 29 Stunden Dauerbetrieb mit Batterien möglich; Stativadapter (¼ Zoll, 6,35 mm) auf der Unterseite für die Befestigung auf einem Tisch- oder Mikrofonstativ

Technische Daten
Allgemein
Aufnahmemedium	microSD, microSDHC, microSDXC (bis 512 Gigabyte)
Aufnahme- und Wiedergabeformate
  WAV/BWF	Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
		Wortbreite der Quantisierung: 16 Bit, 24 Bit, 32 Bit Float
  MP3	Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz
		MP3-Bitrate: 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s
Anzahl der Audiokanäle/-spuren	Eingangskanäle: 4 (2 × Stereo)
		Aufnahmespuren: 4

Analoge Audioeingänge
Mikrofon-/Line-Eingänge	XLR/TRS-Kombibuchsen
Schalterstellung MIC oder MIC + PHANTOM
  Maximaler Eingangspegel	+5 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–84 dBu
  Eingangsimpedanz	≥ 2,4 kΩ
  Phantomspeisung	24 V, 48 V (nur über XLR-Anschlüsse)
Schalterstellung LINE
  Maximaler Eingangspegel	+24 dBu
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu (GAIN in Minimalstellung)
  Eingangsimpedanz	≥ 10 kΩ

Analoge Audioausgänge
Kopfhörer-/Line-Ausgang	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Maximaler Ausgangspegel	0 dBV (an 10 kΩ)
  Nominaler Ausgangspegel	−20 dBV (an 10 kΩ)
  Maximale Ausgangsleistung	20 mW + 20 mW (an 32 Ω)
  Ausgangsimpedanz	2,2 Ω
  Empfohlene Kopfhörerimpedanz	16–600 Ω
Eingebauter Mono-Lautsprecher	0,3 W

Weitere Eingänge und Ausgänge
USB-Anschluss	USB-C-Buchse
  Datenrate	USB 2.0 High-Speed Mass Storage Class
		USB 1.1 Full-Speed Audio Class
USB-Audio
  Abtastrate	44,1 kHz/48 kHz
  Wortbreite der Quantisierung	24 Bit
  Anzahl der Eingänge und Ausgänge	2/2

Leistungsdaten Audio
Äquivalentes Eingangsrauschen (Mikrofoneingänge)	≤–126 dBu
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, +0/–1 dB
		(Mikrofoneingang bis PCM-Daten, Fs 44,1 kHz, JEITA)
		20 Hz – 22 kHz, +0/–1 dB
		(Mikrofoneingang bis PCM-Daten, Fs 48 kHz, JEITA)
		20 Hz – 40 kHz, +0/–1 dB
		(Mikrofoneingang bis PCM-Daten, Fs 96 kHz, JEITA)
Verzerrung (THD)	≤0,008 %
		(Mikrofoneingang, –5dBFS am Eingang, 20-kHz-Tiefpassfilter, JEITA)
Dynamikbereich	≥112 dB
		(Mikrofoneingang bis PCM-Daten, 20-kHz-Tiefpassfilter, A-bewertet, JEITA)

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	3 AA-Batterien (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien)
		USB-Verbindung mit einem Computer (5 V, 0,5 A)
		Wechselstromadapter (Tascam PS-P520U, als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme	1,7 W (maximal)
Stromaufnahme	0,34 A (maximal)
Abmessungen (B × H × T)	70 mm × 155 mm × 35 mm (Mikrofone eingeklappt)
		90 mm × 155 mm × 35 mm (Mikrofone ausgeklappt)
Gewicht	213 g (ohne Batterien)
		282 g (mit Batterien)
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb		0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-40XP

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.