Tascam DR-60D
Tragbarer Linear-PCM-Stereorecorder
Kompakter, hochwertiger Audiorecorder für die Kombination mit einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR-Kamera); Nutzt eine SD/SDHC-Karte als Aufnahmemedium; Hochwertige Aufnahmeeingänge dank Tascam HDDA-Mikrofonvorverstärkern (High Definition Discrete Architecture); Neben der Stereoaufnahme ist die gleichzeitige Aufnahme von bis zu vier Audiospuren möglich; Vier Audiospuren können zu einem Stereosignal gemischt werden; Individuelle Einstellung der Aufnahmepegel für die Spuren 1, 2 und 3–4; Erstellen Sie zur gleichen Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnahmepegel; Aufnahme mit Abtastraten von 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz und einer Auflösung von 16 bzw. 24 Bit (Linear-PCM, WAV-Format) ; Unterstützung des Broadcast-Wave-Formats (BWF) als WAV-Aufnahmeformat; Die XLR-Mikrofonanschlüsse bieten zuschaltbare Phantomspeisung (24/48 Volt); Symmetrische Mic/Line-Klinkeneingänge unterstützen Eingangssignale mit +24 dBu; Stereo-Miniklinkenbuchse zum Anschließen eines externen Mikrofons (Stromversorgung für Kleinmikrofone zuschaltbar), erlaubt den Anschluss eines Kameramikrofons oder anderer Mikrofone mit hohem Ausgangspegel (+10 dBV maximal); Schaltbares Trittschallfilter, um unerwünschte Tiefenanteile zu unterdrücken (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz); Hoch aufgelöstes Audiomaterial kann an eine Spiegelreflexkamera geleitet werden, um es mit dieser aufzuzeichnen; Ein Kameraeingang erlaubt es, das Audiosignal der Kamera komfortabel abzuhören; Wählbare Dekodierung von Mikrofonsignalen im MS-Format (Mitte/Seite-Stereofonie); Klappensignal-Funktion (automatisch/manuell) vereinfacht die Synchronisation des Videomaterials bei der Nachbearbeitung; Die vorgezogene Aufnahme ermöglicht es mithilfe eines Zwischenspeichers, die Aufnahme bereits zwei Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste zu starten; Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Während der Aufnahme kann eine neue Audiodatei erstellt werden (manuell oder bei einer bestimmten Dateigröße); Die verzögerte Aufnahme ermöglicht es wie der Selbstauslöser einer Kamera, die Aufnahme einige Sekunden verzögert starten zu lassen; Die Jump-Back-Funktion erlaubt es, die letzten Sekunden der aktuell wiedergegebenen Datei per Tastendruck noch einmal wiederzugeben; Die Laufzeitkompensation gleicht Zeitverzögerungen aus, die durch unterschiedliche Abstände zweier Mikrofone von der Schallquelle entstehen; Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen per Tastendruck; Audiodateien können an beliebigen Stellen geteilt werden; Marken setzen, um bestimmte Stellen im Audiomaterial schnell ansteuern zu können; Nutzen Sie den Equalizer, um den Klang der Wiedergabe zu beeinflussen, und die Pegelableich-, die bei Bedarf den wahrgenommenen Schalldruckpegel bei der Wiedergabe einer Datei erhöht; Bestimmen Sie, ob Dateinamen aus dem Datum oder einer festgelegten Zeichenfolge erzeugt werden sollen; Das Gerät merkt sich die letzte Wiedergabeposition, so dass Sie die Wiedergabe nach dem Aus- und erneuten Einschalten an dieser Stelle fortsetzen können; Line-Ausgang und Kopfhörerausgang mit jeweils eigenen Pegelreglern (Mini-Klinkenbuchse); Grafisches Display (128 x 64 Pixel) mit Beleuchtung; USB-2.0-Anschluss; Stativadapter (¼ Zoll, 6,35 mm) auf der Unterseite, um den Recorder auf einem Stativ zu befestigen; Kamerahalterung auf der Oberseite ermöglicht einfache Montage und Demontage der Kamera mithilfe einer Münze; Fernbedienungsanschluss (für separat erhältliche RC-10 oder RC-3F)); Eine schaltbare Tastensperre schützt vor versehentlicher Fehlbedienung; Die seitlichen Griffe auf der Vorderseite schützen das Display und dienen zur Befestigung eines Trageriemens; Stromversorgung mittels vier AA-Batterien, Wechselstromadapter PS-P515U, Batteriepack BP-6AA (beide separat erhältlich) oder über die USB-Verbindung

Allgemein
Aufnahmemedien	SD-Karten (64 MB – 2 GB) 
		SDHC-Karten (4–32 GB)
Unterstützte Audiodateiformate	WAV:44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
		Broadcast-Wave-Format (BWF): 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
Anzahl der Kanäle	4 Kanäle (2 x Stereo)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofon-/Lineeingang 1/L, 2/R (mit zuschaltbarer Phantomspeisung)	XLR-3-31
		6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
Schalter in Stellung MIC oder MIC+PHANTOM	 
  Eingangsimpedanz	2 kOhm
  Phantomspeisung	48 V ±4 V (10 mA/Kanal) oder 
		24 V ±4 V (10 mA/Kanal)
  Maximaler Eingangspegel	0 dBu
  Minimaler Eingangspegel	−72 dBu
  Verstärkung des Mikrofoneingangs (Pegelregler max.)	LOW: +11 dB
		MID: +36 dB
		HIGH: +52 dB
Schalter in Stellung LINE 	 
  Eingangsimpedanz	10 kOhm oder höher
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel	+24 dBu
Mikrofon-/Lineeingang 3-4 (mit Stromversorgung für Kleinmikrofone)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Maximaler Eingangspegel	+10 dBV
  Minimaler Eingangspegel	−50 dBV
  Verstärkung des Mikrofoneingangs (Pegelregler max.)	LOW: +3 dB
		HIGH: +26 dB
CAMERA IN-Buchse	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	−10 dBV
  Maximaler Eingangspegel	+6 dBV
CAMERA OUT-Buchse 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Ausgangsimpedanz	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel	−50 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	−30 dBV
Kopfhörerausgang (PHONES)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW
Line-Ausgang	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Ausgangsimpedanz	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel	−10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	+10 dBV

Weitere Eingänge und Ausgänge
USB	USB, Mini-B-Buchse
  Format	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class
Fernbedienungsanschluss	2,5-mm-Mikroklinkenbuchse (3-polig)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, +0,5/–2 dB (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48 kHz, JEITA)
		20 Hz – 40 kHz, +0,5/–3 dB (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, Fs 96 kHz, JEITA)
Verzerrung	0,02 % oder weniger (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA) 
Fremdspannungsabstand	92 dB oder mehr (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA) 
Äquivalentes Eingangsrauschen	–120 dBu oder weniger
Anmerkung zu JEITA	Entspricht JEITA-Standard CP-2150

Systemvoraussetzungen Hostcomputer
Windows	Pentium 300 MHz oder schneller
		128 MB Hauptspeicher oder mehr
Macintosh	Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz oder schneller
		64 MB Hauptspeicher oder mehr
Empfohlene USB-Schnittstelle 	USB 2.0
Empfohlener USB-Hostcontroller	Intel-Chipsatz
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.2 oder höher

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	4 Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AA)
		USB-Verbindung mit einem Computer
		Wechselstromadapter (Tascam PS-P515U, als Zubehör erhältlich)
		Batteriepack (Tascam BP-6AA, als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme	5,4 W (maximal)
Abmessungen (B x H x T)	133 mm x 93 mm x 78 mm (einschließlich Kamerahalterung)
Gewicht	510 g (ohne Batterien)
Betriebstemperaturbereich	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-60D

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.