Tascam DR-680
Tragbarer Mehrspurrecorder

Aufnahme/Wiedergabe
Feldrecorder für den semiprofessionellen Einsatz; Kompakte Maße und einfache Bedienung; Bis zu 8 Aufnahmespuren (6 Spuren + Stereo-Mischspur mit bis zu 24 Bit/96 kHz, 6 Spuren über die Analogeingänge + 2 Spuren über den Digitaleingang mit bis zu 24 Bit/96 kHz, 2 Spuren mit 24 Bit/192 kHz); Aufnahme auf sichere und leicht erhältliche SD/SDHC-Karten; Aufnahme/Wiedergabe in unkomprimierten WAV- oder BWF-Format; Unterstützte Abtastraten im WAV- oder BWF-Format: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz oder 192 kHz; Auflösung: 16 Bit oder 24 Bit; Speicher für vorgezogene Aufnahme ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste (max. 2 Sekunden); Automatisches, pegelgesteuertes Starten und Stoppen von Aufnahmen; Locate-Marken; Wiederholte Wiedergabe
Eingänge und Ausgänge
48-Volt-Phantomspeisung (paarweise schaltbar mittels Schiebeschaltern); Wählbare Eingangsverstärkung für jeden Analogeingang (schaltbar hoch/niedrig mittels Schiebeschaltern; Schalbares Tiefpassfilter und schaltbarer Limiter in jedem Analogeingang; 6 unsymmetrische Lineausgänge (Cinch); Stereo-Digitaleingang und -ausgang (wählbar zwischen SPDIF- und AES/EBU-Format); Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Schnelle USB-2.0-Verbindung mit einem Computer; Kaskadierung mehrerer DR-680 möglich (bis zu vier)
Weitere Merkmale
Tastensperre verhindert Fehlbedienung; Eingebauter Lautsprecher für Abhörzwecke; Stromversorgung mittels 8 Batterien/Akkus des Typs AA oder Wechselstromadapter PS-1225L (im Lieferumfang)

Technische Daten

Aufnahmemedien und Dateiformate
Aufnahmemedien 	SD-Karten der Klasse 4 oder schneller (2 GB) 
	SDHC-Karten der Klasse 4 oder schneller (4–32 GB)
Dateisystem	FAT16 (2-GB-Karten)
	FAT32 (Karten über 4 GB)
Unterstützte Aufnahme- und Wiedergabeformate	BWF: 16/24 Bit, 44,1/48/96/192 kHz
		WAV: 16/24 Bit, 44,1/48/96/192 kHz 
		MP3: 96/128/192/320 kbit/s, 44,1/48 kHz
Anzahl der Spuren
6 Spuren und Stereomischspur:	BWF mit 44,1/48/96 kHz
	WAV mit 44,1/48/96 kHz 
	MP3 mit 44,1/48 kHz 
2 Spuren: 	BWF mit 192 kHz
		WAV mit 192 kHz 
Aufnahmemodi	BWF: Mono, Stereo, 6-Spur-Aufnahme
	WAV: Mono, Stereo, 6-Spur-Aufnahme
	MP3: Mono, Stereo

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofon-/Lineeingänge (MIC/LINE) 	XLR-3-31/6,3-mm-Klinke, 3-polig
	INPUT-Schalter in Stellung MIC:
Eingangsimpedanz	2,4 kOhm
Nominaler Eingangspegel	GAIN-Schalter in Stellung LOW –20 dBu (0,11 V)
	GAIN-Schalter in Stellung HIGH –44 dBu (6,91 mV)
Maximaler Eingangspegel	GAIN-Schalter in Stellung LOW +3 dBu (1,55 V)
	GAIN-Schalter in Stellung HIGH –21 dBu (0,098 V)
Minimaler Eingangspegel	GAIN-Schalter in Stellung LOW –51,5 dBu (2,0 mV)
	GAIN-Schalter in Stellung HIGH –75,5 dBu (0,1 mV)
INPUT-Schalter in Stellung LINE:
Eingangsimpedanz	10 kOhm
Nominaler Eingangspegel	+4 dBu (1,23 V)
Maximaler Eingangspegel	+24 dBu (12,3 V)
Minimaler Eingangspegel	–27,5 dBu (0,05 V)
LINE OUTPUTS-Anschlüsse 1–6 (Cinch)	Cinchbuchsen
Ausgangsimpedanz	200 Ohm
Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV (0,3 V)
Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV (2,0 V)
Kopfhöreranschluss	6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse 
Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW (an 32 Ohm)
Eingebauter Lautsprecher	500 mW (mono)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
Digitaleingang/Kaskadierungsanschluss Slave (DIGITAL/SYNC IN)	Cinchbuchse 
Format	IEC 60958-3 (SPDIF) oder 
	AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU), 
		automatische Erkennung
Digitalausgang/Kaskadierungsanschluss Master (DIGITAL/SYNC OUT)	Cinchbuchse 
Format	IEC 60958-3 (SPDIF) oder 
		AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU), 
		vom Nutzer wählbar

Sonstige Eingänge und Ausgänge
USB-Schnittstelle	Typ Mini-B
Format	USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)

Übertragungsdaten
(Lineeingang bis Lineausgang, Eingangspegel = FS –1 dB)
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, +0,5/–1,5 dB (44,1 kHz)
	20 Hz – 20 kHz, +0,5/–0,5 dB (48 kHz)
	20 Hz – 40 kHz, +0,5/–1,0 dB (96 kHz)
	20 Hz – 80 kHz, +0,5/–5,0 dB (192 kHz)
Verzerrung	0,007 % (1 kHz)
Fremdspannungsabstand	98 dB(A)

Systemanforderungen Computer
Die neuesten Informationen zu den mit diesem Gerät kompatiblen Computersystemen finden Sie auf der Tascam-Website unter www.tascam.com bzw. www.tascam.de.
Windows-Computer	Pentium 300 MHz oder schneller
	128 MB Arbeitsspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen USB 2.0)
Macintosh-Computer	Power PC 266 MHz, iMac, G3, G4 oder schneller
	64 MB Arbeitsspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen USB 2.0)
Empfohlener USB-Hostcontroller	Intel-Chipsatz
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	Mac OS X 10.2 oder höher

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	8 AA-Batterien (Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus)
	Wechselstromadapter Tascam PS-1225L (im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	
	100-120 V: 9 W (Phantomspeisung ein, Wechselstromadapter PS-1225L)
	220-240 V: 9,5 W (Phantomspeisung ein, Wechselstromadapter PS-1225L)
Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb)
Alkaline-Batterien	rund 4 Stunden Aufnahme (entsprechend JEITA-Norm)
	rund 4 Stunden Wiedergabe (entsprechend JEITA-Norm)
NiMH-Akkus	rund 4,5 Stunden Aufnahme (entsprechend JEITA-Norm)
	rund 4,5 Stunden Wiedergabe (entsprechend JEITA-Norm)
Abmessungen (B x H x T)	217 mm x 56 mm x 189 mm 
Gewicht	1,2 kg (ohne Batterien)
Betriebstemperaturbereich	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-680

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.