Tascam DR-680MKII
Tragbarer Mehrspurrecorder
Aufnahme/Wiedergabe: Feldrecorder für den semiprofessionellen Einsatz; Kompakte Maße und einfache Bedienung; Bis zu 8 Aufnahmespuren (6 Spuren + Stereo-Mischspur mit bis zu 24 Bit/96 kHz / 6 Spuren über die Analogeingänge + 2 Spuren über den Digitaleingang mit bis zu 24 Bit/96 kHz / 2 Spuren mit 24 Bit/192 kHz); Aufnahme auf sichere und leicht erhältliche SD/SDHC/SDXC-Karten; Aufnahme/Wiedergabe in unkomprimierten WAV- oder BWF-Format oder im komprimierten MP3-Format; Mehrspuraufnahmen im MP3-Format (maximal 2 Stereo- oder 4 Mono-Dateien); Unterstützte Abtastraten im WAV- oder BWF-Format: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz oder 192 kHz; Unterstützte Abtastraten im MP3-Format: 44,1 kHz, 48 kHz; Unterstützte Bitraten im MP3-Format: 96 kbit/s, 128 kbit/s, 192 kbit/s, 320 kbit/s; Auflösung: 16 Bit oder 24 Bit; Verbesserte Mikrofonvorverstärker; Speicher für vorgezogene Aufnahme ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste (max. 2 Sekunden); Automatisches, pegelgesteuertes Starten und Stoppen von Aufnahmen; Erstellen Sie zur gleichen Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnahmepegel (Zweifachaufnahme); Wiederholte Wiedergabe; Locate-Marken setzen und aufsuchen
Eingänge und Ausgänge: 6 symmetrische Mikrofon/Line-Eingänge (4 Kombibuchsen XLR/Klinke, 2 Klinkenbuchsen); 48-Volt-Phantomspeisung (paarweise schaltbar mittels Schiebeschaltern); Wählbare Eingangsverstärkung für jeden Analogeingang (schaltbar hoch/niedrig mittels Schiebeschaltern; Schaltbares Trittschallfilter und schaltbarer Limiter in jedem Analogeingang; 6 unsymmetrische Lineausgänge (Cinch); Stereo-Digitaleingang und -ausgang (wählbar zwischen SPDIF- und AES/EBU-Format); Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Schnelle USB-2.0-Verbindung mit einem Computer; Kaskadierung zweier DR-680MKII möglich
Weitere Merkmale: Tastensperre verhindert Fehlbedienung; Eingebauter Lautsprecher für Abhörzwecke; Stromversorgung mittels 8 Batterien/Akkus des Typs AA (Alkaline, NiMH, Lithium) oder Wechselstromadapter GPE248­120200­Z (im Lieferumfang); Längere Batterielaufzeiten; Optionales Zubehör: Tragetasche CS-DR680

Aufnahmemedien und Dateiformate 
Aufnahmemedien 	SD-Karten (64 MB – 2 GB) 
	SDHC-Karten (4–32 GB) 
	SDXC-Karten (48–128 GB) 
Unterstützte Aufnahme- und Wiedergabeformate	BWF: 16/24 Bit, 44,1/48/96/192 kHz
	WAV: 16/24 Bit, 44,1/48/96/192 kHz 
	MP3: 96/128/192/320 kbit/s, 44,1/48 kHz 
Anzahl der Spuren	  
  6 Spuren und Stereospur für die Mischung 	BWF mit 44,1/48/96 kHz
	WAV mit 44,1/48/96 kHz 
	MP3 mit 44,1/48 kHz 
  2 Spuren	BWF mit 192 kHz
	WAV mit 192 kHz 
Aufnahmemodi	BWF: Mono, Stereo, 6-Spur-Aufnahme
	WAV: Mono, Stereo, 6-Spur-Aufnahme 
	MP3: Mono, Stereo

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofon-/Lineeingänge (MIC/LINE) 	XLR-3-31/6,3-mm-Klinke, 3-polig 
INPUT-Schalter in Stellung MIC	  
  Eingangsimpedanz	2,4 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel	GAIN-Schalter in Stellung LOW –20 dBu (0,11 V)
	GAIN-Schalter in Stellung HIGH –44 dBu (6,91 mV) 
  Maximaler Eingangspegel	GAIN-Schalter in Stellung LOW +3 dBu (1,55 V)
	GAIN-Schalter in Stellung HIGH –21 dBu (0,098 V) 
  Minimaler Eingangspegel	GAIN-Schalter in Stellung LOW –51,5 dBu (2,0 mV)
	GAIN-Schalter in Stellung HIGH –75,5 dBu (0,1 mV) 
INPUT-Schalter in Stellung LINE	  
  Eingangsimpedanz	10 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu (1,23 V) 
  Maximaler Eingangspegel	+24 dBu (12,3 V) 
  Minimaler Eingangspegel	–27,5 dBu (0,05 V) 
LINE OUTPUTS-Anschlüsse 1–6 (Cinch)	Cinchbuchsen 
  Ausgangsimpedanz	200 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV (0,3 V) 
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV (2,0 V) 
Kopfhörerausgang (PHONES) 	6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse  
  Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW (an 32 Ohm) 
Eingebauter Lautsprecher	500 mW (mono)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
Digitaleingang/Kaskadierungsanschluss Slave (DIGITAL/SYNC IN)	Cinchbuchse  
  Format	IEC 60958-3 (SPDIF) oder AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU), automatische Erkennung 
Digitalausgang/Kaskadierungsanschluss Master (DIGITAL/SYNC OUT)	Cinchbuchse  
  Format	IEC 60958-3 (SPDIF) oder AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU), vom Nutzer wählbar

Sonstige Eingänge und Ausgänge
USB-Schnittstelle	Typ Mini-B 
  Format	USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)

Leistungsdaten Audio
Lineeingang bis Lineausgang, Eingangspegel = –1 dBFS
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, +0,5/–1,5 dB (44,1 kHz)
	20 Hz – 20 kHz, +0,5/–0,5 dB (48 kHz)
	20 Hz – 40 kHz, +0,5/–1,0 dB (96 kHz)
	0 Hz – 80 kHz, +0,5/–5,0 dB (192 kHz)
	Verzerrung	,007 % (1 kHz)
Fremdspannungsabstand	100 dB(A)

Systemanforderungen Computer
Windows-Computer	Pentium 300 MHz oder schneller
	128 MB Arbeitsspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen USB 2.0) 
Mac-Computer	Power PC 266 MHz, iMac, G3, G4 oder schneller
	64 MB Arbeitsspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen USB 2.0) 
Empfohlener USB-Hostcontroller	Intel-Chipsatz 
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	Mac OS X 10.2 oder höher 

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	8 AA-Batterien (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien) 
	Wechselstromadapter GPE248-120200-Z (AC 100–240 V, 50–60 Hz, im Lieferumfang) 
Leistungsaufnahme 
  AC 100–120 V 	9 W (Phantomspeisung ein, Wechselstromadapter) 
  AC 220–240 V 	9,5 W (Phantomspeisung ein, Wechselstromadapter) 
Ungefähre Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb)
Alkaline-Batterien (Evolta) 	3½ Stunden (Phantomspeisung für 6 Kanäle eingeschaltet) 
	4½ Stunden (Phantomspeisung für 2 Kanäle eingeschaltet) 
	6 Stunden (Phantomspeisung ausgeschaltet) 
NiMH-Akkus 	4 Stunden (Phantomspeisung für 6 Kanäle eingeschaltet) 
	4½ Stunden (Phantomspeisung für 2 Kanäle eingeschaltet, 3 mA je Kanal) 
	5½ Stunden (Phantomspeisung ausgeschaltet) 
	Lithium-Batterien (Energizer Ultimate Lithium) 	7½ Stunden (Phantomspeisung für 6 Kanäle eingeschaltet) 
	9½ Stunden (Phantomspeisung für 2 Kanäle eingeschaltet) 
	11 Stunden (Phantomspeisung ausgeschaltet) 
Abmessungen (B x H x T) 	217 mm x 56 mm x 189 mm
	Gewicht 	1,2 kg (ohne Batterien)
	Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C 

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-680MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.