Tascam DR-70D
4-Kanal-Audiorecorder für DSLR-Kameras
Kompakter, professioneller Audiorecorder für die Kombination mit einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR-Kamera); Nutzt eine SD/SDHC/SDXC-Karte als Aufnahmemedium (bis 128 GB); Hochwertige Aufnahmeeingänge dank Tascam HDDA-Mikrofonvorverstärkern (High Definition Discrete Architecture); Operationsverstärker des Typs NE5532 für noch höhere Audioqualität (auch im DA-3000 verwendet); Stereoaufnahme oder gleichzeitige Aufnahme auf bis zu vier Audiospuren; Vier Audiospuren können zu einem Stereosignal gemischt werden; Individuelle Einstellung der Aufnahmepegel für die Spuren 1–4; Erstellt bei Bedarf zur gleichen Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnahmepegel; Aufnahme mit Abtastraten von 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz und einer Auflösung von 16 bzw. 24 Bit (Linear-PCM, WAV-Format); Unterstützung des Broadcast-Wave-Formats (BWF) als WAV-Aufnahmeformat; Zwei eingebaute Elektret-Kondensatormikrofone mit Kugelcharakteristik; Die vier XLR/TRS-Kombibuchsen bieten zuschaltbare Phantomspeisung (24/48 Volt); Maximaler Eingangspegel: +24 dBu (20 dB Übersteuerungsreserve); Zusätzlicher Lineeingang für die Spuren 1 und 2 (Stereo-Miniklinkenbuchse) erlaubt den Anschluss eines Kameramikrofons oder anderer Mikrofone mit hohem Ausgangspegel (Stromversorgung für Kleinmikrofone zuschaltbar); Schaltbares Trittschallfilter, um unerwünschte Tiefenanteile zu unterdrücken (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz); Schaltbarer Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung; Das Audiomaterial kann an eine Spiegelreflexkamera geleitet werden, um es mit dieser aufzuzeichnen; Ein Kameraeingang erlaubt es, das Audiosignal der Kamera komfortabel abzuhören; Wählbare Dekodierung von Mikrofonsignalen im MS-Format (Mitte/Seite-Stereofonie); Klappensignal-Funktion (automatisch/manuell) vereinfacht die Synchronisation des Videomaterials bei der Nachbearbeitung; Während der Aufnahme kann eine neue Audiodatei erstellt werden; Die Laufzeitkompensation gleicht Zeitverzögerungen aus, die durch unterschiedliche Abstände zweier Mikrofone von der Schallquelle entstehen; Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen per Tastendruck; Klappensignale können auch genutzt werden, um bestimmte Stellen im Audiomaterial schnell anzusteuern; Nutzen Sie den Equalizer, um den Klang der Wiedergabe zu beeinflussen, und die Pegelableich-Funktion, die bei Bedarf den wahrgenommenen Schalldruckpegel bei der Wiedergabe einer Datei erhöht; Bestimmen Sie, ob Dateinamen aus dem Datum oder einer festgelegten Zeichenfolge erzeugt werden sollen; Das Gerät merkt sich die letzte Wiedergabeposition, so dass Sie die Wiedergabe nach dem Aus- und erneuten Einschalten an dieser Stelle fortsetzen können; Line-Ausgang und Kopfhörerausgang mit jeweils eigenen Pegelreglern (Mini-Klinkenbuchse); Fernbedienungsanschluss (für separat erhältliche RC-10 oder RC-3F); Eine schaltbare Bedienfeldsperre schützt vor versehentlicher Fehlbedienung; Geräuscharme Tasten; Grafisches Display (128 x 64 Pixel) mit Beleuchtung; USB-2.0-Anschluss; Stativadapter (¼ Zoll, 6,35 mm) auf der Unterseite, um den Recorder auf einem Stativ zu befestigen; Kamerahalterung auf der Oberseite ermöglicht einfache Montage und Demontage der Kamera; Blitzschuhadapter (zugänglich, wenn die Kamerahalterung nicht verwendet wird); Die seitlichen Griffe auf der Vorderseite schützen das Display und dienen zur Befestigung eines Trageriemens; Stromversorgung mittels vier AA-Batterien/Akkus, Wechselstromadapter PS-P515U, Batteriepack BP-6AA (beide separat erhältlich) oder über die USB-Verbindung

Technische Daten
Allgemein 
Aufnahmemedien 	SD-Karten (64 MB – 2 GB)
	SDHC-Karten (4–32 GB)
	SDXC-Karten (64–128 GB) 
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	WAV: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 16/24 Bit
	BWF: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 16/24 Bit 
Anzahl der Kanäle 	4 (2 × Stereo) 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
1/L, 2/R, 3/L, 4/R 	Kombibuchse XLR-3-31 / 6,3-mm-Klinke (3-polig)
	(zuschaltbare Phantomspeisung) 
EXT IN 1/2 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
	(Stromversorgung für Kleinmikrofone zuschaltbar) 
IN 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
PHONES 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
OUT/LINE OUT 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 

Weitere Eingänge und Ausgänge 
USB-Anschluss 	Micro-B-USB-Anschluss 
  Datenformat 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class 
REMOTE-Anschluss 	2,5-mm-Mikroklinkenbuchse (3-polig) 

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, JEITA) 	20 Hz – 20 kHz +0,5/−2 dB (Fs 44,1/48 kHz)
	20 Hz – 20 kHz +0,5/−3 dB (Fs 96 kHz) 
Verzerrung (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, JEITA) 	0,02 % oder weniger (Fs 44,1/48/96 kHz) 
Fremdspannungsabstand (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, JEITA) 	92 dB oder mehr (Fs 44,1/48/96 kHz) 
Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN) 	−120 dBu oder weniger 
		Angaben entsprechend JEITA-Standard CP-2150 

Aufnahmezeit (4-GB-SDHC-Karte, Stunden:Minuten)
WAV/BWF 16 Bit/44,1 kHz (stereo) 	6:44 
WAV/BWF 24 Bit/96 kHz (stereo) 	2:04 
Die angegebenen Zeiten sind Näherungswerte. Sie können je nach verwendeter Speicherkarte abweichen. Die geben die gesamte Aufnahmezeit auf der jeweiligen Karte an. Bei der Aufnahme von Mono-WAV-Dateien verdoppelt sich der jeweilige Wert in der Tabelle. Bei der Zweifach- und Vierspuraufnahme im WAV/BWF-Format halbiert sich der jeweilige Wert ungefähr. 

Systemanforderungen Computer 
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (einschließlich 8.1)
	Mac OS X 10.2 oder höher 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	Vier Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AA)
	USB-Verbindung mit einem Computer
	Wechselstromadapter (Tascam PS-P515U, als Zubehör erhältlich)
	Batteriepack (Tascam BP-6AA, als Zubehör erhältlich) 
Leistungsaufnahme 	5 W (maximal) 
Abmessungen (B × H × T) 	169 mm × 55 mm × 107 mm (einschließlich Kamerahalterung) 
Gewicht 	625 g (mit Batterien)
	530 g (ohne Batterien) 
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C 

Ungefähre Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb, Stunden:Minuten) 
Alkaline-Batterien (Evolta) 
  Zweispuraufnahme, WAV-Format, 44,1 kHz, 16 Bit 	6:00 
	(über XLR-Mikrofoneingänge, Phantomspeisung nicht verwendet)
	11:00 
	(über Mikrofoneingang 3/4) 
NiMH-Akkus (Eneloop) 
  Zweispuraufnahme, WAV-Format, 44,1 kHz, 16 Bit 	6:15 
	(über XLR-Mikrofoneingänge, Phantomspeisung nicht verwendet)
	10:30 
	(über Mikrofoneingang 3/4) 
Anmerkung: Bei Nutzung der Phantomspeisung verringert sich die Betriebszeit je nach verwendetem Mikrofon. 

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-70D

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.