Tascam DR-V1HD
Linear-PCM-Audio-/HD-Videorecorder
Kompakter, hoch auflösender Audio-/Videorecorder; Gleiche Klangqualität wie Tascam-Recorder der DR-Serie; Ideal für Musiker, Podcaster, YouTube-Uploader oder jeden anderen, der hochwertige Tonaufnahmen mit HD-Filmaufnahmen kombinieren möchte; Linse und Mikrofone können um 180 Grad geschwenkt werden, dadurch ist das LC-Display in jeder Situation sichtbar:; wenn ein Subjekt hinter dem DR-V1HD aufgenommen werden soll; wenn ein Subjekt vor dem DR-V1HD aufgenommen werden soll; wenn Aufnahmen mit einem horizontal ausgerichteten DR-V1HD hergestellt werden (etwa wenn er auf einem Dreifuß aufgestellt wird); Nutzt eine microSD/microSDHC-Karte als Aufnahmemedium (2 GB im Lieferumfang enthalten); 6-cm-TFT-Farbdisplay mit Anzeigemodi für Film-, Audio- und Fotoaufnahme/-wiedergabe
Videomerkmale: HD- oder VGA-Modus wählbar (1280p x 720p, 640p x 480p); Framerate 30 fps; Weiter Fokussierungsbereich (39 cm bis unendlich); 1–4faches Digitalzoom; Standbildmodus für die Aufnahme von Fotos; Wählbare Auflösungen: 1280p x 720p oder 640p x 480p; Wählbare Qualitätsstufen: Superfein, fein, normal; Beim Fotografieren im Audiomodus wird das erstellte Bild mit der Audiodatei verknüpft und auf dem Display oder als Vorschau auf der Browse-Seite angezeigt; Diashow-Modus (Intervallzeit 1–10 Sekunden); Wählbare Einstellungen für den Weißabgleich: Auto, Glühbirne, Blitzlicht, Bühnenbeleuchtung, Sonnenlicht, Bewölkt; HDMI-Ausgang ermöglicht es, HD-Filme oder Fotos auf einem Fernseher anzusehen
Audiomerkmale: Aufnahme und Wiedergabe im Linear-PCM-Format (WAV), mit 44,1/48/96 kHz (16 und 24 Bit); Hochwertiges Stereo-Kondensatormikrofon (identisch mit Tascam DR-100MKII), Abschirmung zur Leiterplatte ermöglicht noch größeren Rauschabstand; Stereoeingang für ein externes Mikrofon oder eine Linepegel-Quelle; Schaltbares Trittschallfilter (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz); Automatische oder manuelle Aussteuerung; Ergonomischer Drehregler für die Anpassung des Aufnahmepegels; Schaltbarer Limiter; Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Speicher für vorgezogene Aufnahme ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Audioaufnahme erstellen und als neue Filmdatei (mov) speichern; VSA-Funktion (Variable Speed Audition = Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit); Wählbarer Wiedergabebereich: Alle Dateien, Dateien in einem bestimmten Ordner, Wiedergabeliste; Eingebauter Mono-Abhörlautsprecher; Stereo-Kopfhörer-/Lineausgang
Weitere Merkmale: USB-Buchse (Mini-B, USB 2.0) für den Datenaustausch mit einem Computer; Betrieb mittels drei Alkaline-Batterien (LR6) oder NiMH-Akkus (HR15/51); 5 Stunden Betriebszeit mit Batterien (48 kHz/24 Bit, HD-Modus, Eneloop-Batterien); Wechselstromadapter als Zubehör erhältlich (Tascam PS-P520); Automatische Abschaltung (wählbar 3, 5, 10, 30 Minuten und Aus); Stativgewinde für die Befestigung auf einem Dreifuß; USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Medien und Audioformate
Aufnahmemedien 	microSD-Karte (64 MB – 2 GB)
	microSDHC-Karte (4 GB – 32 GB)
Aufnahme-/Wiedergabeformat Videomodus 	MOV
  Videokompressionsverfahren 	MPEG4-SP
  Tonspur 	WAV 44,1/48 kHz, 16/24 Bit
  Videobildgröße 	SD 640p × 480p (30 Frames/s)
	HD 1280p × 720p (30 Frames/s)
Aufnahme-/Wiedergabeformat Audiomodus 	WAV, 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
Bildgröße Fotomodus 	0,3M, 640p × 480p
	0,9M, 1024p × 720p
Anzahl der Audiokanäle 	2 (Stereo)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
MIC/LINE-Eingang 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
	(liefert Versorgungsspannung für Kleinmikrofone)
  Eingangsimpedanz (MIC) 	25 kOhm
  Nominaler Eingangspegel (MIC) 	GAIN LOW: –32 dBV
	GAIN MID: –48 dBV
	GAIN HIGH: –64 dBV
  Maximaler Eingangspegel (MIC) 	GAIN LOW: –16 dBV
	GAIN MID: –32 dBV
	GAIN HIGH: –48 dBV
  Eingangsimpedanz (LINE) 	22 kOhm
  Nominaler Eingangspegel (LINE) 	–10 dBV (0,32 V)
  Minimaler Eingangspegel (LINE) 	–22 dBV (0,08 V)
  Maximaler Eingangspegel (LINE) 	+6 dBV (2,0 V)
Kopfhörer-/Line-Ausgang 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Ausgangsimpedanz 	12 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	–14 dBV (10 kOhm)
  Maximaler Ausgangspegel 	+2 dBV (10 kOhm)
  Maximale Ausgangsleistung (Kopfhörer) 	15 mW + 15 mW (Impedanz 32 Ohm)
Eingebauter Lautsprecher 	0,6 W (mono)
Eingebautes Mikrofon 	Elektret-Kondensatormikrofon (Stereopaar)
  Richtcharakteristik 	Niere
  Empfindlichkeit 	–37 dB bei 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) RL = 2 kOhm, VCC = 3 V
  Impedanz 	1,4 kOhm ±30 % bei 1 kHz (RL = 2 kOhm)
  Fremdspannungsabstand 	74 dB(A) bei 1 kHz (typisch)
  Maximaler Schalldruckpegel 	120 dB

Eingebaute Kamera  
  Bildsensor 	CMOS, ¼ Zoll
  Bildgröße 	1,0 Megapixel (1280p x 800p)
  Linse, Erfassungswinkel 	64 º
  Linse, Brennweite 	39 cm bis unendlich

Weitere Ein- und Ausgänge
USB-Schnittstelle 	Mini-B-Buchse
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class
HDMI-Schnittstelle 	Minibuchse, Typ C

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (LINE IN bis LINE OUT, JEITA) 	44,1 kHz: 20 Hz – 20 kHz +1/–3 dB
	48 kHz: 20 Hz – 22 kHz +1/–3 dB
	96 kHz: 20 Hz – 40 kHz +1/–3 dB
Verzerrung (THD, LINE IN bis LINE OUT, 44,1/48/96 kHz, JEITA) 	<0,02 %
Fremdspannungsabstand (LINE IN bis LINE OUT, 44,1/48/96 kHz, JEITA) 	>90 dB
Angewandtes Messverfahren 	JEITA CP-2150

Systemvoraussetzungen Computer
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.2 oder höher
Windows 	Pentium 300 MHz oder schneller
	128 MB Arbeitsspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0)
Macintosh 	Power PC, iMac, G3, G4 (266 MHz oder schneller)
	64 MB Arbeitsspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0)
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel-Chipsatz

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Drei Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AA)
	Wechselstromadapter Tascam PS-P520 (optionales Zubehör)
Leistungsaufnahme 	0,9 W (maximal)
Abmessungen (B × H × T) 	70 mm × 131 mm × 28 mm
Gewicht 	157 g (ohne Batterien)
Betriebstemperaturbereich 	0–35 ºC

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-V1HD

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.