DSD-Mehrspurrecorder DS-D98
DSD-fähiger Digital-Mehrspurrecorder, DSD-2-Spurformat oder PCM-Mehrspurformat (bis zu 8 Spuren) wählbar, weltweit einziger bandbasierter Recorder für das hochauflösende DSD-Format, Sony-SDIF-3 Digitaleingang/-ausgang, direkte Konvertierung von Analogsignalen in das DSD-Format und umgekehrt, neu entwickelte VLXO-PLL-Schaltung reduziert Jitter und verbessert die Aufzeichnungsqualität, OS-CON Kondensator verbessert die Audioeigenschaften durch Abkopplung der Stromversorgung von den Audio-Schaltkreisen, mittels „Verzweigter Synchronisation“ lassen sich bis zu 256 DTRS-Recorder (DA-38, DA-88, DA-98, DA-78HR, DA-98HR, DS-D98) gemeinsam steuern, alle weiteren Merkmale wie Tascam DA-98HR

Technische Daten
Audiodaten
	Alle Werte wurden ermittelt in der Einstellung „Narrow“ 
(siehe Abschnitt 7.1.3, „Clockbereich mit Erweiterungskarte“ im Benutzerhandbuch des DA-98HR
Frequenzbereich	10 Hz bis 20 kHz, ±0,5dB
	10 Hz bis 50 kHz, –3dB (±1dB)
Verzerrung (THD)	A/D: 0,005% (1 kHz, AES-17-Filter)
D/A: 0,0018% (1 kHz, AES-17-Filter)
S/N ratio	A/D: >102 dB (1 kHz, AES-17-Filter, A-bewertet)
D/A: >112 dB (1 kHz, AES-17-Filter, A-bewertet)
Dynamikbereich	A/D: >102 dB (1 kHz, AES-17-Filter, A-bewertet)
D/A: >111,7 dB (1 kHz, AES-17-Filter, A-bewertet)
Kanaltrennung	A/D: >95 dB (1 kHz)
D/A: >112 dB (1 kHz)

Analogeingänge und -ausgänge
Eingang	2 x XLR-3-31
  Nominalpegel	+4 dBu
  Referenzpegel	–16 dBFS*, –18 dBFS, –20 dBFS
  Maximalpegel	+20 dBu*, +22 dBu, +24 dBu (wählbar mittels Jumper)
  Nominalimpedanz	15 kOhm
Ausgang	2 x XLR-3-32
  Nominalpegel	+4 dBu
  Referenzpegel	–16 dBFS*, –18 dBFS, –20 dBFS
  Maximalpegel	+20 dBu*, +22 dBu, +24 dBu (wählbar mittels Jumper)
  Nominalimpedanz	30 Ohm
	*Werkseinstellung

Digitaleingänge und -ausgänge
Eingang	2 x BNC, SDIF-3-Format
Ausgang	2 x BNC, SDIF-3-Format
Monitorausgang	XLR-3-32, AES/EBU-Format (fs=44,1 kHz)

Spannungsversorgung und andere Daten
Netzspannung	230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	62 W
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 176 mm x 356 mm
Gewicht	11 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DS-D98

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.