Digitaler Surround-Monitor-Controller DS-M7.1
Umwandlung von Surround-Formaten mit mehr Kanälen in solche mit weniger Kanälen; 8-kanalige TDIF-, AES/EBU- und ADAT-Schnittstellen für den Anschluss des Surround-Recorders; TDIF-Schnittstelle für die Verbindung mit dem Mischpult (AES/EBU- und ADAT-Schnittstellen optional als Erweiterungskarten erhältlich); 8 Eingangskanäle / 8 Ausgangskanäle, Betrieb mit 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz Samplingfrequenz möglich; 32-Bit-Gleitkommaverarbeitung; Pull-up und Pull-down über externes Master-Clocksignal; wandelt 7.1 oder 6.1 in 5.1, LR oder Mono, 5.1 in LCRS, 4.1, LR oder Mono, LCRS in LR oder Mono, LR in Mono; Bass-Management zur Simulation verschiedener Lautsprechersysteme; Stummschaltung, Vorhören, Dimmer-Funktion; eingebauter Rauschgenerator; LED-Anzeige zum Anpassen des Schallpegels; Stummschaltung/Vorhören für jeden Kanal einzeln; Laufzeitkompensation in jedem Kanal>; Eingangs-/Ausgangsrouter; einstellbarer Dimmer, Mono-Schalter und Schalter zum Wechseln der Lautsprecher; einfaches Zusammenspiel mit vorhandenem Regieraum-Monitorausgang; AES/EBU-Einschleifweg zum Abhören des Encodersignals (Analogweg als Erweiterungskarte erhältlich); Surround-Ausgangssignal analog und digital (AES/EBU) verfügbar; 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE, Bedienfeld abnehmbar (kabelgebunden)

Technische Daten
Digitaleingänge und -ausgänge für Masterrecorder
Anzahl der Kanäle	8 Eingangs-, 8 Ausgangskanäle
AES/EBU	Sub-D, 25-polig, female, AES-1992-Format
TDIF	Sub-D, 25-polig, female, TDIF-1 format
ADAT 	2 x TOS-Link (Ein/Aus), ADAT-Optical-Format

Digitaleingänge und -ausgänge für Mischpult
Anzahl der Kanäle	8 Eingangs-, 8 Ausgangskanäle
TDIF	Sub-D, 25-polig, female, TDIF-1 format
SLOT1 	120-poliger PCI-Steckplatz, TASCAM TDMCS-Format, für optionale Schnittstellenkarten

Digitaleingänge und -ausgänge für Mehrspurrecorder
Anzahl der Kanäle	8 Eingangs-, 8 Ausgangskanäle
TDIF	Sub-D, 25-polig, female, TDIF-1 format
SLOT2	120-poliger PCI-Steckplatz, TASCAM TDMCS-Format, für optionale Schnittstellenkarten

Optionale Schnittstellenkarten 
IF-AE/DM	AES/EBU-Schnittstelle
		Hi-Sampling-Modus (nur mit Hi-speed)
IF-AD/DM	ADAT-Schnittstelle
		(SYNC-Anschluss ist nicht verfügbar)
IF-TD/DM	TDIF-Schnittstelle
		(REMOTE OUT-Anschluss ist nicht verfügbar)
IF-AN/DM	Analogschnittstelle (mit 20 dB Übersteuerungsreserve verwenden)
		Hi-Sampling-Modus
Hinweis: Die drei Steckplätze SLOT1–3 können mit maximal einer IF-AN/DM (Analogkarte) bestückt werden 

Digital-Einschleifwege
Anzahl der Kanäle	8 Eingangs-, 8 Ausgangskanäle
AES/EBU	Sub-D, 25-polig, female, AES-1992-Format
SLOT3	120-poliger PCI-Steckplatz, TASCAM TDMCS-Format, für optionale Schnittstellenkarten

Monitorausgänge
Anzahl der Kanäle	8 Ausgangskanäle
ANALOG	Sub-D, 25-polig, female, symmetrisch
  Ausgangsimpedanz	<100 Ohm
  nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  max. Ausgangspegel	+24 dBu
  Auflösung der Wandler	24 Bit
AES/EBU	Sub-D, 25-polig, female, AES-1992-Format

Stereo-Regieraumeingänge (CR)
Anzahl der Kanäle	2 Eingangskanäle
ANALOG	2 x Klinke, symmetrisch
  Eingangsimpedanz	>10 kOhm
  nominaler Eingangspegel	+4 dBu
  Auflösung der Wandler	24 Bit

Weitere Anschlüsse
MUTE/DIM	Miniklinke (Spitze: MUTE, Ring: DIMMER, Hülse: Masse), 
		TTL-Pegel (reagiert auf Wechsel von High nach Low)
REMOTE IN 1	Sub-D, 9-polig, female
REMOTE IN 2	Sub-D, 9-polig, female
WORD IN	BNC, TTL-Pegel, 75 Ohm, Abschluss schaltbar
RS-232C (zur Zeit nicht unterstützt)	Sub-D, 9-polig, male

Audiodaten (Analogausgang)
Masterrecorder-Eingang (AES/EBU) -> Monitorausgang (Analog)
Verzerrung (THD)	<0,004%, 1 kHz, 0 dBFS am Eingang, fs=48 kHz
Fremdspannungsabstand	>113 dB, fs=48 kHz, A-bewertet
Dynamik	>113 dB, 1 kHz, –60 dBFS am Eingang, fs=48 kHz, A-bewertet
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB, 1 kHz, 0 dBFS am Eingang, fs=48 kHz
		20 Hz – 40 kHz +0,5/–1,5dB, 1 kHz, 0 dBFS am Eingang, fs=96 kHz
Übersprechdämpfung	<–100 dB, 1 kHz, 0 dBFS am Eingang, fs=48 kHz

Masterrecorder-Eingang (AES/EBU) -> Analog-Einschleifweg (SLOT3: IF-AN/DM)
Verzerrung (THD)	<0,006%, 1 kHz, 0 dBFS am Eingang, fs=48 kHz
Fremdspannungsabstand	>111 dB, fs=48 kHz, A-bewertet
Dynamik	>111 dB, 1 kHz, –60 dBFS am Eingang, fs=48 kHz, A-bewertet
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB, 1 kHz, 0 dBFS am Eingang, fs=48 kHz
		20 Hz – 40 kHz ±1 dB, 1 kHz, 0 dBFS am Eingang, fs=96 kHz
Übersprechdämpfung	<–100 dB, 1 kHz, 0 dBFS am Eingang, fs=48 kHz

Audiodaten (Analogeingang)
CR-Eingang -> Monitorausgang (AES/EBU)
Verzerrung (THD)	<0,003%, 1 kHz, +24 dBu am Eingang, fs=48 kHz
Fremdspannungsabstand	>113 dB, fs=48 kHz, A-bewertet
Dynamik	>113 dB, 1 kHz, –36 dBu am Eingang, fs=48 kHz, A-bewertet
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB, 1 kHz, +24 dBu am Eingang, fs=48 kHz
		20 Hz – 40 kHz ±0,5 dB, 1 kHz, +24 dBu am Eingang, fs=96 kHz
Übersprechdämpfung	<–100 dB, 1 kHz, +24 dBu am Eingang, fs=48 kHz

Analog-Einschleifweg (SLOT3: IF-AN/DM) -> Monitorausgang(AES/EBU)
Verzerrung (THD)	<0,003%, 1 kHz, +24 dBu am Eingang, fs=48 kHz
Fremdspannungsabstand	>106 dB, fs=48 kHz, A-bewertet
Dynamik	>106 dB, 1 kHz, –36 dBu am Eingang, fs=48 kHz, A-bewertet
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB, 1 kHz, +24 dBu am Eingang, fs=48 kHz
		20 Hz – 40 kHz ±0,5 dB, 1 kHz, +24 dBu am Eingang, fs=96 kHz
Übersprechdämpfung	<–100 dB, 1 kHz, +24 dBu am Eingang, fs=48 kHz

Spannungsversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230V AC, 50Hz
Leistungsaufnahme	32 W
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 148 mm x 401 mm (über alles)
		316 mm x 38,6 mm x 113 mm (Bedienfeld)
Gewicht	8,65 kg (Hauptgerät)
		0,85 kg (Bedienfeld)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DS-M7.1

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.