Professioneller DVD-Player – Tascam DV-D01U
DVD-Player mit einer Höheneinheit für den Rackeinbau; Wiedergabe verschiedener DVD- und CD-Typen (DVD Video, DVD Audio, VCD (Video-CD), SVCD (Super-Video-CD), CD-DA (Audio-CD)); Kompatibel mit vielen Dateiformaten (Audio: MP3, WMA, WAV;  Bilder: JPEG; Video: ASF, MPEG-2/MPEG-1, DivX); unterstützt Dolby Digital Surround und DTS Digital Surround; Analoger Stereo-Audioausgang (Cinch); Digitaler Audioausgang (optisch, SPDIF); Composite-Videoausgang; S-Video-Ausgang; Komponenten-Videoausgang; Progressive-Scan-Ausgabe (Non-Interlaced); HDMI-Anschluss (High Definition Multimedia Interface); FVPP (Fine Video Picture Processing); Zeitlupe; Einzelframe-Wiedergabe; Erfüllt den HDCP- Verschlüsselungsstandard; Wiedergabestart bei Stromzufuhr (Timer-Funktion); Serielle RS-232C-Schnittstelle; Infrarot-Fernbedienung

Technische Daten

Unterstützte Medien und Dateiformate
Spielbare Medientypen 	DVD Video, DVD Audio (nur 2-kanalig)
		VCD, SVCD, CD-DA

Spielbare Dateiformate 
  MP3 	“.mp3”
  WMA 	“.wma”
  WAV 	“.wav”
  JPEG 	“.jpg”, “.jpeg”
  ASF 	“.asf “
  MPEG-2/MPEG-1 	“.mpg”, “.mpeg”
  DivX 	“.divx”, “.div”,“.avi”

Audiobereich
Analogausgang 	Cinch, unsymmetrisch
  Nominaler Pegel 	–8 dBV
  Nominalimpedanz 	1 kOhm
Digitalausgang* 	TOSLINK (optisch)
  Nominaler Pegel 	–21 dBm bis –15 dBm
* Lineares PCM, Dolby Digital und DTS Digital Surround (Fs = 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

Videobereich
Videostandard 	PAL
Auflösung horizontal 	625 Zeilen
Fremdspannungsabstand 	64 dB
Video-Ausgangsspannung 	
  Composite 	1 Vpp / 75 Ohm
  S-Video (Y) 	1 Vpp / 75 Ohm
  S-Video (C) 	0,286 Vpp / 75 Ohm
  Komponenten (Y) 	1 Vpp / 75 Ohm
  Komponenten (PB/PR) 	0,7 Vpp / 75 Ohm
HDMI-Ausgang 	HDMI (Version 1.1)

Sonstige Ein- und Ausgänge
Serielle RS-232C-Schnittstelle 	SUB-D, 9-polig

Stromversorgung und sonstige Daten
Versorgungsspannung 	230/240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 	41 W (Betrieb), 0,6 W (Standby)
Abmessungen (B x H x T) 	482 mm x 51 mm x 269 mm
Gewicht 	2,6 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DV-D01U

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.