Hoch auflösender Audio-/DSD-Masterrecorder – Tascam DV-RA1000HD
Stereoaufnahme mit bis zu 192 kHz und 24 Bit oder im DSD-Format; Nimmt Audiodaten direkt auf der internen Festplatte auf; Schreibt Broadcast-Wave- und DSDIFF-Dateien auf Medien des Typs DVD±RW (computerlesbares UDF-1.5-Format); Zeichnet direkt auf CD-R und CD-RW auf (CD-DA-Standard); Kopiert optische Medien untereinander oder kopiert Audiodateien von optischen Medien auf die Festplatte und umgekehrt; Kopiert Audiodaten zu Archivierungszwecken von der Festplatte auf DVD±R; Aufnahmen auf DVD+RW vollständig kompatibel zu DV-RA1000-Aufnahmen und umgekehrt; Wahlweise Multiband-Kompression und 3-Band-EQ; Ein-/Ausblenden und digitale Editierfunktionen; USB-2.0-Schnittstelle; Symmetrische und unsymmetrische Analogeingänge und -ausgänge (XLR, Cinch); AES/EBU-Eingang und -Ausgang; SDIF-3-Anschlüsse; Eingangspegelregler auf Knopfdruck; Einstellbarer Maximalwert des Ausgangspegels; Pitch-Control (±6%); Wordclock In, Out, Thru; Serielle Schnittstelle (RS-232C); Anschluss für Computertastatur; Frei belegbare Funktionstasten; Großes, hintergrundbeleuchtetes LC-Display; Auto-Wiedergabe bei Stromzufuhr (Timer-Funktion); Automatisches Setzen von Titelmarken (Auto-Track-Funktion); Auto-Cue, Auto-Ready, Wiedergabemodi: fortlaufend, einzelne Titel, Programmierte Titelfolgen, Abschnitte (A–B); Kopfhörerausgang; Kabelgebundene Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Höheneinheiten

Technische Daten
Analogeingänge und -ausgänge
Symmetrischer Stereoeingang 	2 x XLR, 3-polig, female (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Eingangsimpedanz 	>10 kOhm bei 1 kHz
  nominaler Eingangspegel 	+6 dBu (in Stellung +15 dBu)
		+4 dBu (in allen anderen Einstellungen)
  max. Eingangspegel 	+15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu (schaltbar)
Unsymmetrischer Stereoeingang 	2 x Cinch
  Eingangsimpedanz 	>10 kOhm bei 1 kHz
  nominaler Eingangspegel 	–10 dBV
  max. Eingangspegel 	+6 dBV
Symmetrischer Stereoausgang 	2 x XLR, 3-polig, male (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Ausgangsimpedanz 	220 Ohm
  nominaler Ausgangspegel 	+6 dBu (in Stellung +15 dBu)
		+4 dBu (in allen anderen Einstellungen)
  max. Ausgangspegel 	+15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu (schaltbar)
Unsymmetrischer Stereoausgang 	2 x Cinch
  Ausgangsimpedanz 	220 Ohm
  nominaler Ausgangspegel 	-10 dBV
  max. Ausgangspegel 	+6 dBV
Kopfhörerausgang (stereo) 	6,3-mm-Stereoklinke (Spitze = L, Ring = Rechts, Hülse = Masse)
  max. Ausgangsleistung 	80 mW + 80 mW (an 30 Ohm)

Digitaleingänge und -ausgänge
PCM-Eingang (XLR) 	2 x XLR, 3-polig, female (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Format 	IEC60958-4, AES3-1992
  zulässige Abtastraten (kHz) 	44,1/48, 88,2/96 (mit doppelter Geschwindigkeit oder doppelter Verbindung),
		176,4/192 (doppelte Geschwindigkeit und doppelte Verbindung), alle ±6%
  Wortlänge 	CD-DA: 16 Bit (44,1 kHz);
		DVD±RW/Festplatte: 24 Bit
  Eingangsimpedanz 	110 Ohm, ±20%
  nominale Eingangsspannung 	2–7 Vpp
  minimale Eingangsspannung 	200 mVpp
  Eigenjitter 	<0,025UI (4 ns bei 48 kHz)
PCM-Eingang (Cinch) 	Cinch-Buchse
  Format 	IEC60958-3
  zulässige Abtastraten (kHz) 	44,1/48, 88,2/96 (doppelte Geschwindigkeit), alle ±6%
  Wortlänge 	CD-DA: 16 Bit (44,1 kHz)
		DVD±RW/Festplatte: 24 Bit (44,1/48 kHz, 88,2/96 kHz)
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm, ±20%
  nominale Eingangsspannung 	0,5 Vpp
  minimale Eingangsspannung 	0,2 Vpp
  Eigenjitter 	<0,025UI (4 ns bei 48 kHz)
DSD-Eingang (BNC) 	2 BNC-Buchsen
  Format 	SDIF-3-Format / DSD-Raw
  Eingangsspannung 	2–5 V (entspricht TTL-Pegel 5 V)
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm, ±10%
Taktsynchronisation 	muss mit 44,1 kHz am Wordclock-Eingang synchronisiert sein 
		oder internen Takt von 44,1 kHz verwenden
PCM-Ausgang (XLR) 	2 x XLR, 3-polig, male (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Format 	IEC60958-4, AES3-1992
  mögliche Abtastraten (kHz) 	44,1/48, 88,2/96 (mit doppelter Geschwindigkeit oder doppelter Verbindung),
		176,4/192 (doppelte Geschwindigkeit und doppelte Verbindung), alle ±6%
  Wortlänge 	CD-DA: 16 Bit (44,1 kHz);
		DVD±RW/Festplatte: 24 Bit
  Ausgangsimpedanz 	110 Ohm, ±20%
  nominale Ausgangsspannung 	2–5 Vpp
  Eigenjitter 	<0,025UI (4 ns bei 48 kHz)
PCM-Ausgang (Cinch) 	Cinch-Buchse
  Format 	IEC60958-3
  mögliche Abtastraten (kHz) 	44,1/48, 88,2/96 (doppelte Geschwindigkeit), alle ±6%
  Wortlänge 	CD-DA: 16 Bit (44,1 kHz)
		DVD±RW/Festplatte: 24 Bit (44,1/48 kHz, 88,2/96 kHz)
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm, ±20%
  nominale Ausgangsspannung 	0,5 Vpp (typisch)
  Eigenjitter 	<0,025UI (4 ns bei 48 kHz)
DSD-Ausgang (BNC) 	2 BNC-Buchsen
  Format 	SDIF-3-Format / DSD-Raw
  Eingangsspannung 	2–5 V (entspricht TTL-Pegel 5 V)
  Ausgangsimpedanz 	10 Ohm
Taktsynchronisation 	muss mit 44,1 kHz am Wordclock-Eingang synchronisiert sein 
		oder internen Takt von 44,1 kHz verwenden

Weitere Anschlüsse
Wordclock-Eingang 	BNC
  Eingangsspannung 	TTL-Pegel (5 V)
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm (±10%), Durchgang (Thru) automatisch aktiviert
Wordclock-Ausgang 	BNC
  Ausgangsspannung 	TTL-Pegel (5 V)
  Ausgangsimpedanz 	<10 Ohm
  mögliche Abtastraten (kHz) 	44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 (PCM) / 44,1 (DSD)
Wordclock-Durchgang (THRU) 	BNC
  Ausgangsspannung 	TTL-Pegel (5 V)
  Ausgangsimpedanz 	<10 Ohm
USB-Anschluss 	USB-2.0-Buchse, Typ B, female; für High-Speed-Verbindung mit Personalcomputer
Serielle Schnittstelle 	Sub-D, 9-polig, female
  Steuerprotokoll 	Tascam Optical Disc Control Protocol
  Schnittstellenprotokoll 	RS-232C
Fernbedienungsanschluss (für RC-RA1000) 	2,5-mm-Miniklinke
Tastaturanschluss 	Standard-PS/2-Steckverbinder (Mini-DIN)
  Kompatibilität 	PS/2-Tastatur mit 101 Tasten (US-Belegung) oder 106 Tasten (Japanisch)

Audioeigenschaften
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Übertragungseigenschaften von analog nach analog.
Frequenzbereich, alle Betriebsarten 	20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
  Fs = 88,2/96 kHz 	bei 40 kHz –1 dB (±1 dB)
  Fs = 176,4/192 kHz 	bei 70 kHz –3 dB (+1 dB/–2 dB)
  DSD-Modus 	bei 50 kHz –3 dB (±1 dB)
Verzerrung (THD, Maximalpegel am Eingang)
  PCM, DSD 	<0,004% (1 kHz, AES-17-Tiefpass, A/D nach D/A)
Fremdspannungsabstand (typisch)
  ADC 	110 dB(A) (AES-17-Tiefpass, DVD-Aufnahme)
  DAC 	120 dB(A) (AES-17-Tiefpass, DVD-Aufnahme)
Nebensprechdämpfung 	>97 dB (1 kHz, AES-17-Tiefpass, Aufnahme auf DVD±RW/Festplatte)
Knackgeräusche 	<0 dB = –16 dBFS
Pegeldifferenz zwischen Kanälen 	<1,0 dB, 1 kHz, 0 dBFS

Anschlusswerte, Abmessungen, Gewicht
Versorgungsspannung
  USA/Kanada 	100–120 V AC, 50/60 Hz
  Großbritannien/Europa 	220–240 V AC, 50 Hz
  Australien 	240 V AC, 50 Hz
  Export allgemein 	120/230 V AC, 60 Hz
Leistungsaufnahme 	34 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 95 mm x 357 mm
Gewicht (ohne Fernbedienung) 	6,8 kg
Betriebstemperaturbereich 	5 °C bis 35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DV-RA1000HD

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.