Tascam FR-AV2
Professioneller 2-Kanal-Audiorecorder
Professioneller Zweikanal-Audiorecorder mit Dual-A/D-Wandlern, Abtastraten bis 192 kHz, Auflösung bis 32-Bit-Float; Empfängt und sendet Timecode (LTC) zur Synchronisierung mit einer Videokamera, vereinfacht die Postproduktion (Tentacle-ready); Drahtlose Timecode-Synchronisation mit kompatiblen Produkten von Atomos*; Bluetooth-Audiomonitoring mit optionalem Tascam AK-BT2; App „Tascam Recorder Connect“ ermöglicht die integrierte Verwaltung mehrerer FR-AV2 und DR-10L Pro*; Zwei XLR/TRS-Kombi-Eingänge (24 Volt oder 48 Volt Phantomspeisung); Ultra-kompakte Benutzeroberfläche mit 5-cm-Farb-LCD (2 Zoll); Besonders rauscharme Ultra-HDDA-Mikrofonvorverstärker von Tascam; Hochpräzisions-Taktgenerator (TCXO – Temperaturkompensierter Quarzoszillator); Zusätzlicher Miniklinken-Eingang für Audio von Kamera, drahtlosem Mikrofonempfänger oder Kleinmikrofonen (2,5 V oder 5 V Versorgungsspannung wählbar); Miniklinken-Ausgang mit einstellbarer Pegelabsenkung ermöglicht das Weiterleiten von Audiosignalen an Kameras und andere Geräte; Schaltbares Tiefenfilter, Kompressor, Limiter und Noise Gate für die Eingänge; Kopfhörerausgang über 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse; Eingebautes 2×2-USB-Audiointerface, unterstützt 32-Bit-Float-Auflösung; Einstellbare Eingangsverzögerung zum Ausgleich von Laufzeitunterschieden zwischen den Mikrofonen (0–300 ms); Einstellbare Ausgangsverzögerung zum Ausgleich der Zeitverzögerung zwischen dem Videosignal der Kamera und dem Tonsignal des Recorders (0–300 ms); Kompaktes, leichtes und robustes Glasfasergehäuse für die Verwendung mit Kamera-Rigs; Marken lassen sich setzen/aufsuchen, Klappensignale vereinfachen die spätere Synchronisation mit einem Videosignal; Verwendet microSD/microSDHC/microSDXC-Karten als Aufnahmemedien (bis 512 Gigabyte); Metadaten können aufgezeichnet werden (BEXT und iXML für WAV-Dateien); Langzeitaufnahme mit 3 AA-Batterien; Stromversorgung auch über USB-C-Anschluss möglich
*Erfordert optionalen Bluetooth-Adapter AK-BT1 oder AK-BT2

	Recorder
Aufnahme-/Wiedergabemedium	microSD (64 MB – 2 GB)
	microSDHC (4–32 GB)
	microSDXC (48–512 GB)
Aufnahme-/Wiedergabeformate	WAV (BWF)
Abtastrate	48 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Wortbreite der Quantisierung	24 Bit, 32 Bit Float
Anzahl der Eingangskanäle	2
Anzahl der Aufnahmespuren	2

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingang (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Maximaler Eingangspegel	+4 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–76 dBu
  Einstellbarer Verstärkungsbereich	0–50 dB
  Eingangsimpedanz	≥2 kΩ
  Phantomspeisung	24 V, 48 V
Line-Eingang (symmetrisch)	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (TRS)
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Maximaler Eingangspegel	+24 dBu
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu (GAIN in Minimalstellung)
  Eingangsimpedanz	≥8 kΩ
Line-Timecode-Eingang (unsymmetrisch)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Maximaler Eingangspegel	1 dBV
  Nominaler Eingangspegel	–19 dBV (GAIN in Minimalstellung)
  Minimaler Eingangspegel	–79 dBV
  Eingangsimpedanz	≥6 kΩ (Stromversorgung für Kleinmikrofone ausgeschaltet)
	≥1,6 kΩ (Stromversorgung für Kleinmikrofone eingeschaltet)
  Stromversorgung für Kleinmikrofone	2,5 V, 5 V

Analoge Audioausgänge
Line-/Timecode-Ausgang (unsymmetrisch)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
  Nominaler Ausgangspegel	–14 dBV
  Ausgangsimpedanz	210 Ω
Kopfhörerausgang	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW (THD+N <0,1%, 32 Ω)
  Empfohlene Kopfhörer-Impedanz	16–400 Ω

USB
Anschlussstecker	USB-Typ-C-Buchse
Übertragungsformat	USB 2.0 High-Speed
Geräteklasse	Massenspeichergerät
	USB Audio Class 2.0

USB-Audio
Abtastrate	48 kHz, 96 kHz
Wortbreite der Quantisierung	24 Bit, 32 Bit Float
Anzahl der Eingänge und Ausgänge	2/2

Timecode-Eingang/-Ausgang
Timecode-Eingang	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
	(Spitze: Timecode-Signal, Ring: −, Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz	≥10 kΩ
  Signalpegelbereich	0,5–5 Vpp
Timecode-Ausgang	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
LTC ausgewählt
  Anschlussbelegung	Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse
  Ausgangsimpedanz	600 Ω
  Ausgangspegel	2 Vpp
Mikrofonpegel ausgewählt
  Anschlussbelegung	Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse
  Ausgangsimpedanz	110 Ω
  Ausgangspegel	40 mVpp

Leistungsdaten Audio
Äquivalentes Eingangsrauschen (Mikrofoneingänge)	≤–127 dBu
Frequenzbereich (Eingang bis aufgezeichnete Daten)	48 kHz: 20 Hz – 20 kHz, +0 dB / –0,5 dB
	96 kHz: 20 Hz – 40 kHz, +0,5 dB / –1 dB
	192 kHz: 20 Hz – 60 kHz, +0,5 dB / –3 dB
Dynamikumfang (Eingang bis aufgezeichnete Daten)	≥132 dB (20-kHz-SPCL-Tiefpassfilter, A-bewertet)
Gesamtverzerrung (THD+N, Eingang bis aufgezeichnete Daten)	≤0,02 %
	(1 kHz Sinus, –1 dBFS am Eingang, GAIN auf Minimum, 20-kHz-SPCL-Tiefpassfilter)

Lebensdauer der Batterien
Bedingungen: 	Stereoaufnahme mit 48 kHz, beide Eingangsbuchsen verwendet, Dauerbetrieb in Stunden:Minuten (JEITA CP-2905)
Alkaline-Batterien (Evolta)
09:00	Phantomspeisung aus, 24 Bit
04:30	Phantomspeisung ein (48 V, 2 × 3 mA), 32 Bit Float
NiMH-Akkus (Eneloop)
08:30	Phantomspeisung aus, 24 Bit
05:30	Phantomspeisung ein (48 V, 2 × 3 mA), 32 Bit Float
Lithium-Batterien (Energizer Ultimate Lithium)
15:00	Phantomspeisung aus, 24 Bit
10:00	Phantomspeisung ein (48 V, 2 × 3 mA), 32 Bit Float
Anmerkung: Die Batterielebensdauer kann je nach verwendetem Speichermedium abweichen.

Stromversorgung und sonstige Daten
Mögliche Stromquellen	3 AA-Zellen (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien)
	Stromversorgung über USB-Verbindung
	Wechselstromadapter Tascam PS-P520U (als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme	3,8 W (maximal)
Abmessungen über alles (B × H × T)	99 mm × 80 mm × 40 mm
Gewicht	267 g (mit Batterien)
	195 g (ohne Batterien)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0–40 °C
Mitgeliefertes Zubehör	Sicherheitsleitfaden, Registrierungsleitfaden für TASCAM ID

Fabrikat:	Tascam
Modell:	FR-AV2

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.