Tascam FR-AV4
Professioneller 4-Spur-Feldrecorder
Aufnahme von sechs Spuren (vier Einzelspuren + Stereomix) auf einer SDXC-Karte; Großer analoger Dynamikbereich von 133 dB mit zwei A/D-Wandlern und 32-Bit-Float-Auflösung; Kristallklare Audioqualität dank extrem rauscharmer Vorverstärker (Ultra HDDA, EIN -127 dBu) in allen vier XLR/TRS-Kombi-Eingängen; Eingebauter Mixer zum Mischen von bis zu vier Eingängen auf zwei Ausgänge; Eingebauter Timecode-Generator, Synchronisation über HDMI, Timecode In/Out, USB; Atomos Bluetooth-Synchronisation; Präzise AV-Synchronisation über HDMI-Takt sowie Kaskaden- und Aufnahmetriggersteuerung, unterstützt 4K/8K-Video-Pass-Through; Kabelloses Abhören von Audiosignalen (mit der App Tascam Recorder Connect); Tragbares, leichtes und schlankes Design, ideal für Aufnahmen unterwegs und für die Studioproduktion; Aufnahmeformat wählbar für jedes Projekt (24 Bit / 32 Bit Float, 48/96/192 kHz); USB-C-Audiointerface mit sechs Eingängen und zwei Ausgängen (24-Bit oder 32-Bit Float); Kostenlose App „Tascam Recorder Connect“ für iOS und Android ermöglicht die Steuerung von bis zu fünf Geräten (einschließlich FR-AV2 und DR-10L Pro)*; Taste „Monitor“ ermöglicht die schnelle Auswahl von Abhörquellen; Zuweisbare Taste zum schnellen Aufrufen einer bevorzugten Funktion; Tiefenfilter, EQ, Limiter und Noise-Gate für die Eingänge; Wählbare Signalverzögerung für Ein- und Ausgänge (0–300 Millisekunden); Hochpräziser Taktgenerator (TCXO) für Jam-Sync und Timecode-Erzeugung; Unterstützung von Ambisonic-Aufnahmen in den Formaten A und B (AmbiX, FuMa); Automatisches Schließen einer Aufnahmedatei verhindert den Verlust der bereits aufgezeichneten Daten bei Stromausfällen; Phantomspeisung (24 V / 48 V) für jeden XLR-Eingang einzeln schaltbar; Kamera-/Line-Eingang (Mono/Stereo) mit Stromversorgung für Kleinmikrofone (2,5 V oder 5 V) über 3,5-mm-Klinkenbuchse; Stereo-Kamera-/Timecode-/Line-Ausgang über 3,5-mm-Klinkenbuchse; Stereo-Kopfhörerausgang mit Pegelregler über 3,5-mm-Klinkenbuchse; Eingebauter Tongenerator für einfaches Einpegeln mehrerer Geräte und für die Fehlersuche; 4,8 cm (1,9 Zoll) großer LCD-Touchscreen und intuitives Jograd für einfache Bedienung; Kamera-Schraubgewinde für die Befestigung an Kamera-Rigs oder Stativen; Stromversorgung über vier AA-Batterien/-Akkus, USB-Powerbank oder optionalen Wechselstromadapter (Tascam PS-P520U); Auswechselbarer Batteriehalter (BH-4AA) für schnellen und einfachen Austausch (weitere Halter sind optional erhältlich)
* Erfordert optionalen Bluetooth-Adapter Tascam AK-BT2

Technische Daten
	Recorder
Aufnahmemedium	SD, SDHC, SDXC (bis 512 Gigabyte)
Aufnahme- und Wiedergabeformate
  WAV (BWF)	Abtastrate: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz
	Wortbreite der Quantisierung: 24 Bit, 32 Bit Float
	Unterstütze Metadaten: BEXT, iXML
  MP3	Abtastrate: 48 kHz
	MP3-Bitrate: 128 kbit/s, 192 kbit/s, 256 kbit/s, 320 kbit/s
Anzahl der Eingangskanäle	4
Anzahl der Aufnahme-/Wiedergabespuren	6 (4 Einzelspuren + Stereosumme)
Timecode-Spezifikationen
  Modus	Freilauf (eigene Einstellung, Tageszeit), Timecode-Offset
  Synchronisationsquelle	Intern / TC In / HDMI / ATOMOS¹ / Jam Sync
  Ausgabe	TC OUT, Kamera/TC/LINE OUT, HDMI, USB
  Framerate	23,98 fps, 24 fps, 25 (50) fps, 29,97 (59,94) fps, 29,97DF (59,94DF) fps, 30 (60) fps²
¹ Bei Videos mit Frameraten von 50 fps und höher wird Timecode mit der halben Framerate verwendet.
² Optionaler Bluetooth-Adapter AK-BT2 erforderlich

Analoge Audioeingänge
Mikrofon/Line-Eingänge 1–4 (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (TRS, Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
MIC ausgewählt
  Maximaler Eingangspegel	+4 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–76 dBu
  Eingangsimpedanz	≥2 kΩ
  Phantomspeisung	24 V, 48 V
LINE ausgewählt
  Maximaler Eingangspegel	+24 dBu
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu (GAIN in Minimalstellung)
  Eingangsimpedanz	≥8 kΩ
Line-/Kamera-Eingang (unsymmetrisch)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
	(Spitze: Linker Kanal, Ring: Rechter Kanal, Hülse: Masse)
  Maximaler Eingangspegel	1 dBV
  Nominaler Eingangspegel	–19 dBV (GAIN in Minimalstellung)
  Minimaler Eingangspegel	–79 dBV
  Eingangsimpedanz	≥6 kΩ (Stromversorgung für Kleinmikrofone ausgeschaltet)
	≥1,6 kΩ (Stromversorgung für Kleinmikrofone eingeschaltet)
  Stromversorgung für Kleinmikrofone	2,5 V, 5 V

Analoge Audioausgänge
Line-/Kamera-/Timecode-Ausgang (unsymmetrisch)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
Wenn Timecode deaktiviert ist	(Spitze: Linker Kanal, Ring: Rechter Kanal, Hülse: Masse)
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
  Nominaler Ausgangspegel	–14 dBV
  Ausgangsimpedanz	210 Ω
Wenn Timecode aktiviert ist	(Spitze: Timecode, Ring: Audioausgabe, Hülse: Masse)
  Ausgangspegel	10 mVpp
  Ausgangsimpedanz	150 Ω
  Format	LTC (entsprechend SMPTE ST 12-1)
Kopfhörerausgang	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW (THD+N <0,1 %, 32 Ω)
  Empfohlene Kopfhörer-Impedanz	16-600 Ω (Kopfhörer mit geringer Empfindlichkeit können auch
	innerhalb des empfohlenen Bereichs keine ausreichende Lautstärke erzeugen)

Weitere Eingänge und Ausgänge
Timecode-Eingang (TC IN)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
	(Spitze: Timecode, Ring: nicht beschaltet, Hülse: Masse)
  Eingangsspannung	0,5–5 Vpp
  Eingangsimpedanz	≥10 kΩ
Timecode-Ausgang (TC OUT)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
	(Spitze: Timecode, Ring: nicht beschaltet, Hülse: Masse)
  Ausgangsspannung	1,8 Vpp
  Ausgangsimpedanz	1 kΩ
  Format	LTC (entsprechend SMPTE ST 12-1)
HDMI-Ein- und Ausgänge	Typ-A-Buchse
	Verwendbar mit ATEN LockPro 2X-EA12
  HDMI-Version	Version 2.1, unterstützt 4k/60 Hz und 8k/30 Hz
USB	USB-C (kompatibel mit Einfach-Schraubsicherung)
  Datenrate	USB 2.0 High-Speed
  Geräteklasse	Massenspeichergerät, USB Audio Class 2.0
USB-Audio	Abtastrate: 48 kHz, 96 kHz
	Wortbreite der Quantisierung: 24 Bit, 32 Bit Float
	Anzahl der Eingangskanäle: 6 (ausgegeben vom FR-AV4)
	Anzahl der Ausgangskanäle: 2 (entgegengenommen vom FR-AV4)
Anschluss für Bluetooth-Adapter	Geeignet für Bluetooth-Adapter Tascam AK-BT2

Leistungsdaten Audio
Äquivalentes Eingangsrauschen (Mikrofoneingänge)	≤–127 dBu
Frequenzbereich (Eingang bis aufgezeichnete Daten)	48 kHz: 20 Hz – 20 kHz, +0 dB / –0,5 dB
	96 kHz: 20 Hz – 40 kHz, +0,5 dB / –1 dB
	192 kHz: 20 Hz – 60 kHz, +0,5 dB / –3 dB
Dynamikumfang (Eingänge 1–4 bis aufgezeichnete Daten)	≥133 dB
	(20-kHz-Tiefpassfilter, A-bewertet, JEITA)
Gesamtverzerrung (THD+N, Eingänge 1–4 bis aufgezeichnete Daten)	≤0,01 %
	(1 kHz Sinus, –2 dBFS am Eingang,
	Eingangspegel auf Minimum, 20-kHz-Tiefpassfilter, JEITA)
Anmerkung zu JEITA: Messungen entsprechend JEITA-Standard CP-2150

Unterstützte Betriebssysteme
FR-AV4	Windows*, macOS, iOS/iPadOS, Android
	* Der Betrieb des Tascam-Treibers mit ARM64-CPUs ist nicht garantiert.
Einstellungsfeld für FR-AV-Serie	Windows, macOS
Tascam Recorder Connect	iOS/iPadOS, Android
Audiotreiber
Windows	ASIO 2.0, WDM
macOS, iOS/iPadOS	Core Audio

Stromversorgung und sonstige Daten
Mögliche Stromquellen	4 AA-Zellen (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien)
	Stromversorgung über USB-Verbindung
	Wechselstromadapter Tascam PS-P520U (als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme	5,4 W (maximal)
Abmessungen über alles (B × H × T)	184 mm × 42 mm × 130 mm
Gewicht	756 g (mit Batterien)
	660 g (ohne Batterien)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0–40 °C
Mitgeliefertes Zubehör	Sicherheitsleitfaden, Registrierungsleitfaden für TASCAM ID

Fabrikat:	Tascam
Modell:	FR-AV4

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.