FireWire-Audio-/MIDI-Interface FW-1804
als Schnittstelle zu einer Software-Audio-Workstation; Audiointerface mit 18 Ein- und 12 Ausgängen; 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler, Samplingfrequenzen bis 96 kHz; vier symmetrische Mic/Line-Eingänge (XLR/Klinke) mit zuschaltbarer Phantomspeisung (+48 V); vier weitere symmetrische Line-Klinkeneingänge; aaloge Einschleifwege in den Kanälen 1–4; Eingang für Gitarren; ingangspegelregler mit Signal- und Übersteuerungsanzeige in jedem Eingangskanal; 10 Digitaleingänge und -ausgänge: ADAT Optical (8 Kanäle) plus SPDIF Koaxial (2 Kanäle); symmetrischer Stereo-Lineausgang mit Pegelregler; Kopfhörerausgang mit Pegelregler; 2 MIDI-Eingänge, 4 MIDI-Ausgänge; Wordclock-Eingang und -Ausgang; konfigurierbarer Fußschalteranschluss; ASIO- und WDM-Kompatibilität für Windows 2000 und Windows XP; ASIO-, Sound Manager- und Core Audio-Kompatibilität für Mac OS 9 und OS X, LED-Statusanzeigen für ADAT, D IN, CLOCK und FireWire, 2 x MIDI IN und 4 x MIDI OUT; 18-in-2-Mischfähigkeit über grafische Benutzeroberfläche; 19-Zoll-Gehäuse, 2 HE

Technische Daten

Fabrikat:	Tascam
Modell:	FW-1804

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.