Portabler, hoch auflösender Stereorecorder Tascam HD-P2
für Berichterstattung und andere Anwendungen im Freien, die hochwertige Aufnahmen erfordern; Aufnahmemedien: Compact-Flash- oder Micro-Drive-Karten; Aufnahmeauflösung wählbar zwischen 16 und 24 Bit bei Abtastraten von 44,1 kHz bis 192 kHz; rzeugt unkomprimierte Broadcast-Wave-Dateien mit Timecodeinformation für samplegenauen Import in DAW-Projekte; Pre-Record-Cache speichert in Aufnahmebereitschaft permanent die letzten 5 oder 10 Sekunden (wählbar), um auch bei verspätetem Starten der Aufnahme den Anfang eines Ereignisses nicht zu verpassen (abschaltbar); Retake-Funktion ermöglicht, die letzte Aufnahme per Tastendruck zu wiederholen; Audiodateien werden kontinuierlich neu gespeichert, um Datenverlust vorzubeugen; umfassende System- und Laufwerkssteuerung über das Bedienfeld oder eine externe Computertastatur
Eingänge und Ausgänge
Symmetrische XLR-Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung, zuschaltbarer 20-dB-Dämpfung (PAD) und analogem Pegelbegrenzer; Tiefpassfilter im Analogeingang; unsymmetrischer Stereo-Lineeingang und -ausgang (Cinch); SPDIF-Eingang/-Ausgang (koaxial); Kopfhöreranschluss (6,3-mm-Stereoklinke); eingebautes Monomikrofon und eingebauter Lautsprecher für Interviews am Tisch oder akustische Schnappschüsse; FireWire-Anschluss für die Verbindung für einfache und schnelle Datenübertragung zu einem PC oder Mac; Analoge Pegelregler ermöglichen Bedienung ohne Sichtkontakt mit dem Gerät
Synchronisation
SMPTE/LTC-Timecodeeingang über verriegelbaren, symmetrisch beschalteten XLR-Anschluss; Synchronisation zu eingehendem SMPTE-Timecode; Videoclock-Eingang für Kopplung mit Studiotakt (unterstützt Tri-Level-Synchronimpuls für HDTV-Anwendungen); Frame Lock, Lock and Release sowie flexible Freilauf-Einstellungen für unsichere Timecodequellen; Pullup- und Pulldown-Einstellungen zur Abtastratenverschiebung
Komfort
vertraute Bedienungs- und Funktionsweise wie bei einem Bandrecorder; einfache Eingabe/Bearbeitung von Dateinamen mittels Computertastatur; abgewinkeltes, großes und aufgeräumtes LC-Display, gleichermaßen gut ablesbar bei Betrieb auf dem Tisch oder hängend mit Schulterriemen; Schnellzugriffstasten und LED-Anzeigen für häufig genutzte Funktionen; versenkter Compact-Flash-Kartenschacht; Betrieb mit acht AA-Batterien (Alkaline), NiMH- oder NiCd-Akkus oder Netzstromadapter; Betriebszeit mit Batterien/Akkus ungefähr 5 ½ Stunden; strapazierfähiges Gehäuse mit geringem Gewicht
Mitgeliefertes Zubehör: Schulterriemen
Optionales Zubehör: Tragetasche, Wechselstromadapter CS-P2
Technische Daten
Allgemein		
Aufnahmemedien	CompactFlash-Karten (40x/80x) oder Microdrive-Karten
Dateisystem	FAT16, FAT32
Dateiformat	Broadcast Wave (BWF)
Quantisierung	16/24 Bit, linear
Abtastraten	44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
externe Taktquellen	SPDIF, Video (NTSC oder PAL), LTC, Word
Frameraten	23,976, 24, 24,975, 25, 29, 29,97 DF/NDF, 30 DF/NDF

Audioeingänge und -ausgänge		
Mikrofoneingänge	2 x XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = Heiß (+), 3 = Kalt (–))
  Eingangsimpedanz	1,3 kOhm
  Eingangspegel	–60 dBu (Trim max) bis –13,8 dBu (Trim min)
  Maximale Verstärkung	46,2 dB
  Übersteuerungsreserve	16 dB (22 dB mit Limiter)
  PAD (Dämpfungsglied)	20 dB
Lineeingang	2 x RCA
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Eingangspegel	–46,2 dBV (Trim max) bis 0 dBV (Trim min)
  Maximale Verstärkung	46,2 dB
  Übersteuerungsreserve	10 dB
Lineausgang	2 x RCA
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
  Max. Ausgangspegel	+6 dBV
Digitaleingang	RCA (coaxial)
  Eingangsimpedanz	75 Ohm
  Datenformat	IEC60958 (SPDIF)
  Quantisierung	24 Bit
Digitalausgang	RCA (coaxial)
  Ausgangsimpedanz	75 Ohm
  Datenformat	IEC60958 (SPDIF)
  Quantisierung	24 Bit
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke
  max. Ausgangsleistung	55 mW + 55 mW (an 32-Ohm-Last)
eingebauter Lautsprecher		
  Ausgangsleistung	500 mW
  Impedanz	16 Ohm

Sonstige Eingänge und Ausgänge		
Timecode-Eingang	XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = Heiß (+), 3 = Kalt (–))
  Eingangsimpedanz	75 Ohm
Videoclock-Eingang	BNC
  Eingangsimpedanz	75 Ohm
Tastaturanschluss	PS/2
FireWire-Anschluss	6-polige Buchse nach IEEE 1394
  Format	IEEE1394 (asynchron)
  Übertragungsrate	400 Mbit/s

Audioeigenschaften		
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, ±1 dB (44,1/48 kHz)
		20 Hz bis 40 kHz, +0,5 dB/–4 dB (88,2/96 kHz)
		20 Hz bis 80 kHz, +0,5 dB/–20 dB (176.4/192 kHz)
Dynamikumfang	> 105 dB(A) (MIC IN bis LINE OUT, 44,1 kHz, 22-kHz-Tiefpass)
Verzerrung (THD+N)	< 0,01 % (1 kHz, Maximalpegel, Trim min, 22-kHz-Tiefpass, MIC IN bis LINE OUT)
Übersprechdämpfung	> 80 dB (1 kHz)
Signallaufzeit	0,6 ms (44,1 kHz)
		0,1 ms (192 kHz)
Limiter-Ansprechzeit	< 25 µs
Limiter-Abfallzeit	< 50 ms
Rumpelfilter	100-Hz-Hochpass (–18 dB/Okt.)
Phantomspeisung	+48 V, 10 mA

Stromversorgung und sonstige Daten		
Eingangsspannung des Wechselstromadapters	100 V AC, 50–60 Hz
		120 V AC, 60 Hz
		230 V AC, 50 Hz
		240 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung des Wechselstromadapters	12 V DC (600 mA)
Batterien	8 x AA (SUM-3), Alkaline, NiMH (empfohlen), NiCd
Leistungsaufnahme	6 W (mit CompactFlash)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis 35 °C
Display	240 x 160 px, hintergrundbeleuchtet
Abmessungen (B x H x T)	260 mm x 196 mm x 65 mm
Gewicht	1,2 kg (ohne Batterien und Adapter)
unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Macintosh OS X (10.3 oder höher)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	HD-P2

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.