Tascam HD-R1
Solid-State-Audiorecorder
Solid-State-Audiorecorder für den Rackeinbau (1 Höheneinheit) in Festinstallationen; Nutzt die weit verbreiteten und sicheren CompactFlash-Karten als Aufnahmemedium; USB-Interface für Speichersticks und zur Texteingabe bzw. Steuerung per Computertastatur; Audiodatenformate: PCM (16/24 Bit), MP3; Unterstützte Abtastraten: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz; Unterstützte MP3-Bitraten, Stereo: 64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 Kbit/s, Mono: 32/40/64/80/96/112/128/160 Kbit/s; Wiedergabe von MP3-Dateien mit variabler Bitrate (VBR); Symmetrischer XLR-Mic/Line-Eingang/Ausgang mit schaltbarem 20-dB-Dämpfungsglied; Phantomspeisung (schaltbar auf der Geräterückseite, LED-Anzeige auf der Front); Symmetrischer Euroblock-Eingang/Ausgang; Unsymmetrischer Cinch-Eingang/Ausgang; Eingangspegelregler auf der Frontseite; SPDIF-Digital-Eingang/Ausgang (koaxial und optisch); RJ-45-Ethernet-Schnittstelle (100 Mbit/s) für Dateitransfer per FTP und Fernsteuerung per Telnet; RS-232-Schnittstelle für die Einbindung in Mediensysteme; Parallelschnittstelle (Sub-D, 25-polig) für die Steuerung; Direct Play über Parallelschnittstelle; Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr; Kopfhöreranschluss mit Pegelregler auf der Vorderseite; Durchleitung des Eingangssignals; Automatisches Ein-/Ausblenden; Abhören/Mischen des Eingangssignals zusammen mit dem Wiedergabesingal; Wiedergabearten: Programm, Verzeichnis, Zufall, Intervall und weitere; Zwischenspeicher für vorgezogene Aufnahme (bis zu 20 Sekunden); Abmessungen (B x H x T): 483 mm x 44 mm x 280 mm; Gewicht: 3,2 kg

Fabrikat	Tascam
Modell	HD-R1

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.