Tascam HS-2000
Stereo-Audiorecorder
Stereo-Audiorecorder für Sendestudios und andere Anwendungen im professionellen Umfeld; Zwei Betriebsarten; Timeline: Das Gerät arbeitet wie einen Bandrecorder; Take: Es werden einzelne Audiotakes aufgenommen und wiedergegeben und Wiedergabelisten sowie Sofortstart können genutzt werden; Idealer Ersatz für vorhandene DAT-, MD-, MO- oder andere Recorder; Kurze Bootzeit; Gut ablesbares und einfach zu handhabendes TFT-Touchscreen-Bedienfeld; Zwei CompactFlash-Kartenschächte mit UDMA-Unterstützung (direkter und schneller Datenaustausch zwischen Arbeitsspeicher und CF-Karte); Datenspiegelung und ununterbrochene Aufnahme über beide CF-Karten; Nutzt das Broadcast-Wave-Format (BWF) mit Markerfunktion; Abtastraten: 192/176,4/96/88,2/48,048/48/47,952/44,1 kHz, Auflösung 16/24 Bit; Speicher für vorgezogene Aufnahme ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Sofortstart möglich mittels optionaler Fernbedienung RC-HS20PD oder RC-SS20; Locatemarken setzen (automatisch oder manuell) und aufsuchen; Online-Funktion mit separaten Ausgängen für Vorhören und Livesendung; Hinterbandkontrolle für garantierte Datenqualität; Editierfunktionen (Titel teilen, zusammenfügen, löschen); Projekte können im AES31-Format exportiert werden; Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel), Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels), titelweise Wiedergabe und Wiederholfunktion; Playlisten-Wiedergabe; Jog/Shuttle-Wiedergabe; Rackeinbaugehäuse mit 2 HE
Eingänge und Ausgänge: Symmetrische Analogeingänge und -ausgänge (XLR); Zusätzlicher symmetrischer Monitorausgang (XLR); AES/EBU-Eingang und -Ausgang (getrennt für Haupt- und Monitorausgang); Parallelschnittstelle; Serielle RS-422-Schnittstelle; Serielle RS-232C-Schnittstelle; SMPTE-Timecode-Eingang und -Ausgang als Standard; Word-Sync-Eingang und -Ausgang (BNC); Video-Sync-Eingang (BNC); Gigabit-Ethernet-Netzwerkanschluss für Datentransfer oder Fernsteuerung; Fernbedienungsanschluss für optionalen Sofortstart-Controller; USB-Anschluss für den Datenaustausch mit einem externen Massenspeicher; Computertastaturanschluss (PS/2) für vereinfachte Eingabe von Datei- und Ordnerbezeichnungen

Allgemein
Aufnahmemedien 	CompactFlash-Karten
Dateisystem 	FAT32 (4 GB oder mehr)
	FAT16 (2 GB oder weniger)
Dateiformate 	Broadcast-Wave (BWF)
	Waveform-Audioformat (WAV)
Anzahl der Kanäle 	2 Kanäle (Stereo)
Quantisierung 	16 Bit oder 24 Bit
Abtastraten 	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz
	(47,952 und 48,048 entsprechen 48 kHz ±0,1 % Pull-down/Pull-up)
Referenztakt 	Intern, Wordclock-Eingang, Videoclock-Eingang, Digitaleingang
Timecode-Frameraten 	23,976/24/25/29,97DF/29,97NDF/30DF/30NDF

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Die zulässige Abweichung für die angegebenen Nominal- und Maximalpegel aller Ein- und Ausgänge außer dem Kopfhörerausgang beträgt ±1 dB.
Analogeingänge (ANALOG IN (LINE), L/R) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Eingangsimpedanz 	4,3 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms) ±1 dB oder –20 dBu (0,0775 Vrms) ±1 dB (+4 dBu/–20 dBu wählbar)
	(+6 dBu nur, wenn Maximalpegel = +15 dBu und Ref(D) = –9 dB)
  Maximaler Eingangspegel (wählbar) 	+15 dBu,(4,36 Vrms)
	+18 dBu,(6,16 Vrms)
	+20 dBu,(7,75 Vrms)
	+22 dBu,(9,76 Vrms)
	+24 dBu,(12,3 Vrms)
	–6 dBu,(0,388 Vrms)
	–4 dBu,(0,489 Vrms)
	–2 dBu,(0,616 Vrms)
	0 dBu,(0,775 Vrms)
Hauptausgänge (ANALOG OUT (LINE), L/R) 	XLR-3-32 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm oder weniger
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms) ±1 dB oder –20 dBu (0,0775 Vrms) ±1 dB (+4 dBu/–20 dBu wählbar)
	(+6 dBu nur bei Ref(D) = –9 dB)
Maximaler Ausgangspegel (wählbar) 	+15 dBu (4,36 Vrms)
	+18 dBu (6,16 Vrms)
	+20 dBu (7,75 Vrms)
	+22 dBu (9,76 Vrms)
	+24 dBu (12,3 Vrms)
	–6 dBu (0,388 Vrms)
	–4 dBu (0,489 Vrms)
	–2 dBu (0,616 Vrms)
	0 dBu (0,775 Vrms)
Monitorausgänge (ANALOG OUT (MONITOR), L/R) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm oder weniger
  Nominaler Ausgangspegel 	Für einen Referenzpegel von –9 dB: +6 dBu (1,55 Vrms)
	Für einen anderen Referenzpegel als –9 dB: +4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel (wählbar) 	+15 dBu (4,36 Vrms)
	+18 dBu (6,16 Vrms)
	+20 dBu (7,75 Vrms)
	+22 dBu (9,76 Vrms)
	+24 dBu (12,3 Vrms)
Kopfhörerausgang (PHONES) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW oder mehr (THD + N: 0,1 % oder weniger, an 32 Ohm)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
Digitaleingang (DIGITAL IN [LINE]) 	XLR-3-31
  Eingangsspannungsbereich 	200 mVpp bis 10 Vpp
  Eingangsimpedanz 	110 Ohm ±20 %
  Format 	AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), IEC 60958-3 (SPDIF)
  Unterstützte Abtastraten 	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz 
	(einfach/doppelt/vierfach; 47,952 und 48,048 entsprechen 48 kHz ±0,1 % Pull-down/Pull-up)
Hinweis: Bei aktiviertem Abtastratenwandler umfasst der erkennbare Bereich 32–192 kHz.
Digitalausgang (DIGITAL OUT [LINE]) 	XLR-3-32
  Ausgangsspannung 	2–5 Vpp
  Ausgangsimpedanz 	110 Ohm ±20 %
  Format 	IEC 60958-4 (AES/EBU)
  Unterstützte Abtastraten 	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz 
	(einfach/doppelt/vierfach, 47,952 und 48,048 entsprechen 48 kHz ±0,1 % Pull-down/Pull-up)

Weitere Anschlüsse
RS-422-Schnittstelle 	Sub-D-Buchse, 9-polig
RS-232C-Schnittstelle 	Sub-D-Buchse, 9-polig
Parallelschnittstelle 	Sub-D-Buchse, 25-polig
Timecodeeingang 	XLR-3-31
  Eingangsspannungsbereich 	0,5–10 Vpp
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Format 	Entsprechend SMPTE 12M–1999
Timecode-Ausgang 	XLR-3-32
  Ausgangsspannung 	2 Vpp
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
  Format 	Entsprechend SMPTE 12M–1999
Wordclock-/Videoclockeingang (WORD/VIDEO IN) 	BNC-Buchse
  Eingangsspannung (WORD IN) 	TTL-Pegel (5 V)
  Eingangsspannung (VIDEO IN) 	1 Vpp
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm ±10 %
  Zulässige Freuquenzabweichung der externen Synchronisationsquelle 	±100 ppm
  Eingangsfrequenz (WORD) 	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz 
	(47,952 und 48,048 entsprechen 48 kHz ±0,1 % Pull-down/Pull-up)
  Framerate (VIDEO) 	24/25/29,97/30 Frames/s (NTSC/PAL Blackburst, HDTV Tri–Level)
Wordclock-/Videoclockausgang (WORD/VIDEO THRU, WORD OUT) 	BNC-Buchse, schaltbar OUT/THRU 
	(OUT nur für Wordclockausgang)
  Eingangsspannungsbereich 	TTL-Pegel (5 V)
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm ±10 %
  Ausgangsfrequenz (WORD) 	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz 
	(47,952 und 48,048 entsprechen 48 kHz ±0,1 % Pull-down/Pull-up)
  Frequenzstabilität 	±10 ppm oder weniger (Ta = 20 °C)
Netzwerkanschluss (ETHERNET) 	RJ45
  Unterstützte Standards 	100BASE-TX, 1000BASE-T
Tastaturanschluss (KEYBOARD) 	Mini-DIN-Buchse (PS/2)
USB-Anschluss 	USB, Typ A, 4-polig
  Protokoll 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)
Fernbedienungsanschluss (REMOTE) 	etherCON (CAT6-kompatibel)
  Betriebsspannung 	13 V/41 V
  Signal 	LVDS seriell

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich, Analogeingang bis Analogausgang 	
	20 Hz bis 20 kHz: ±0,5 dB (Fs = 44,1/48 kHz, JEITA, Aufnahme und Wiedergabe)
	20 Hz bis 40 kHz: +0,5 dB/−2 dB (Fs = 88,2/96 kHz, JEITA, Aufnahme und Wiedergabe)
	20 Hz bis 80 kHz: +0,5/−5 dB (Fs = 176,4/192 kHz, JEITA, Aufnahme und Wiedergabe)
Verzerrung, Analogeingang bis Analogausgang 	0,005 % oder weniger (JEITA, Aufnahme und Wiedergabe)
Fremdspannungsabstand, Analogeingang bis Analogausgang 	>100 dB (JEITA, Aufnahme und Wiedergabe )

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme 	25 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 94 mm x 317 mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht 	5,1 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	HS-2000

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.