Tascam HS-8
8-Spur-Audiorecorder
8-Spur-Audiorecorder für den Einsatz im professionellen Umfeld; Nutzt sichere CompactFlash-Karten als Aufnahmemedien: Höchste Zuverlässigkeit, da kein mechanisches Laufwerk vorhanden; Zwei CF-Kartenschächte; UDMA-Unterstützung ermöglicht direkten und schnellen Datenaustausch zwischen dem Arbeitsspeicher und der CF-Karte; Nutzt das Broadcast-Wave-Format (BWF) mit iXML-Metadaten; Für die Aufnahme/Wiedergabe verfügbare Spuren bei 44,1/48 kHz: 8 Spuren plus eine Stereospur für eine Monitormischung, bei 96/88,2 kHz: 8 Spuren, bei 192/176,4 kHz: 4 Spuren (Overdubbing wird nicht unterstützt); Auflösung 16/24 Bit; Weltweit erster Solid-State-Recorder mit Sofortstartfähigkeit auf mehreren Spuren gleichzeitig (mittels optionaler Fernbedienung, Parallelsteuerung, RS-232C oder Computertastatur); Interner Mischer für Abhörzwecke und die Herstellung einer Stereomischung auf einem zusätzlichen Spurenpaar; Gut ablesbares und einfach zu handhabendes TFT-Touchscreen-Bedienfeld; Speicher für vorgezogene Aufnahme ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Locatemarken setzen (automatisch oder manuell) und aufsuchen; Wiedergabefunktionen: Auto Cue (den Audiobeginn eines Titels aufsuchen), Auto Ready (am Titelanfang auf Pause schalten), Einzeltitel- und wiederholte Wiedergabe 
Eingänge und Ausgänge: 8 symmetrische Analogeingänge und -ausgänge (25-polige Sub-D-Steckverbinder); 2 symmetrische Analogeingänge und -ausgänge (XLR) für die zusätzliche Stereospur; 8 AES/EBU-Eingänge und -Ausgänge (25-poliger Sub-D-Steckverbinder); Stereo-AES/EBU-Eingang und -Ausgang für die zusätzliche Stereospur; ADAT-Optical-Eingang und -Ausgang für 8 Spuren; Parallelschnittstelle; Serielle Schnittstelle (Format wählbar zwischen RS-422 und RS-232C); Remote-Anschluss für optionalen Sofortstart-Controller RC-HS20PD); SMPTE-Timecode-Eingang und -Ausgang; Video-Sync-Eingang  (unterstützt NTSC/PAL, BB und HD Tri-level); Word-Sync-Eingang und -Ausgang (BNC); Computertastaturanschluss (PS/2) für vereinfachte Eingabe von Datei- und Ordnerbezeichnungen 
Geplante Funktionen (mittels Firmware-Aktualisierung): Spiegelung und ununterbrochene Aufnahme auf beiden CF-Karten; Datenaustausch mit einem externen Massenspeicher über USB; Gigabit-Ethernet-Anschluss für Datentransfer, Fernbedienung und zum Abhören über ein Netzwerk; Kaskadierung mehrerer Geräte; Unterstützung des Dateiformats BWF-J für Anwendungen im Rundfunk und Fernsehen; Playlisten

Technische Daten
Allgemein
Aufnahmemedien 	CompactFlash-Karten 
Dateisystem 	FAT32 
Dateiformat	BWF (einspurig (mono) oder mehrspurig)  
Anzahl der Audiospuren 	8 Spuren mit 44,1/48/88,2/96 kHz
	8 Spuren + Stereomischung mit 44,1/48 kHz
	4 Spuren mit 176,4/192 kHz 
Quantisierung	16/24 Bit 
Abtastrate	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz 
	(47,952/48,048: 48 kHz ±0,1 % pull-down/pull-up) 
Referenztakt	Intern, Wordclock-Eingang, Videoclock-Eingang, 
	Digitaleingang (AES-Eingänge 1–8, AES A-B IN, ADAT-Eingänge 1–8)  
Timecode-Framerate	23,976/24/25/29,97DF/29,97NDF/30DF/30NDF 
Limiter	Ansprechzeit: 3 ms
	Abfallzeit: 300 ms	Schwelle: –5 dBFS	Ratio: 32:1

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Die zulässige Abweichung für die angegebenen Nominal- und Maximalpegel aller Ein- und Ausgänge außer dem Kopfhörerausgang beträgt ±1 dB. 
Analogeingänge (ANALOG INPUT) 1–8 	Sub-D, 25-polig
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	Bei einem Referenzpegel von –9 dB: 	+6 dBu (1,55 Vrms)	Für einen anderen Referenzpegel als –9 dB: 	+4 dBu (1,23 Vrms)
	  Maximaler Eingangspegel (wählbar)	+15 dBu (4,36 Vrms), +18 dBu (6,16 Vrms), +20 dBu (7,75 Vrms), 
	+ 22 dBu (9,76 Vrms), +24 dBu (12,28 Vrms) 
Analogeingänge (ANALOG INPUT) L/A, R/B 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
	  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	Bei einem Referenzpegel von –9 dB:	+6 dBu (1,55 Vrms)	Für einen anderen Referenzpegel als –9 dB: 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel (wählbar)	+15 dBu (4,36 Vrms), +18 dBu (6,16 Vrms), +20 dBu (7,75 Vrms), 	+ 22 dBu (9,76 Vrms), +24 dBu (12,28 Vrms) 
Analogausgänge (ANALOG OUTPUT) 1–8 	Sub-D, 25-polig
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel	Bei einem Referenzpegel von –9 dB: 	+6 dBu (1,55 Vrms)	Für einen anderen Referenzpegel als –9 dB: 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel (wählbar)	+15 dBu (4,36 Vrms), +18 dBu (6,16 Vrms), +20 dBu (7,75 Vrms), 	+ 22 dBu (9,76 Vrms), +24 dBu (12,28 Vrms) 
	Analogausgänge (ANALOG OUTPUT) A/B 	XLR-3-32 (1: Masse, 2: Heiss (+), 3: Kalt (–))
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel	Bei einem Referenzpegel von –9 dB: 	+6 dBu (1,55 Vrms)	Für einen anderen Referenzpegel als –9 dB: 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel (wählbar)	+15 dBu (4,36 Vrms), +18 dBu (6,16 Vrms), +20 dBu (7,75 Vrms), 	+ 22 dBu (9,76 Vrms), +24 dBu (12,28 Vrms) 
Kopfhörerausgang (PHONES) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	45 mW + 45 mW (THD+N: 0,1 % oder weniger, an 32 Ohm)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge 
AES/EBU-Digitaleingang und -ausgang (DIGITAL IN/OUT (AES/EBU)) 	Sub-D, 25-polig  
  Minimale Eingangsspannung	2 Vpp  
  Maximale Eingangsspannung	7 Vpp  
  Ausgangsspannung	2–5 Vpp  
  Format	AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU)  
ADAT-Digitaleingang und -ausgang (DIGITAL I/O (ADAT)) 	ADAT Optical  
  Format	ADAT  
Digitaleingang A–B (INPUT A–B)	XLR-3-31  
  Eingangsspannung	2–7 Vpp an 110 Ohm 
  Format	AES3-2003 (AES/EBU)  
Digitalausgang L–R (OUTPUT L–R) 	XLR-3-32  
  Ausgangsspannung	2–5 Vpp an 110 Ohm  
  Format	AES3-2003 (AES/EBU)

Sonstige Eingänge und Ausgänge 
RS-422	Sub-D, 9-polig  
RS-232C 	Sub-D, 9-polig  
Parallelschnittstelle 	Sub-D, 25-polig  
Kaskadierungseingang (CASCADE IN) 	BNC  
  Eingangsspannung	TTL-Pegel (5 V)  
  Eingangsimpedanz	75 Ohm ±10 % Zulässige Freuquenzabweichung der externen Synchronisationsquelle: ±100 ppm  
Kaskadierungsausgang (CASCADE OUT) 	BNC  
  Ausgangsspannung	TTL-Pegel (5 V)  
  Ausgangsimpedanz	75 Ohm ±10 %  
  Abtastrate	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz (47,952/48,048: 48 kHz ±0,1 % pull-down/pull-up)  
Timecodeeingang (TIME CODE IN)	BNC  
  Eingangsspannung	0,5–5 Vpp  
  Eingangsimpedanz	20 kOhm  
Timecodeausgang (TIME CODE OUT)	BNC  
  Ausgangsspannung	2 Vpp  
  Ausgangsimpedanz	600 Ohm  
Wordclock-/Videoclockeingang (WORD/VIDEO IN)	BNC  
  Eingangsspannung	TTL-Pegel (5 V)  
  Eingangsimpedanz	75 Ohm ±10 % 	Zulässige Freuquenzabweichung der externen Synchronisationsquelle: ±100 ppm  
Wordclock-/videoclockausgang (WORD/VIDEO THRU/OUT) 	BNC 	Ausgang schaltbar OUT/THRU (OUT nur für Wordclockausgang) 
  Ausgangsspannung	TTL-Pegel (5 V)  
  Ausgangsimpedanz	75 Ohm ±10 %  
  Abtastrate (mit Wordclock-Synchronisation)	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz 	(47,952/48,048: 48 kHz ±0,1 % pull-down/pull-up)  
Netzwerkanschluss (ETHERNET) 	RJ45  
Tastaturanschluss (KEYBOARD)	Mini-DIN-Buchse (PS/2)  
USB	USB, Typ A, 4-polig  
  Protokoll	USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) 

Leistungsdaten Audio (Analogeingang bis Analogausg
Frequenzbereich	  
  20 Hz – 20 kHz 	±0,5 dB (bei allen Abtastraten) 
  bei 40 kHz	+0,5 dB/–2 dB (Fs = 88,2/96 kHz) 
  bei 80 kHz	+0,5 dB/–5 dB (Fs = 176,4/192 kHz) 
Verzerrung	≤0,005 % 	(Referenzpegel: –20 dB, Eingangspegel: +23 dBu , 1 kHz, AES-17-Tiefpassfilter)  
Fremdspannungsabstand	≥100 dB(A) (22-kHz-Tiefpassfilter)

Stromversorgung und sonstige Daten 
Netzspannung	100–240 V AC, 50–60 Hz 
Leistungsaufnahme	26 W 
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 88 mm x 288 mm 
Gewicht	4,8 kg 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	HS-8

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.