Tascam HS-P82
Professioneller Mehrspur-Feldrecorder
Nutzt zwei CompactFlash-Karten als Aufnahmemedien für Datensicherung, Spiegelung und nahtlose A/B-Aufnahmen*; Lange Batterielebensdauer dank geringem Stromverbrauch; Gut ablesbares und einfach zu handhabendes, herausklappbares TFT-Touchscreen-Bedienfeld; Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminium; 8 Aufnahmespuren plus 2 Masterspuren für die Stereomischung; 8-Spur-Aufnahme mit bis zu 96 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung; 4-Spur-Aufnahme mit bis zu 192 kHz/24 Bit; Unterstützt das Broadcast-Wave-Format (BWF) mit iXML-Metadaten; Mehrere Möglichkeiten der Stromversorgung: AA-Batterien/Akkus (10 Stück), NP-Batterien, Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten), externe Gleichspannungsquelle, Endura-Batterien über optionalen V-Mount-Adapter; Speicher für vorgezogene Aufnahme (bis zu 5 Sekunden); Eingebautes Mikrofon für die Aufzeichnung von Anmerkungen; Limiter und Rumpelfilter für jede Spur; Automatisch oder manuell setzbare Cue-Punkte; Alarmierung über den Kopfhörerausgang; Retake-Funktion (Aufnahme wiederholen); Bedienfeldsperre verhindert versehentliches Betätigen der Transporttasten
Eingänge und Ausgänge: 8 hochwertige Mikrofonvorverstärker und A/D-Wandler mit jeweils separat schaltbarer 48-Volt-Phantomspeisung (XLR-Anschlüsse); 8 AES/EBU-Eingänge und -Ausgänge (DB-25-Steckverbinder); Abtastratenwandler in jedem AES/EBU-Eingang; 2 symmetrische Analogausgänge (XLR-Anschlüsse); Stereo-Digitalausgang (BNC-Anschluss); SMPTE-Timecodeeingang und -ausgang (BNC-Anschluss); Videoclock-/Wordclock-/Kaskadierungseingang/-ausgang (BNC-Anschluss); Kopfhörerausgang (6,3-mm-Stereoklinke); Computertastaturanschluss (PS/2) für die Eingabe von Spurbezeichnungen; Schnelle USB-2.0-Verbindung mit einem Computer
* Nahtlose Aufnahme und Spiegelung mit künftiger Firmware-Version 1.10

Technische Daten
Allgemein
Aufnahmemedien 	CompactFlash-Karten
Getestete Speichermedien 	SanDisk Extreme IV 4 GB, 8 GB, 16 GB
		SanDisk Extreme 4 GB, 8 GB, 16 GB
Dateisystem 	FAT32
Dateiformat 	BWF (mono, mehrspurig)
Anzahl der Audiospuren 	8 Spuren mit 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
		8 Spuren + Stereospur mit 44,1 kHz, 48 kHz
		4 Spuren mit 176,4 kHz, 192 kHz
Quantisierung 	16 Bit oder 24 Bit
Abtastraten 	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz
		(47,952/48,048: 48 kHz ± 0,1 % Pull-up/Pull-down)
Referenztakt 	Intern, Wordclock-Eingang, Videoclock-Eingang, Digitaleingang (Kanäle 1–2, 3–4, 5–6, 7–8)
Timecode-Frameraten 	23,976, 24, 25, 29,97 DF, 29,97 NDF, 30 DF, 30 NDF
Eingebautes Mikrofon 	Kugelcharkteristik, mono
Trittschallfilter 	Trennfrequenz: 40/80/120 Hz, Flankensteilheit: –12/–18 dB/Oktave

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofon-/Lineeingänge (1–8) 	XLR-3-31
  Eingangsimpedanz (LINE) 	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel (LINE) 	+ 6 dBu (Referenzpegel: –9 dB)
		+ 4 dBu (für einen anderen Referenzpegel als –9 dB)
  Maximaler Eingangspegel (LINE) 	Wählbar: +15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, + 22 dBu, +24 dBu
  Eingangsimpedanz (MIC –25) 	2,4 kOhm
  Minimaler Eingangspegel (MIC –25) 	–45 dBu
  Maximaler Eingangspegel (MIC –25) 	+11 dBu
  Eingangsimpedanz (MIC 0) 	2,4 kOhm
  Minimaler Eingangspegel (MIC 0) 	–70 dBu
  Maximaler Eingangspegel (MIC 0) 	–14 dBu
Lineausgang (L/R) 	XLR-3-32
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm oder weniger
  Nominaler Ausgangspegel 	+6 dBu (Referenzpegel: –9 dB)
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (für einen anderen Referenzpegel als –9 dB)
  Maximaler Ausgangspegel 	Wählbar: +15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung 	100 mW + 100 mW (THD+N: 1 % oder weniger, an 32 Ohm)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
DIGITAL I/O-Anschluss 	25-poliger Sub-D-Steckverbinder
  Datenformat 	AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)
  Minimale Eingangsspannung 	200 mVpp
   Maximale Eingangsspannung 	7 Vpp
  Ausgangsspannung 	3,5 Vpp
Digitalausgänge (DIGITAL OUT) 	Cinch
  Datenformat 	AES3-2003/AES-3id-2001 (AES/EBU)
  Ausgangsspannung 	1 Vpp an 75 Ohm

Weitere Anschlüsse
Gleichstromanschluss (EXT DC IN) 	XLR-4-32 (1: –, 2: frei, 3: frei, 4: +)
  Eingangsspannung 	11–16 V (2 A)
Kaskadierungs-, Word- und Videoeingang (CASCADE/WORD/VIDEO IN) 	Cinch
  Eingangsspannung 	TTL-Pegel (5 V)
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm ±10 %
  Zulässige Freuquenzabweichung der externen Synchronisationsquelle 	±100 ppm
Kaskadierungs- und Wordausgang (CASCADE/WORD OUT) 	Cinch
  Ausgangsspannung 	TTL-Pegel (5 V)
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm ±10 %
  Abtastraten 	44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz
		(47,952/48,048: 48 kHz ± 0,1 % Pull-up/Pull-down)
Timecodeeingang (TIME CODE IN) 	Cinch
  Eingangsspannung 	0,5–5 Vpp
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
Timecodeausgang (TIME CODE OUT) 	Cinch
  Ausgangsspannung 	2,0 Vpp
  Ausgangsimpedanz 	600 Ohm
USB-Anschluss 	USB, Typ B, 4-polig
  Datenformat 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)
Tastaturanschluss (KEYBOARD) 	4-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (Mikrofon-/Lineeingang bis Lineausgang) 	 
  Alle Abtastraten 	20 Hz – 20 kHz, 0 dB (±0,5 dB)
  Abtastraten 88,2/96 kHz 	bei 40 kHz –1 dB (±1,0 dB)
  Abtastraten 176,4/192 kHz 	bei 80 kHz –3 dB (+1/–2 dB)
Verzerrung 	 
  Lineeingang bis Lineausgang 	0,003 % oder weniger 
  Mikrofoneingang
  (Einstellung MIC –25) bis Lineausgang 	0,02 % oder weniger
  Mikrofoneingang
  (Einstellung MIC 0) bis Lineausgang 	0,02 % oder weniger
Fremdspannungsabstand 	 
  Lineeingang bis Lineausgang 	110 dB(A) oder mehr (22-kHz-Tiefpassfilter)
  Mikrofoneingang (Einstellung MIC –25 oder MIC 0) bis Lineausgang 	100 dB(A) oder mehr (22-kHz-Tiefpassfilter)

Computer-Systemvoraussetzungen
Windows 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
  Prozessor 	Pentium 300 MHz oder schneller
  Arbeitsspeicher 	128 MB oder mehr
  USB 	USB-2.0-Anschluss
Macintosh 	Mac OS X 10.2 oder höher
  Prozessor 	Power PC G3, G4, Intel Mac 266 MHz oder schneller
  Arbeitsspeicher 	64 MB oder mehr
  USB 	USB-2.0-Anschluss
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel-Chipsatz

Stromversorgung und sonstige Daten
Versorgungsspannung 	100–240 V AC, 50–60 Hz (Wechselstromadapter Tascam PS-1225L)
		10 AA-Batterin (Alkaline oder NiMH)
		Externe Batterie (11–16 V DC, 2 A oder mehr)
Lebensdauer der Batterien (fortlaufender Betrieb) 	
Gemessen nach JEITA-Norm bei 48 kHz, 24 Bit, Aufnahme oder Wiedergabe mit 8 Kanälen, Phantomspeisung aus. 
Variiert je nach Umgebungsbedingungen.
  NP-Akku (Li-Ion: 14,8 V/4,6 Ah) 	Rund 5 Stunden
  AA-Akkus (NiMH) 	Rund 2 Stunden
Leistungsaufnahme 	18 W
Abmessungen (B x H x T) 	270 mm x 100 mm x 260 mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht 	3,65 kg (ohne Batterien)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 ºC

Fabrikat:	Tascam
Modell:	HS-P82

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.