AES/EBU-TDIF-Konverter IF-AE8
für die Umwandlung von Audiodaten im AES/EBU- oder TDIF-Format in das TDIF-1-Format und umgekehrt; alle Einstellungen von der Frontplatte aus wählbar; gleichzeitige Übertragung von bis zu vier Audiokanälen mit doppelter Samplingfrequenz (96 kHz oder 88,2 kHz); Word-Clock-Quelle umschaltbar zwischen einem der vier AES/EBU-Eingänge, der TDIF-1-Schnittstelle und einem externen Clock-Signal, Standard- und doppelte Samplingfrequenzen (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz und 96 kHz) sowohl am Eingang als auch am Ausgang, separater Clock-Ausgang für hochfrequente Clocksignale, Datenauflösung bis zu 24 Bit, zwei Konvertierungsmodi bei hohen Samplingfrequenzen: DUAL zur Übertragung der Audiodaten über zwei XLR-Anschlüsse und zwei TDIF-Kanäle sowie Hi SPEED zur Übertragung der Audiodaten über einen XLR-Anschluss (bei doppelter Geschwindigkeit) und zwei TDIF-Kanäle; digitales Ausgangsformat an den XLR-Ausgängen umschaltbar zwischen AES/EBU und SPDIF, 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE.

Technische Daten
AES/EBU-Ausgänge (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)	XLR-3-32, symmetrisch, 110 Ohm
Digitales Ausgangsformat	wählbar zwischen AES/EBU (AES3-1992) und SPDIF (IEC-60958 TYPE II)
AES/EBU-Eingänge (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)	XLR-3-31, symmetrisch, 110 Ohm
Digitales Eingangsformat	AES/EBU (AES3-1992) oder SPDIF (IEC-60958 TYPE II), Auto-detect
TDIF-1-Schnittstelle	entsprechend Spezifikation TDIF-1, Version 2
Clock-Quelle	wählbar zwischen jedem der AES/EBU-, dem TDIF-1- oder dem WORD SYNC-Eingang
zulässige Samplingraten	96 kHz, 88,2 kHz, 48 kHz und 44,1 kHz
Wortlänge	bis 24 Bit 
WORD SYNC IN	BNC, 75 Ohm
WORD SYNC OUT (Std Fs)	BNC, 75 Ohm (48 kHz und 44,1 kHz) 
WORD SYNC OUT (Hi Fs)	BNC, 75 Ohm (96 kHz und 88,2 kHz)
WORD SYNC THRU	75 Ohm (selbst-terminierend), gibt das am WORD SYNC IN empfangene Clock-Signal wieder
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	6 W
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 44 mm x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	IF-AE8HR

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.