Tascam IF-AV/DM
Aviom®-Schnittstellenkarte für DM-3200/DM-4800
Leitet 16 digitale Audiokanäle aus einem Tascam-Digitalmischpult des Typs DM-3200 oder DM-4800 in ein Aviom®-System (A-Net®); Signalübertragung über ein bis zu 150 m langes CAT-5e-Kabel; 44,1 kHz oder 48 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung; Latenz kleiner als 800 µs; Kopplung von Einzelkanälen zu Stereokanälen ist möglich

Fabrikat:	Tascam
Modell:	IF-AV/DM

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.