Tascam IF-CB/DM
CobraNet®-Schnittstellenkarte für DM-3200/DM-4800
Verbindet 16 Audioeingänge und -ausgänge eines Tascam-Digitalmischpults des Typs DM-3200 oder DM-4800 mit einem CobraNet®-Netzwerk; Signalübertragung über ein bis zu 100 m langes CAT-5-Kabel; 48 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung; Redundantes Netzwerk: Schaltet im Problemfall auf zweite Leitung um; Wählbare Signallaufzeit: 1,33 ms, 2,67 ms oder 5,33 ms; Jitter kleiner 1 Nanosekunde; Im Lieferumfang enthalten: CobraNet Discovery (Software für die Überwachung und Wartung eines CobraNet-Interfaces); Im Lieferumfang enthalten: CobraCAD (Software für die Kontrolle des Netzwerkaufbaus und dessen Bandbreite)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	IF-CB/DM

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.