D/A-Konverter (TDIF/Line) IF-DA8
für die Umwandlung von digitalen Audiodaten im TDIF-1-Format in analoge Audiokanäle, TDIF-1-Schnittstelle mit acht digitalen Eingängen, acht symmetrische XLR-Ausgänge (Analogsignale mit professionellem Studiopegel), drei unterschiedliche Referenzpegel zur Anpassung der Pegel der analogen Ausgangssignale an die anderen Geräte, zusätzliche TDIF-1-Schnittstelle zur Weiterleitung der digitalen Audiosignale, Word-Clock-Quelle umschaltbar zwischen der TDIF-1-Schnittstelle und dem separaten Word-Clock-Eingang, hohe Auflösung mit 24 Bit, 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE.

Technische Daten
Line-Ausgänge (1-8)	XLR, symmetrisch
  Ausgangsimpedanz	75 Ohm
  max. Ausgangspegel (0 dBFS)	+15 dBu, +20 dBu, +24 dBu
  Nominalpegel am Ausgang	+4 dBu
Fremdspannungsabstand (IHF-A)	>100 dB
Nachbarkanaltrennung (10 kHz)	>70 dB
Verzerrung (THD)	<0,01%, bei 1 kHz, Nominalpegel
Format am Digitalausgang/-eingang	TDIF-1
Samplingfrequenzen	44,1 kHz, 48 kHz (±6%)
Auflösung der D/A-Wandler	24 Bit
Quelle des Clock-Signals	D I/O2, WORD IN
LOCKED-LED	leuchtet, wenn am gewählten Eingang ein gültiges Clock-Signal anliegt
WORD CLOCK IN	BNC, 75 Ohm
WORD CLOCK THRU	BNC, 75 Ohm, selbst­terminierend
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 48 mm x 205 mm
Gewicht	2,5 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	IF-DA8

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.