TDIF/ADAT-Formatkonverter IF-TAD
für die Umwandlung von digitalen Audiodaten im TDIF-1-Format in in das ADAT-Format, TDIF-1-Schnittstelle mit acht digitalen Eingängen und Ausgängen, je ein optischer ADAT-Eingang und -Ausgang, Word-Sync-Ausgang für die Synchronisation mit weiteren Geräten, Signal-LEDs zur Anzeige des Datenflusses an beiden Schnittstellen, externes Netzteil.

Technische Daten
TDIF-1-Schnittstelle	8 bidirektionale Kanäle, entsprechend der TDIF-1-Spezifikation
TDIF-LED	leuchtet orange, wenn gültige Daten an der TDIF-1-Schnittstelle anliegen
ADAT IN	optischer Eingang, 8 Kanäle entsprechend der ADAT-Spezifikation
ADAT OUT	optischer Ausgang, 8 Kanäle entsprechend der ADAT-Spezifikation
ADAT-LED	leuchtet orange, wenn gültige Daten am ADAT IN anliegen
WORD SYNC OUT	BNC-Buchse, 75 Ohm
Versorgungsspannung	9 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät PS-P414)
Leistungsaufnahme	6 W
Netzspannung (PS-P414)	230 V AC, 50 Hz
Abmessungen (B x H x T)	191 mm x 38 mm x 116 mm
Gewicht	750 g (ohne Netzgerät)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	IF-TAD

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.