Tascam iUR2
USB-Audio-/MIDI-Interface
USB-2.0-Audio/MIDI-Interface für Macintosh- und Windows-Computer (unterstützt WDM sowie CoreAudio und CoreMIDI); Kann auch mit Apple iPad/iPad 2, iPhone 4/4S oder iPod Touch 4G genutzt werden; Symmetrischer Mikrofon-/Lineeingang (Eingangspegel bis 24 dBu); Phantomspeisung für Kondensatormikrofone (erfordert externe Stromversorgung über USB); Linker Kanal kann auf Instrumentenpegel umgeschaltet werden; Latenzfreies Abhören der Eingänge; Digitalausgang (koaxial); Unsymmetrischer Stereo-Lineausgang (Cinch); Kopfhörerausgang; Audioauflösung: 44,1 kHz/16 Bit mit iOS-Geräten, 48 kHz/16 Bit und 44,1 kHz/16 Bit mit Macintosh-/Windows-Computer; Wenn eine USB-Verbindung besteht, wird das Apple-Gerät mit Strom versorgt; Unterstützt iOS 4.3 und höher; Kann als Dockingstation für die Datensynchronisation genutzt werden (nur über 30-poligen Steckverbinder); Zweispuraufnahme-App von Tascam steht im AppStore zum kostenlosen Download bereit; Adapterkabel Klinke/XLR für Verbindungen mittels normaler XLR-Kabel werden mitgeliefert; Adapterkabel Miniklinke/MIDI werden mitgeliefert

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofoneingang 1/2 (symmetrisch, INPUT L/R-Schalter in Stellung MIC) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig 
(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	–63 dBu bis –17 dBu 
  Maximaler Eingangspegel 	–1 dBu 
Lineeingang L/R (symmetrisch, INPUT L/R-Schalter in Stellung LINE) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig 
(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	–38 dBu bis +8 dBu 
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu 
Gitarreneingang (unsymmetrisch, INPUT L-Schalter in Stellung GUITAR) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig 
(Spitze: Signal, Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	1 MOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	–55 dBV bis –12 dBV 
  Maximaler Eingangspegel 	+4 dBV 
Lineausgang (LINE OUT L/R) (unsymmetrisch) 	Cinchbuchsen 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV 
  Kopfhöreranschluss 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	10 mW + 10 mW 

Digitaler Audioausgang (DIGITAL OUT) 
Anschlusstyp 	Cinchbuchse (Koaxial) 
Format 	IEC 60958-3 (SPDIF) 
Ausgangsimpedanz 	75 Ohm 
Ausgangspegel 	0,5 Vpp an 75 Ohm 

Weitere Eingänge und Ausgänge 
MIDI-Eingang (MIDI IN) 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Format 	Entsprechend MIDI-Spezifikation 
MIDI-Ausgang (MIDI OUT) 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Format 	Entsprechend MIDI-Spezifikation 
USB 	USB Typ B, 5-polig 
  Format 	USB 2.0 Full Speed (12 Mbit/s) 
iOS-Dock (Dock-Anschlusskabel) 	iOS-Dock, 30-polig 
  Format 	USB 2.0 Full Speed (12 Mbit/s) 

Leistungsdaten Audio 
Abtastrate 	44,1/48 kHz 
Auflösung 	16 Bit 
Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, +1/–3 dB
(MIC/LINE-Eingänge bis Lineausgang, JEITA) 
Fremdspannungsabstand 	≥90 dB 
(MIC/LINE-Eingänge bis Lineausgang, JEITA) 
Verzerrung (THD) 	≤0,02 % 
(MIC/LINE-Eingänge bis Lineausgang, JEITA) 

Systemvoraussetzungen 
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, 32 Bit/64 Bit, Windows Vista, 32 Bit/64 Bit, Windows 7, 32 Bit/64 Bit
	Mac OS X 10.5.8 oder höher, Mac OS X 10.6.3 oder höher, Mac OS X 10.7, iOS-Geräte ab Version 4.3 
Benötigte Treiber 
  Windows: WDM (Windows-Standardtreiber)
  Mac OS X: Core Audio, Core MIDI (Macintosh-Standardtreiber)

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	durch iOS-Gerät via Dock-Anschlusskabel oder durch Computer via USB-Kabel 
Leistungsaufnahme 	2,5 W 
Abmessungen (L × B × T) 	110 mm × 110 mm × 20 mm 
Gewicht 	220 g 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	iUR2

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.