Tascam iXR
Audio-/MIDI-Interface für das iPad
Zwei hochwertige Audioein- und -ausgänge für das Apple iPad; Kompatibel mit dynamischen Mikrofonen und Kondensatormikrofonen für Gesangs- und Sprachaufnahmen; Instrumente wie Keyboards oder Gitarre mit oder ohne Boden-Effektgeräte können aufgenommen werden; Line-Quellen können aufgenommen werden (etwa ein Livekonzert direkt vom Mischpult); Weitere Effekte sind über Software-Plugins zugänglich; Hohe Klangqualität dank Ultra-HDDA-Vorverstärkern und Abtastraten bis 96 kHz bei 24 Bit Auflösung; MIDI-Ein-/Ausgang; Direktabhörfunktion für latenzfreies Abhören der Eingänge; Getrennte Pegelregler für Line- und Kopfhörerausgang; Direktverbindung mit dem iPad über Lightning-Kabel; Nutzbar auch mit Mac- und Windows-Computern; Weitere Einstellungen sind über das Software-Einstellungsfeld zugänglich: Eingänge einzeln ein- oder aussschalten, Wahl des Ausgangssignals (nur das Wiedergabesignal des iOS-Geräts oder Computers oder eine Mischung aus den Eingangssignalen und den über USB vom iOS-Gerät oder Computer entgegengenommenen Signalen); Monitorsignal kann in Mono oder Stereo ausgegeben werden; Schlankes, robustes Gehäuse aus Aluminium; Stromversorgung über Apple-Netzteil oder jede andere USB-kompatible Stromquelle (Akkupacks, Tascam BP-6AA usw.); Automatisches Stromsparen (abschaltbar); Lizenzen für Cubasis LE und Cubase LE im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Audioauflösung 
Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz 
Wortbreite der Quantisierung 	16 Bit oder 24 Bit 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofoneingänge (symmetrisch) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (–)) 
  Eingangsimpedanz 	2,2 kΩ 
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 	−65 dBu (0,0004 Vrms) 
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 	−8 dBu (0,3090 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	+8 dBu (1,9467 Vrms) 
  Max. Eingangsverstärkung 	57 dB 
Instrumenteneingänge (unsymmetrisch, MIC/LINE INST-Schalter in Stellung INST) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig 
		(Spitze: Signal, Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	1 MΩ oder höher 
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 	−63 dBV (0,0007 Vrms) 
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 	−6 dBV (0,5015 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBV (3,162 Vrms) 
  Max. Eingangsverstärkung 	57 dB 
Lineeingänge (symmetrisch, MIC/LINE INST-Schalter in Stellung MIC/LINE) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 3-polig (TRS) 
		(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ 
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 	−53 dBu (0,0017 Vrms) 
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 	+4 dBu (1,228 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms) 
  Max. Eingangsverstärkung 	57 dB 
Line-Ausgänge (symmetrisch) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 3-polig (TRS) 
		(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
  Ausgangsimpedanz 	110 Ω 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,273 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms) 
Kopfhörerausgang 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	18 mW + 18 mW oder mehr 
		(Klirrfaktor THD+N ≤1 %, 32 Ω) 

Weitere Anschlüsse 
MIDI-Eingang 	5-polige DIN-Buchse 
  Datenformat 	Entsprechend MIDI-Spezifikation 
MIDI-Ausgang 	5-polige DIN-Buchse 
  Datenformat 	Entsprechend MIDI-Spezifikation 
USB-Anschluss (PC/MAC/POWER) 	4-polige USB-Buchse, Typ B 
  Übertragungsrate 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) 
USB-Anschluss für iOS-Gerät 	USB, Typ A 
  Übertragungsrate 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) 

Leistungsdaten Audio 
Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker 	−127 dBu oder weniger 
		(an 150 Ω, Eingangspegelregler in Maximalstellung) 
Frequenzbereich (Eingang bis Line- oder Kopfhörerausgang) 
Bei 44,1 kHz und 48 kHz 
  20 Hz 	+0 dB/−0,3 dB (JEITA) 
  20 kHz 	+0 dB/−0,1 dB (JEITA) 
  20 kHz 	+0 dB/−0,5 dB (Kopfhörerausgang, JEITA) 
Bei 88,2 kHz und 96 kHz 
  20 Hz 	+0 dB/−0,3 dB (JEITA) 
  40 kHz 	+0 dB/−0,2 dB (JEITA) 
  40 kHz 	+0 dB/−2,0 dB (Kopfhörerausgang, JEITA) 
Fremdspannungsabstand 	101 dB oder mehr 
		(Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang, Eingangspegelregler in Minimalstellung, JEITA) 
Verzerrung 	0,003 % oder weniger 
		(Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang, 1-kHz-Sinussignal, nominaler Eingangspegel, maximaler Ausgangspegel, JEITA) 
Übersprechdämpfung 	95 dB oder mehr 
		(Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang, 1 kHz, JEITA) 

Systemanforderungen 
Aktualisierte Hinweise zur Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen finden Sie gegebenenfalls auf unserer Website (http://tascam.de/). 
Unterstützte Apple iOS-Geräte 	Geräte mit Lightning-Anschluss und Apple iOS 8 oder höher 
Windows 
  Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 10, 32 Bit
		Windows 10, 64 Bit
		Windows 8.1, 32 Bit
		Windows 8.1, 64 Bit
		Windows 7, 32 Bit, SP1 oder höher
		Windows 7, 64 Bit, SP1 oder höher
		(Windows Vista und Windows XP werden nicht unterstützt) 
  Hardware-Anforderungen 	Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss 
  Prozessor/Taktrate 	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86) 
  Arbeitsspeicher 	2 GB oder mehr 
Mac OS X 
  Unterstützte Betriebssysteme 	OS X El Capitan (10.11 oder höher)
		OS X Yosemite (10.10 oder höher)
		OS X Mavericks (10.9.1 oder höher)
		OS X Mountain Lion (10.8.4 oder höher) 
  Hardware-Anforderungen 	Mac-Computer mit USB-2.0-Anschluss 
  Prozessor/Taktrate 	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller 
  Arbeitsspeicher 	2 GB oder mehr 
Unterstützte Audio-/MIDI-Treiber 
  iOS 	Core Audio für iPhone 
  Windows 	ASIO 2.0, WDM, MIDI 
  Mac 	Core Audio, Core MIDI 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Mögliche Stromquellen 	USB-Verbindung mit einem Computer
		USB-Netzteil (bei Verwendung eines iOS-Geräts) 
Leistungsaufnahme 	2,5 W 
Abmessungen (B × H × T, ohne vorstehende Teile) 	210 mm × 35 mm × 141 mm 
Gewicht 	660 g 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C 
Enthaltene Lizenzen für DAW-Software (Download-Versionen) 	Steinberg Cubasis LE
		Steinberg Cubase LE

Fabrikat:	Tascam
Modell:	iXR

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.