Line-Konverter (unsymmetrisch–symmetrisch) LA-80MKII
8 Kanäle mit unsymmetrische Cinch-Eingängen und symmetrischen XLR-Ausgängen; Nominalpegel für XLR-Anschlüsse umschaltbar zwischen +4 dBu und –20 dBu; Trimmregler (±12 dB) für jeden Kanal auf der Frontplatte; Signal-LED in jedem Kanal; Separate Erdungsschalter für jeden Kanal und Master-Schalter; Beide Geräte auch als Verteilverstärker nutzbar; Internes Netzteil (kein Steckernetzteil); 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE

Technische Daten
Eingänge und Ausgänge
Eingänge 	8 Cinch-Buchsen (unsymmetrisch)
  Eingangsimpedanz 	23 kOhm (alle INPUT LINK-Schalter in Stellung OFF)
		5,7 kOhm (alle INPUT LINK-Schalter in Stellung ON)
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV ±1 dB
  Maximaler Eingangspegel 	+4,8 dBV
  Ansprechpegel der SIGNAL-Lämpchen 	–36 dBV oder höher
		(OUTPUT LEVEL-Schalter in Stellung +4 dB oder –20 dB)
Ausgänge 	8 XLR-Anschlüsse (symmetrisch)
  Ausgangsimpedanz 	94 Ohm
  Nominale Lastimpedanz 	10 kOhm
  Minimale Lastimpedanz 	600 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu ±1 dB (OUTPUT LEVEL-Schalter in Stellung +4 dB)
		–20 dBu ±1 dB (OUTPUT LEVEL-Schalter in Stellung –20 dB)
  Maximaler Ausgangspegel 	+23 dBu

Leistungsdaten Audio
Max. Verstärkung/Dämpfung mittels TRIM-Reglern 	±12 dB
Fremdspannungsabstand (Nominalpegel, INPUT/OUTPUT LEVEL-Schalter in Stellung +4 dB) 	90 dB(A) (Tiefpassfilter 20 kHz)
		87 dB (Hochpassfilter 20 Hz, Tiefpassfilter 20 kHz)
Verzerrung (THD, 1 kHz, Nominalpegel) 	< 0,005 %
Frequenzbereich (Nominalpegel) 	20 Hz – 100 kHz, ±3 dB
Übersprechdämpfung (1 kHz, Nominalpegel, 600 Ohm Abschluss) 	90 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	100–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 	6 W
Abmessungen (H x B x T) 	44 mm x 483 mm x 280 mm
Gewicht 	3 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	LA-80MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.