Line-Verstärker (XLR/Cinch) LA-81
für die Anpassung von acht symmetrische XLR-Ausgängen (+4 dBm/-20 dBm) an acht unsymmetrischen Cinch-Eingänge (-10 dBV), Nominalpegel für XLR-Anschlüsse umschaltbar zwischen +4 dBm und -20 dBm, separate Trimmregler auf der Frontplatte (±6 dB), nutzbar als Übertragungsverstärker, internes Netzteil (kein Steckernetzteil), 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE

Technische Daten
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (±0,8 dB)
Fremdspannungsabstand	87 dB (DIN Audio)
		90 dB (IHF A-bewertet)
		80 dB
Verzerrung (THD)	0,005% bei Nominalpegel, 1 kHz, 30 kHz BPF
Kanaltrennung	90 dB bei Nominalpegel, 1 kHz, 600 Ohm Abschluss
max. Eingangspegel	+11 dB (bei Nominalpegel +4 dB)
		+35 dB (bei Nominalpegel -20 dB)
Gewicht	2,8 kg
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 44 mm x 196 mm

Fabrikat:	Tascam
Modell:	LA-81

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.